**Przewód YTDY 8x0.5mm BITNER – 3 opakowania (3 x100m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu:

* ilość i średnica żył: 8x0.5mm;
* żyły miedziane jednodrutowe;
* powłoka: PVC;
* maksymalne napięcie pracy: 100V;
* norma: PN-EN 50575;
* temperatura pracy: -40C~80C;
* przeznaczenie: do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych;
* identyfikacja żyły: kolor;