Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia w Zakładzie/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o.o. w Dylowie A, gm. Pajęczno – działka o nr ewid. 14, obręb Dylów A.

Ogrodzenie należy wykonać wzdłuż działki o nr ewid. 14, obręb Dylów A (część zachodnia, północna i południowa) w taki sposób by nawiązać się do istniejącego ogrodzenia znajdującego się na terenie Zakładu/Instalacji w Dylowie, gm. Pajęczno. Trasa ogrodzenia ma być poprowadzona zgodnie z tyczeniem geodezyjnym wykonanym w terenie przez Zamawiającego.

Ofertę należy przedstawić w dwóch wariantach:

I WARIANT:

Wykonanie ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, tj. pierwsza brama wjazdowa   
w północno - wschodniej części działki nr 14, druga usytuowana na północnej granicy działki nr 14.

II WARIANT:

Wykonanie ogrodzenia bez bram wjazdowych.

Materiały, robocizna i sprzęt Wykonawcy.

1. **Założenia dla ogrodzenia:**

* podmurówka pełna o wysokości 50 cm, pierwsza zagłębiona w gruncie, druga całkowicie powyżej poziomu terenu;
* powyżej podmurówki panel z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo,
* słupki ogrodzenia osadzone w gruncie na głębokości 1 m p.p.t. w punktowych fundamentach z masy betonowej (B25);
* rozstaw słupów ogrodzenia 2,10 m,
* wysokość całości ogrodzenia – 2,00 m od poziomu gruntu;
* całość konstrukcji ocynkowana.

1. **Założenia dla bram – 2 szt.:**

* brama przesuwna przemysłowa, wysokość dopasowana do ogrodzenia;
* brama samonośna wysięgnikowa, zawieszona nad wjazdem

Brama składająca się z:

* szyny jezdnej;
* zespołu jezdnego;
* konstrukcji zamkniętej skrzydła brama;
* ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak;
* podpory tylnej stabilizującej skrzydło po jej otwarciu;
* światło przejazdu: ok. 5 m.
* wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji), średnica drutu poziomego 8 mm, średnica drutu pionowego 6 mm.
* wymiary oczek prostych: 50 x 200 m;
* posadowienie stóp betonowych bramy nie płycej niż głębokość przemarzania;
* konstrukcja bramy oraz wypełnienie (panele siatkowe) ocynkowane;
* miejsce montażu bram ustalone z Zamawiającym na etapie wykonania przedmiotu zamówienia.

1. **Zakres usługi obejmuje po stronie Wykonawcy:**
2. Wykonanie stóp betonowych betonem B25 dla posadowienia słupów,
3. Montaż paneli ogrodzeniowych,
4. Montaż kompletnych bram wjazdowych,

**Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy wykonanie kompletnego ogrodzenia opisanego w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.**