|  |
| --- |
| **ZAKRES I ILOŚĆ ROBÓT** |

Dotyczy: Remont pomieszczenia biurowego nr 108 wraz z zapleczem  
Urzędu Miejskiego w Mogilnie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis robót** | **Ilość** |
| 1. | Zabezpieczenie/wyniesienie istniejącego wyposażenia   * 4 biurka, * 6 krzeseł, * 10 szaf, * 4 żyrandole, * 7 półek, * Sprzęt komputerowy i biurowy, * 1 kaloryfer, | 1 kpl. |
| 2. | Demontaż istniejących drzwi o powierzchni do 2,0 m2 każde | 2 szt. |
| 3. | Demontaż/zabezpieczenie gniazd i kontaktów (standardowe) | 15 szt. |
| 4. | Zabezpieczenie istniejących okien przed remontem o powierzchni do 5,0 m2 każde | 1 szt. |
| 5. | Oczyszczenie, konserwacja i malowanie istniejących drzwi o powierzchni do 2,0 m2 każde | 2 szt. |
| 6. | Prace ślusarskie (regulacja zamków, mocowań, uchwytów drzwi) | 8 pkt |
| 7. | Usuniecie istniejącej tapety ze ścian | 60,0 m2 |
| 8. | Usunięcie istniejącej wykładziny PCV z podłogi  Zdjęcie wykładziny będzie wymagało demontażu płytek podłogowych na powierzchni około 15,0 m2 oraz wycięcie istniejącej wykładziny po obrysie szaf. | 38,0 m2 |
| 9. | Wykonanie wentylacji grawitacyjnej (zgodnie z załączonym rzutem):   * Wykonanie dwóch otworów w ścianach wraz z obróbką * Montaż kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej typu SPIRO o średnicy Ø100 o długości do 2,0 m (wykonanie wylotu zakończonego kratką wentylacyjną na korytarz) * Montaż dwóch kratek wentylacyjnych * Połączenie kanałów za pomocą trójnika | 1 kpl. |
| 10. | Oczyszczenie podług, ścian i sufitów | 120,0 m2 |
| 11. | Dwukrotne gruntowanie ścian i sufitów | 100,0 m2 |
| 12. | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów | 60,0 m2 |
| 13. | Ułożenie tapety | 70,0 m2 |
| 14. | Ułożenie wykładziny PCV, o następujących parametrach:   * odporność i długotrwałe użytkowanie (wysoka odporność na ścieranie-klasa T), * bezpieczeństwo (antypoślizgowość, właściwa klasa trudnopalności), * łatwe utrzymanie czystości (zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem), * estetyka, * właściwości dodatkowe np. tłumienie hałasu, antyelektrostatyka, | 38,0 m2 |
| 15. | Montaż list przypodłogowych | 30,0 m |
| 16. | Wykonanie otworów w ścianach pod półki | 10 pkt |
| 17. | Prace wykończeniowe i porządkowe | 1 kpt. |
| 18. | Wniesienie mebli i wyposażenia, o którym mowa w pkt 1 | 1 kpt. |
| 19. | Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki | 1 kpt. |