Załącznik nr. 1 do SWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego do przewozu wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmnie, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 wózka inwalidzkiego, w ramach zadania: **„**Zakup busa dla osób niepełnosprawnych przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w powiecie chełmińskim”

**Minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenie samochodu:**

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023.
2. Typ samochód 9-cio osobowy (liczba miejsc siedzących: 8 + kierowca).
3. Lakier i kolor dowolny.
4. Długość nadwozia min. 5100 mm.
5. Silnik wysokoprężny o mocy minimum 120 KM i pojemności do 2,0 l.
6. Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6 na podstawie świadectwa homologacji pojazdu.
7. Sześciobiegowa skrzynia biegów, manualna.
8. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 wózka inwalidzkiego.
9. Wersja dla ruchu prawostronnego.
10. Podwójne siedzenie pasażerskie z przodu + kierowca.
11. Wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń.
12. Wszystkie fotele z pasami bezpieczeństwa trójpunktowymi.
13. Boczne drzwi przesuwane z prawej strony lub z obu stron (lewa i prawa).
14. Drzwi tylne dwuskrzydłowe z wycieraczkami i spryskiwaczem.
15. Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy.
16. Całkowicie przeszklone boki nadwozia.
17. Klimatyzacja z nawiewami na drugi i trzeci rząd siedzeń.
18. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
19. Regulowane siedzenie kierowcy.
20. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z przodu pojazdu.
21. Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie.
22. ABS – system zapobiegający blokowaniu się kół.
23. System stabilizacji toru jazdy.
24. Tempomat.
25. Plastikowe lub tapicerowane wykończenie ścian bocznych w części pasażerskiej.
26. Podłoga z gumową wykładziną antypoślizgową.
27. Nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie.
28. Immobiliser.
29. Zamek centralny.
30. Autoalarm.
31. Blokada drzwi podczas jazdy.
32. Radio.
33. Czujniki cofania.
34. Trzecie światło stop.
35. Światła do jazdy dziennej
36. Koło zapasowe pełnowymiarowe.
37. Trójkąt ostrzegawczy.
38. Apteczka samochodowa oraz gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym.
39. Oświetlenie górne ostrzegawcze.
40. Oznakowanie pojazdu jako pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych- tablica czołowa i tylna.
41. Mocowanie wózka – twarda podłoga, a w niej zagłębione aluminiowe listwy montażowe.
42. Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn w pojeździe.
43. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim.
44. Najazdy aluminiowe składane, z bieżnią antypoślizgową – rozsuwane, około 2-metrowe szyny po których wjeżdża wózek do wnętrza pojazdu.
45. Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego.

Na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji:

1. Mechaniczna na wszystkie zespoły i podzespoły bez limitu kilometrów na okres nie mniej niż 24 miesiące
2. Na powłokę lakierniczą nie mniej niż 24 miesięcy
3. Na perforacją nadwozia nie mniej niż 8 lat

 Okres gwarancji będzie liczony od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu i jego komisyjnego odbioru. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielenia gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt
i ryzyko. Ponadto pojazd winien spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U.2016, poz. 2022 ze zm.).

Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji zamówienia.

**Kod CPV: 34115200-8**

**Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 180 dni od podpisania umowy**

**Zakup dofinansowany ze środków PFRON**