***Załącznik nr 1***

***Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr wymagany** |
| **1** | urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | TAK |
| **2** | model kompaktowy, ekonomiczny, bezwyciągowy | TAK |
| **3** | struktura polipropylenowa o wysokiej odporności chemicznej, | TAK |
| **4** | wbudowany, uszczelniony polipropylenowy lub do wyboru z epoksy, stali nierdzewnej, ceramiki lub Trepsa blat roboczy, | TAK |
| **5** | suwane okno frontowe z bezpiecznego szkła, | TAK |
| **6** | monitor wyświetla całkowity czas pracy wentylatora w celu śledzenia i wymiany filtra, | TAK |
| **7** | przyjazne środowisku, oszczędne oświetlenie LED 800 lux oddzielone od przestrzeni roboczej, | TAK |
| **8** | prędkość powietrza 0,5 ± 0,1 m/s, 100 ± 20 FPM, | TAK |
| **9** | dostęp z tyłu w celu wymiany filtra, | TAK |
| **10** | Filtry zabezpieczające przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych występujących w aptece tj.: perhydrolu, alkoholu etylowego skażonego, substancji do dezynfekcji w postaci proszku opartej na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu). | TAK |
| **11** | punkt wylotowy do podłączenia drugiego filtra lub zewnętrznego układu wydechowego. | TAK |
| **12** | wymiary zew.: 750 x 580 x 950 [mm] (szer.x gł. x wys.) | TAK |
| **13** | wymiary wew.: 730 x 450 x 450 [mm] (sze.x gł. x wys.) | TAK |
| **14** | otwarcie okna suwanego max 300mm | TAK |
| **15** | poziom hałasu (testowana w odległości 20 cm od blatu roboczego na wysokości 1,2 m nad podłożem)max 60db | TAK |

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.