Załącznik nr 2 do SWZ

Krzesełko kardiologiczne – rok produkcji 2024

Producent…………….

Model ……………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETR OFEROWANY** |
| 1 | Składane uchwyty do podnoszenia głowy i nóg | Tak |  |
| 2 | Zintegrowany podnóżek | Tak |  |
| 3 | Przednie koła samonastawne | Tak |  |
| 4 | Blokada na dwóch tylnych kołach ze zintegrowanym systemem hamującym – automatyczna siła hamowania proporcjonalna do wagi pacjenta | Tak |  |
| 5 | Koła przednie o średnicy 10 cm, tylne 12 cm + system płozowy ( rozstaw 36-38 cm) | Tak |  |
| 6 | Kąt pochylenia gąsienic i rączek zmniejszający  obciążenie kręgosłupa operatora | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja lekka, bezsmarowa, sztywna i wytrzymała aluminiowa oniewielkim rozmiarze, łatwym do przechowywania | Tak |  |
| 8 | Możliwość rozłożenia i złożenia gąsienic ręką lub nogą np.: podczas jazdy bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynności; Pasy pacjenta 3 sztuki plus stabilizator głowy | Tak |  |
| 9 | Przystosowane do montażu w ambulansie | Tak |  |
| 10 | Mycie ciśnieniowe - dozwolone | Tak |  |
| 11 | Udźwig do 220 – 230 KG | Tak |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak |  |
| 13 | Bezpłatny przegląd w okresie gwarancji | Tak |  |
| 14 | Krzesełko spełnia zapisy Normy 1865-4:201 | Tak |  |
| 15 | Deklaracje zgodności CE | Tak |  |
| 16 | Model / typ, załączyć folder | Tak |  |
| 17 | Rok produkcji min. 2024 | Tak |  |

Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone "Tak" w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.