Załącznik nr 7

„**ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA POTRZEBY GMINY WAŁCZ**”.

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**MINIMALNE WYMAGANIA**

**WARUNKI TECHNICZNE**

1. Fabrycznie nowy

2. Rok produkcji: nie później niż 2020 r.

3. Silnik 6-cylidrowy.

4. Pojemność silnika w przedziale 6700 – 6800 cm3 .

5. Moc homologowana (wpisana w dowód rejestracyjny) w zakresie 170-185 KM.

6. Dopuszczalna prędkość minimum 40km/h.

7. Minimum 5 biegów zmiennych pod obciążeniem (powershift).

8. Rewers elektrohydrauliczny.

9. Ilość przełożeń minimum 22/22

10. Pompa hydrauliczna o wydatku 105 l/min.

11. Homologacja na dwie osoby.

12. Ogumienie przednie minimum 480/65R24.

13. Ogumienie tylne minimum 600/65R38.

14. Kabina klimatyzowana i amortyzowana.

15. Przedni podnośnik TUZ.

16. Zaczep kulowy K80.

17. Zaczep automatyczny do przyczep.

18. Błotniki skrętne.

19. Amortyzowana przednia oś.

20.Hamulce pneumatyczne do przyczepy jedno lub dwu obwodowe.

21. Wysoki dach z oknem dachowym.

22. Fotel operatora pneumatyczny + fotel pasażera (kabina 2 osobowa).

23. Pasy bezpieczeństwa (oba fotele).

24. Oświetlenie robocze w dachu: minimum 4 lampy z przodu oraz minimum 4 lampy z tyłu.

25.Lusterka teleskopowe.

26. Pojemność zbiornika paliwa – minimum 190 l.

27. Norma emisji spalin – Tier 5/Stage 5

28. Udźwig na podnośniku – minimum 7500 kg.

29. Masa całkowita zespołu pojazdów – 40 000 kg