271.13.2021 – Dostawa minikoparki

*Załącznik nr 5 do SWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymagane parametry techniczno-użytkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy** |
| 1 | Pojazd | Fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta (proszę podać markę i model) |  |
| 2 | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. |  |
| 3 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny |  |
| 4 | Moc silnika | min 18 kW |  |
| 5 | Masa | 3,5-4,0 t |  |
| 6 | Układ napędowy | * gąsienice gumowe szer. min. 300 mm, * dwie prędkości jazdy. |  |
| 7 | Parametry pracy | * ramię łyżki dł. min 1,3 m * głębokość kopania – min 3,2 m, * wysokość skrawania – min 4,9 m. |  |
| 8 | Kabina | * konstrukcja zabezpieczająca przy upadku (ROPS) i przed spadającymi przedmiotami (FOPS) * amortyzowany fotel operatora, * automatycznie zwijane pasy bezpieczeństwa, * ogrzewanie, * klimatyzacja, * radio, * 2 x joystick wielofunkcyjny ze sterowaniem proporcjonalnym – producenta głowicy, * pulpit sterowniczy z menu w języku polskim, * zewnętrzne lusterko wsteczne. |  |
| 9 | Osprzęt | * łyżki koparkowe o szer. ok. 0,3 i 0,5 m, * łyżka skarpowa o szer. ok. 1,5 m, * lemiesz o szer. min 1,6 m, * zamek zabezpieczający na ramieniu, * 3 dwukierunkowe obwody hydrauliczny, * dodatkowy pojedynczy obwód hydrauliczny tzw. „wolny spływ”, * głowica uchylno-obrotowa z chwytakiem z dwoma szybkozłączami hydraulicznymi. |  |
| 10 | Oświetlenie | * min 2 reflektory robocze na kabinie * 1 reflektor na wysięgniku, |  |
| 11 | Wyposażenie | * skrzynka narzędziowa, * trójkąt ostrzegawczy, * gaśnica, * apteczka. |  |
| 12 | Gwarancja | Nie krótsza niż 24 miesiące. |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny | Dojazd, materiały eksploatacyjne i usługa serwisowa na koszt dostawcy. |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny | Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego) |  |
| 15 | Dokumentacja | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:   * książki gwarancyjnej, * instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim, * certyfikat CE dopuszczający sprzęt do obrotu na rynku europejskim. |  |
| 16 | Inne | * wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi minikoparki i głowicy, * sprzęt zostanie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa. |  |

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.