**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU
SPECJALNEGO, LEKKIEGO OPERACYJNO – OSOBOWEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | **UWAGI** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I** | **WARUNKI OGÓLNE** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2020. | Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia. |  |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.-Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594)W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie z stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu uprzywilejowanego. |  |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
| **II** | **NADWOZIR/PODWOZIE** |
|  | Nadwozie 5 drzwi koloru białego lub czerwonego. |  |  |
|  | Ilość miejsc – 5. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w komputer pokładowy z wyświetlaczem. |  |  |
|  | Podłoga pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Dywaniki gumowe i welurowe pod nogi ( z przodu i tyłu ) oraz dywanik gumowy do bagażnika. |  |  |
|  | Tapicerka drzwi oraz podsufitka wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Tapicerka w kolorze ciemnym. |  |  |
|  | Minimum jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (np. immobilizer, autoalarm). |  |  |
|  | Minimum dwa gniazda elektryczne 12 V, z czego jedno w przestrzeni ładunkowej. |  |  |
|  | Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania. |  |  |
|  | Pojazd wyposażyć w radioodtwarzacz z CD lub MP3 lub gniazdo USB. |  |  |
|  | Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektryczni. |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych. |  |  |
|  | Min. 6 poduszek /kurtyn powietrznych. |  |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w reflektory i światła do jazdy dziennej – LED. |  |  |
|  | Przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamera cofania. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w klimatyzację automatyczną. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w centralny zamek. |  |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia w min. 2 płaszczyznach. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. |  |  |
|  | Pojemność bagażnika minimum 550 litrów przy rozłożonych oparciach tylnego rzędu siedzeń. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w ABS oraz ESP. | Za każdy (oprócz w/w) dodatkowy system bezpieczeństwa: 2 pkt, ale nie więcej niż 10 pkt.Zaoferowanie więcej niż 5 dodatkowych systemów bezpieczeństwa nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej pkt. |  |
|  | Pojazd wyposażony w radiotelefon przewoźny o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych. Dodatkowo wyposażyć w mikrofonogłośnik bezprzewodowy bluetooth. | Należy podać producenta, typ i model. |  |
|  | Pojazd wyposażony w sygnały świetlne ( lampa błyskowa magnetyczna ) i dźwiękowe, wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego oraz 2 dodatkowe lampy sygnałowe z przodu ( montaż do uzgodnienia z zamawiającym). Dach pojazdu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez lampę błyskową. |  |  |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). |  |  |
|  | Silnik o maksymalnej pojemności 2000 cm3 i minimalnej mocy – 150 KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6 z możliwością rejestracji pojazdu w dniu odbioru. |  |  |
|  | Silnik benzynowy lub wysokoprężny. | Silnik benzynowy będzie premiowany dodatkowymi punktami 10 pkt. Zaoferowanie silnika wysokoprężnego nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania dodatkowych punktów.  |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa minimum 50 litrów. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w tempomat. |  |  |
|  | Skrzynia biegów: manualna min. 6-cio biegowa. Napęd 4x2 lub 4x4. |  |  |
|  | Tylna kanapa przesuwana, składana i dzielona. |  |  |
|  | Koła z felgami ze stopu aluminium min. 17” z oponami letnimi. Dodatkowy zestaw kół z felgami stalowymi min. 17” z kołpakami i oponami zimowymi. |  |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe. |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczy 2300 kg. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w system nawigację z ekranem dotykowym min. 6 cale (mapa Polski i Europy). Wejście SD lub USB.  |  |  |
|  | Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą być zachowane w temp. od -20 ºC do 35 ºC. |  |  |
| **III** | **ZABUDOWA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ** |
|  | Wyposażyć i zamocować gaśnicę proszkową min. 2 kg. |  |  |
|  | Pojazd wyposażyć w atestowaną kamizelkę odblaskową dla każdego pasażera (5 szt). |  |  |