|  |
| --- |
| Zp.271.1.2021 załącznik nr 2 do SWZ |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |
| --- |
| **OFERTA**  Gmina Bircza  ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2,  37-740 Bircza,  REGON 650900476 NIP 795-23-08-157  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: **„Dostawa koparko – ładowarki.”** |
| **A. DANE WYKONAWCY:**  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ………..    Wykonawca/Wykonawcy: ………..  Adres: ………..  Osoba odpowiedzialna za kontakty z zamawiającym: . ……….    Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  faks ………..  e-mail ………..    Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  ……………………………………………………….…………………………………………  Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?  Nasza firma jest: ………………………………….…………………………………………  Informacja o wykonawcy zgodnie z Pkt 13 ppkt.10 SWZ (jeżeli dotyczy\*):  ……………………………………………………….………………………………………… |

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

|  |  |
| --- | --- |
| **C. Oferuję (oferujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ za:**  Cenę NETTO: ………. zł  VAT: ………. zł  **CENĘ BRUTTO:** ………. zł (słownie: ……….) | |
| **D. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA**  Na zadanie pn.  Oferujemy gwarancję na okres:  […..…] miesięcy\*  \* - zgodnie ze SWZ | |
| **E. OŚWIADCZENIA:**   1. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, 2. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy zawartymi w projekcie Umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SWZ (włącznie z tym dniem), 4. akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi na zasadach opisanych w projekcie umowy, 5. informujemy, oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie /nie będzie\*\*(\*\*niewłaściwe skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. /wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT/.   W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ………. oraz wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług: ………. zł | |
| **F. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**   1. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 2. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .....................................................................................................................................   e-mail: ………...…………..……....….tel./fax: ...................................................………….. | |
| **G. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**    Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*  1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).    \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) | |
| 1. **SPEŁNIENIE WARUNKÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Np. | Parametry techniczne | Spełnia\* | Nie spełnia\* | | 1. **charakterystyka techniczna:** | | | | | 1 | - koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, |  |  | | 2 | - silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej minimum 109 KM o poj. nie mniejszej niż 4000 ccm3. |  |  | | 3 | - grzałka umożliwiająca odmrożenie bloku silnika (ułatwiający rozruch zimowy), |  |  | | 4 | - długość całkowita nie większa niż 5,95 m, |  |  | | 5 | - szerokość nie większa niż 2,4 m, |  |  | | 6 | - wysokość z kabiną nie wyższa 3,05 m, |  |  | | 7 | - masa całkowita nie większa niż 9360 kg, |  |  | | 8 | - zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów, |  |  | | 9 | - układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie (hydrostatycznie) z możliwością awaryjnego sterowania maszyną, |  |  | | 10 | - średnica zawracania koparko-ładowarki z hamowaniem do 8,0 m, |  |  | | 11 | - min. trzy tryby skręcania kół, |  |  | | 12 | - napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś, |  |  | | 13 | - cztery koła z oponami ogólnego zastosowania renomowanych producentów 28” |  |  | | 14 | - mosty wyposażone w zwolnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego |  |  | | 15 | - blokada mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu, |  |  | | 16 | - blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszająca zużycie paliwa, |  |  | | 17 | - wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty), |  |  | | 18 | - skrzynia biegów maszyny typu pół-automatyczna lub automatyczna, minimum sześć biegów w przód, minimum cztery biegi w tył, |  |  | | 19 | - tempomat |  |  | | 20 | - hamulec zasadniczy hydrauliczny ze wspomaganiem, |  |  | | 21 | - układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar, |  |  | | 22 | - kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 76dB, |  |  | | 23 | - klimatyzacja |  |  | | 24 | - wyświetlacz/e parametrów pojazdu takich jak: temperatura i ciśnienie oleju poziom paliwa, motogodzin itp. |  |  | | 25 | - fotel operatora z podłokietnikami, podgrzewany, ustawiany w min. trzech płaszczyznach na poduszce pneumatycznej, |  |  | | 26 | - stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, |  |  | | 27 | - stabilizatory wyposażone w podkłady gumowe, |  |  | | 28 | - błotniki kół przednich i tylnych, |  |  | | 29 | - światła przednie i tylne wraz z kierunkowskazami |  |  | | 30 | - osłony lamp tylnych, |  |  | | 31 | - immobiliser, |  |  | | **b) osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki:** | | | | | 32 | - sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticków hydraulicznych, |  |  | | 33 | - koparko-ładowarka powinna być wyposażona w układ amortyzacji łyżki redukujący wysypywanie się materiału podczas transportu, |  |  | | 34 | - koparko-ładowarka powinna być wyposażona w układ „powrotu do kopania” łyżki ładowarkowej oraz samopoziomowania łyżki przedniej, |  |  | | 35 | - łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym- możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki, |  |  | | 36 | - pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3 m3 , |  |  | | 37 | - szerokość łyżki do 2,5 m, |  |  | | 38 | - maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m, |  |  | | 39 | - ładunek podnoszony do pełnej wysokości o wadze min. 4,3 t, |  |  | | 40 | - widły montowane na łyżce ładowarkowej, |  |  | | 41 | - wysokość podnoszenia na widłach min. 2,90 m. |  |  | | **c)      osprzęt podsiębierny koparko-ładowarki:** | | | | | 42 | - sterowanie ramieniem koparki za pomocą joysticków hydraulicznych, zintegrowanych z fotelem operatora, |  |  | | 43 | - posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparki, |  |  | | 44 | - szybkozłącze koparki mechaniczne, |  |  | | 45 | - łyżka koparki z zębami o szerokości 400 mm ± 20 mm, |  |  | | 46 | - łyżka koparki z zębami o szerokości 600 mm ± 20 mm, |  |  | | 47 | - łyżka koparki skarpowa o szerokości 1500 mm ± 20 mm, |  |  | | 48 | - ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), |  |  | | 49 | - głębokość kopania minimum 5,80 m, |  |  | | 50 | - zasięg na poziomie gruntu od osi obrotu ramienia min. 6,5 m |  |  | | 51 | - zasięg na poziomie gruntu w bok od osi maszyny min. 7,0 m |  |  | | 52 | - wysokość załadunku minimum 4,70 m, |  |  | | 53 | - udźwig bez wysuwu minimum 1850 kg, |  |  | | 54 | - udźwig z wysuwem minimum 1050 kg, |  |  | | 55 | - siła skrawania na łyżce koparki minimum min. 6200kG, |  |  | | **d) wymagania dodatkowe:** | | | | | 56 | - gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę: co najmniej 12m-cy bez limitu motogodzin, (Gwarancja zgodnie z kryterium oceny ofert) |  |  | | 57 | - dostawca zapewni nieodpłatnie (w cenie koparki) wymagane przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji łącznie z materiałami eksploatacyjnymi i dojazdem, częstotliwość przeglądów zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi maszyny, |  |  | | 58 | - miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji pod adresem siedziby Urzędu Gminy, |  |  | | 59 | - dostawca dostarczy koparko-ładowarkę na swój koszt i na własne ryzyko w terminie wskazanym w ofercie, na adres Urzędu Gminy w Birczy, |  |  | | 60 | - dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki, co zostanie poświadczone odpowiednim dokumentem; |  |  | | 61 | - dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki, |  |  | | 62 | - odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100 km od siedziby zamawiającego, |  |  | | 63 | - zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki zgodnie z zapisami umowy, - oferowana koparko-ładowarka wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS z dostępem w cenie maszyny minimum 5 lat, |  |  | | 64 | - oferowana koparko-ładowarka wyposażona w pakiet podstawowy składający się z skrzynka narzędziowej, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki , tablicy wyróżniającej, lampy ostrzegawczej migowej oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych, |  |  | | 65 | - oferowana koparko-ładowarka wyposażona w smarownicę ręczną, towotnicę wraz z zestawem 24 sztuk wkładów ze smarem do codziennej obsługi maszyny, |  |  | | 66 | - dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki. |  |  |   **\* - właściwe zaznaczyć znakiem X** | |
| **I.** **SPIS TREŚCI:**  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. …   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| ………………………………………  miejscowość / data | ……………………………………………………………………….  podpis osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy |