**Zakres prac objętych ofertą :**

1. demontaż istniejącego pokrycia elewacyjnego wieży z desek wraz z listwami wykończeniowymi i narożnikami
2. montaż desek kompozytowych, których szerokość i sposób kładzenia powinny być zbliżone do obecnie zastosowanej okładziny(w kolorze ciemny dąb), za pomocą oryginalnych klipsów montażowych do istniejącego rusztu/legarów wieży
3. wymiana parapetów okiennych z deski gr. min 32 mm
4. montaż narożników wykończeniowych kompozytowych w kolorze ciemny dąb
5. wymiana obróbki z blachy ocynkowanej na dachu wieży ( wspinalni)
6. wymiana obróbki blacharskiej między ścianą wieży (wspinalni) a pokryciem dachowym budynku KP PSP
7. wymiana pokrycia przy wejściu głównym do budynku KPPSP z desek drewnianych na kompozytowe ( pozostałe prace analogicznie jak prace związane  z wieżą ).

**Uwagi :**

1. ilość m2 przyjętych w drugiej ofercie wynosi 286,05 m2 ( metraż zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego )
2. oferta powinna zawierać wymianę istniejących legarów pod obudowę wieży i wejścia do budynku KPPSP
3. oferta powinna zawierać utylizację materiałów z demontażu
4. oferta obejmuje dostawę, montaż i demontaż niezbędnego rusztowania do wykonania prac stanowiących przedmiot oferty.