Przedmiotem zapytania jest remont pomieszczenia sanitarnego w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 bud. C.

I. W pomieszczeniu sanitarnym, należy wykonać następujące czynności:

1. Demontaż ceramicznych okładzin ściennych
2. Demontaż ceramicznych okładzin podłogowych
3. Demontaż starej armatury sanitarnej
4. Usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów
5. Demontaż sieci wod-kan
6. Demontaż stolarki drzwiowej
7. Rozbiórka ścianki działowej murowanej
8. Demontaż sieci elektrycznej
9. Przygotowanie bruzd pod nową instalację elektryczną i wod-kan, jeśli jest to możliwe można wykorzystać już istniejące bruzdy
10. Montaż nowej instalacji wod-kan do instalacji wodnej dopuszcza się dowolny system odporny na ciśnienie pow. 8bar z wyjątkiem systemów klejonych
11. Montaż nowej instalacji elektrycznej:
12. Montaż stelażu pod miskę ustępową (dopuszcza się wyłącznie systemy firm Geberit lub Grohe do wyboru) - szt. 3
13. Montaż podgrzewacza wody pojemnościowego 80-100l, o mocy 1800W lub więcej,
14. Zabudowa stelażu
15. Montaż nowej stolarki drzwiowej
16. Wyrównanie ścian i podłóg pod montaż okładzin ceramicznych
17. Montaż i fugowanie okładzin ceramicznych podłogowych o wymiarach min. 30cm krótszy bok
18. Montaż i fugowanie okładzin ceramicznych ściennych o wymiarach min. 30cm krótszy bok do wysokości do 2,2 m
19. Montaż 3 kabin HPL wg wymiarów wynikowych uzyskanych w trakcie remontu
20. Wyrównanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian ponad okładzinami ceramicznymi.
21. Montaż nowej armatury sanitarnej oraz osprzętu, takiego jak:

- miska ustępowa wraz z deską sedesową twardą - szt. 3

- uchwyty na papier toaletowy - szt. 3

- misa umywalkowa 50-60cm szer. –szt. 2

- bateria umywalkowa stojąca z ruchomą wylewką – szt. 2

- lustro – szt. 2.

1. Montaż osprzętu elektrycznego takiego, jak:

- łącznik oświetlenia kl. IP44 p/t – szt. 2

- gniazda z bolcem kl. IP44 p/t – szt. 3

- oświetlenie typu LED plafony sufitowe min. 800lm każdy – szt. 5

- suszarkę elektryczną do rąk min. 200watt – szt. 1.

Powyższe prace prowadzone będą w budynku biurowym ogólnodostępnym UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15 bud. C 2p., w pomieszczeniu sanitarnym. Z uwagi na usytuowanie wejścia do pomieszczenia sanitarnego, z głównego ciągu komunikacyjnego, prace mogą być prowadzone wyłącznie w powyższym pomieszczeniu, a przed drzwiami dopuszcza się, w odległości 3m od wejścia wyodrębnienie powierzchni do 2m2 (którą wykonawca musi wydzielić przegrodami trwałymi estetycznymi) która służyć będzie jako przestrzeń magazynowa przy pracach rozbiórkowych jak i montażowych. Prace szczególnie uciążliwe takie jak; wyburzanie ścianek działowych, kucie bruzd, wymiana ościeżnicy, czasowe wyłączenia wody czy prądu mogą odbywać się wyłącznie po godzinach pracy Urzędu.
Za powstałe w procesie remontu odpady budowlane, odpowiada wykonawca dotyczy to zarówno zamówienia kontenera, odpowiedniej segregacji, przekazanie do utylizacji oraz okazanie dokumentu potwierdzającego utylizację. Miejsce na kontener na odpady budowlane wskaże Zamawiający i będzie ono oddalone ok. 80m od budynku w którym jest planowany remont pomieszczeń sanitarnych. Transport powstałych odpadów z remontowanego pomieszczenia do kontenera, musi się odbywać w sposób niezakłócający swobodnego dostępu petentów oraz pracowników Urzędu. Transport odpadów i materiałów odbywać się będzie jedynym wejściem do budynku A oraz ciągiem komunikacyjnym do wind i klatek schodowych, które stanowią drogę ewakuacyjną. Miejsce postojowe dla Wykonawcy lub dostawców zlokalizowane jest w odległości ok. 80m od wejścia do budynku A, a transport materiałów i sprzętu do realizacji zadania z miejsca postojowego do miejsca planowanych robót Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.