Załącznik nr 5.5.2 do SWZ

|  |
| --- |
| **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  **CHŁODZIARKO – ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Producent…………………………………**  **Model………………………………………**  **Rok produkcji…………………………….** | |
| L.p. | **Wymagania Zamawiającego** | **Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane**  (podać dokładne wartości )  Zalecane jest podanie numeru strony dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania |
| 1. WYMAGANIA OGÓLNE | | |
|  | Chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania odczynników laboratoryjnych i materiałów do badań mikrobiologicznych w warunkach chłodniczych. |  |
| 1. WYMAGANIA TECHNICZNE | | |
|  | Wymiary zewnętrzne:   1. szerokość od 550 mm do 650 mm; 2. głębokość od 600 mm do 700 mm;   c) wysokość od 1900 mm do 2020 mm; |  |
|  | Pojemność:   * chłodziarka od 250 l do 280 l; * zamrażarka od 100 l do 120 l; |  |
|  | Zakres temperatury:   * chłodziarka co najmniej od +30C od +160 C; * zamrażarka co najmniej od -90 C do -300 C; |  |
|  | Temperatura otoczenia od +10°C do +35°C; |  |
|  | Rejestrowanie minimalnej i maksymalnej temperatury; |  |
|  | Odszraniane: automatyczne; |  |
|  | Rozmrażanie: automatyczne; |  |
|  | Materiał obudowy: stal; |  |
|  | Materiał drzwi: pełne |  |
|  | Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne; |  |
|  | Sterowanie: wyświetlacz kolorowy; |  |
|  | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy; |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy; |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: LED; |  |
|  | Regulowane półki: 4 |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek w chłodziarce: do 45 kg; |  |
|  | Szuflady: 3 |  |
|  | Maksymalne obciążenie szuflad w zamrażarce: do 40 kg; |  |
|  | Uchwyt: antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym; |  |
|  | Przepust czujnika: 1 szt. o średnicy do 10 mm; |  |
|  | Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne; |  |
|  | Czynnik chłodniczy: R 600a; |  |
|  | Poziom głośności: do 52 dB; |  |
|  | Alarm awarii zasilania; |  |
|  | Historia alarmów. |  |

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

**Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy oświadczam, że wyżej wymienione informacje są zgodne ze stanem faktycznym i parametrami oferowanego produktu.**

………..…………………………… ..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis)