**Potwierdzenie wymagań technicznych**

**Należy złożyć wraz z ofertą**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie wymagań zgodnie z wydanym dopuszczeniem/ z zapisami i wymaganiami Zamawiającego (TAK/NIE) |
| Pojazd | | |
| 1. | Oferowany pojazd jest dopuszczony do obrotu na terytorium Polski oraz przystosowany do ruchu po drogach publicznych na terytorium Polski, w szczególności spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024r. poz. 1251 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 502). |  |
| 2. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji: 2024 |  |
| 3. | Rodzaj paliwa: diesel |  |
| 4. | Silnik minimum 2.0 o mocy minimum 130 KM |  |
| 5. | Rodzaj skrzyni biegów: manualna |  |
| 6. | Kolor biały |  |
| 7. | Pokrywy piast |  |
| 8. | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 9. | Obręcze kół stalowe minimum 15” |  |
| 10. | 2 komplety opon minimum 15” |  |
| 11. | Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych podczas cofania |  |
| 12. | Klimatyzacja manualna |  |
| 13. | Hak holowniczy |  |
| 14. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 15. | ABS |  |
| 16. | Kontrola trakcji |  |
| 17. | Komputer pokładowy |  |
| 18. | Elektryczne szyby |  |
| 19. | Trójkąt, gaśnica, apteczka |  |
| 20. | Radio |  |
| 21. | Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym |  |
| 22. | Dywaniki gumowe |  |
| 23. | Sygnał dźwiękowy, ostrzegający pieszych podczas cofania |  |
| 24. | Czujniki cofania |  |
| 25. | Poduszka powietrza kierowcy |  |
| 26. | Poduszka powietrzna pasażera |  |
| 27. | Komfortowy fotel kierowcy z regulacjami |  |
| 28. | Boczna lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| 29. | Światła do jazdy dziennej |  |
| 30. | Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa |  |
| 31. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 33. | Minimalna długość całkowita: 5480 |  |
| 34. | Minimalny rozstaw osi: 3498 |  |
| 35. | Minimalny zwis tylny: 968 |  |
| 36. | Minimalny zwis przedni: 948 |  |
| 37. | Minimalna wysokość części ładunkowej: 1387 |  |
| 38. | Minimalna wysokość progu rozładunku: 552 |  |
| 39. | Minimalna długoś części ładunkowej: 2423 |  |
| 40. | Żółte sygnały blaskowe, znajdujące się na dachu pojazdu, włączane i wyłączane w kabinie pojazdu. |  |
| 41. | Norma emisji spalin min. EURO6 lub EURO VI |  |
| 42. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony |  |

**UWAGA. Plik należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**