[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=PRZYŁACZE WODOCIAGOWE OD WEZŁA 3.1 DO BUDYNKU 10b 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ-  ETAP VII bud 10B
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/303 I 10/304
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742  GDAŃSK UL. SZCZYGLA 1
br=PRZYŁACZE WODOCIAGOWE DO 10b   CPV 45232150-8
nk=Barbara Kólikowska Świad PZITB 82/89
dt=STYCZEŃ 2021

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=587	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0014
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=587	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0468
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=315.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0564
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=315.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0014
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych śr. 2.5-6mm
id=1330199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0.1	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.5
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo
id=6830199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.96
wc=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=5.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.7348
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=5.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4216
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=68.94	PLN
il=0.9588
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=698	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kształtki żeliwne "F" o śr.80 mm
id=5240999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=nasuwki żeliwne o śr.80 mm
id=5230799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr.80 mm
id=5891099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=3347	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0325
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=podchloryn sodowy
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=12.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.034
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=podpory stalowe ślizgowe
id=6620999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=posadzkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=49.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3176
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=49.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6116
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=prościarka do rur PE
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5738
wc=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 10 t
id=39653	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=10.32	PLN
il=0.224
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rękaw termokurczliwy d-125
id=2370602	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=132	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=15.97	PLN
il=79.2333
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rura ochronna stalowa d-125
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=89	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.55
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=29.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.204
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 75 mm
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.77
wc=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.0149
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=samochód dostawczy'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=52.1	PLN
il=0.6944
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=51.19	PLN
il=0.3974
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=76.85	PLN
il=0.9185
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=64.2	PLN
il=1.6524
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=58.9	PLN
il=0.4066
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=58.9	PLN
il=0.224
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80 mm
id=5891199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=spawarka
id=72199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=5.87	PLN
il=0.868
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=82.2	PLN
il=0.3253
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36
wc=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=sznur konopny surowy
id=6831800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.27
wc=0	0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.57
wc=0	0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
cw=7.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1836
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=taśma z polietylenu
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.445
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Trójnik redukcyjny 100/80
id=5623999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08
wc=0	0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=8.18	PLN
il=0.8297
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.80 mm
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=3.9	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8371
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=43.78	PLN
il=0.8316
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=46.34	PLN
il=0.1507
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=zasuwa żeliwna klinowa kołnierzowa o śr.80 mm
id=5809999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=102.78	PLN
il=1.008
wc=0	0*0*0

[RMS ZEST 77]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0
wc=0	0*0*0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ROBOTY ZIEMNE; POMIARY PRZY WYKOPACH
wa=0
kn=0	0	0
id=1442
nu=1

[POZYCJA]
id=1444
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=16.646
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.506	1	0.90*1.77*13,50		
wo=-4.86	1	-0.80*13,50*0.45		

[RMS 40]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.86	1	4,86	z poz 2	

[RMS 40]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( wywóz na 10 km)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=4.86	1	4,86		

[RMS 52]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=47.79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=47.79	1	1.77*13,50*2		

[RMS 40]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1448
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kruszywa dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.08	1	0.80*13,50*0.10		

[RMS 40]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1449
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.78	1	0.80*13,50*0.35		

[RMS 40]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1450
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4.86
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4.86	1	1,08+3,78		

[RMS 40]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11.786
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11.786	1	16,646-4,86		

[RMS 40]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.0276	0	0.0276
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1452
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=11.786
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11.786	1	11,786		

[RMS 40]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁACZE  WODOCIAGOWE CPV 45332200-7 
wa=0
kn=0	0	0
id=1144
nu=2

[POZYCJA]
id=1212
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-02	2-18	0109-02		1
na=Przyłacze wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,50		

[RMS 40]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1475
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0305-03	2-28	0305-03		1
na=Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm trójnik redukcyjny 100/80
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 40]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1479
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0205-02	2-18	0205-02		1
na=Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 40]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1453
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.068
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.068	1	13,50/200		

[RMS 40]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1454
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.068
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.068	1	0,068		

[RMS 40]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1455
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.068
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.068	1	0,068		

[RMS 40]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1469
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=13.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,50		

[RMS 40]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1481
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0309-01	2-18	0309-01		1
na=Rura ochronna stalowa d-125
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 40]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=31	0	31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1482
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0121-01	2-19	0121-01		1
na=Zamkniecie rury ochronnej rękawem termokurczliwym na rurę d-125
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 40]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

