[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
nan=Zespól Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej wraz z Infrastrukturą
pe=3
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Firma Architektoniczno-Budowlana "STYL" Sp. z o.o
afn=80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 2
nb=Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej  wraz z Infrastrukturą techniczna
ab=GDAŃSK  ul. Unruga,  działka nr 10/303,10/304,10/306,10/307,10/308,10/309,10/310,10/312,10/313,10/315, obręb 74
ni= TBS "MOTŁAWA " Sp. z o.o.
ai=80-742 Gdańsk, ul.Szczygla 1
br=MAKRONIWELACJA TERENU - X ETAP
nk=inż. Bogusław Rolski	
dt=styczeń 2021	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
pcn=Sekocenbud IV kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45000000-7

[ELEMENT 2]
na=Przygotowanie terenu pod budowę
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.1
cpv=45100000-8

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne zmechanizowane
wa=0
kn=0	0	0
id=6
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-02 z.sz. 2.4.2. 9906 	2-01	0229-02	 z.sz. 2.4.2. 9906 	1
mpn=7:1:0916,10121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=858
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	wg danych z projektu makroniwelacji			
wo=858	1	2316,80-1458,80						
ko=				

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-05 z.sz. 2.4.2. 9906 	2-01	0229-05	 z.sz. 2.4.2. 9906 	1
mpn=7:1:0916,10121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsienice.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=858
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=858	1	858,00						

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1458.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	uwaga - zamienna kat. gruntu, założenia kalkulacyjne w KNR 2-01 p. 2.2.1 			
wo=1458.8	1	1458,80						

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0213-05	2-01	0213-05		1
mpn=_121,0:1,092,0:2,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=858
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=858	1	858,00						

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-01	2-01	0214-01		1
mpn=121,0:3,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=858
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=858	1	858,00						

[SUMA KONTROLNA]
d92dc16215a630e2b53b66a8f6899187