[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ-  BUDYNEK MIESZKALNY nr 10B
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/304
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742  GDAŃSK UL. SZCZYGLA 1
br=INSTALACJA SANITARNE  -  INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 ; INSTALACJA KANALIZACYJNA CPV 45332300-6; KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232410-9; INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 
nk=Barbara Kólikowska Świad PZITB 82/89
dt=STYCZEŃ 2021

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=0	1	0
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=.rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne
id=5062999	1
jm=m	040
ce=0
cw=6.16	PLN
il=12.084
wc=0	0*0

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Baterie czerpalna z ręcznym natryskiem o śr.nom. 15 mm
id=5715100	1
jm=szt	020
ce=0
cw=182	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=baterie umywalkowe stojące
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0
cw=168	PLN
il=31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=baterie zlewozmywakowe stojace d-15
id=5710800	1
jm=szt	020
ce=0
cw=174	PLN
il=31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
id=6356699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=379.11	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=cement murarski '15'
id=1700200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0.45	PLN
il=0.45
wc=0	0*0

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=ciągnik kołowy 29-37 kW
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=43.59	PLN
il=0.0282
wc=0	0*0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej o śr. przyłączy 20 mm CF ECHO II Qn 0,6 m3/h
id=6301813	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=1753	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
id=5613600	2
jm=szt	020
ce=0
cw=65.6	PLN
il=6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm
id=1330199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=7.5	PLN
il=1.104
wc=0	0*0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=elektromufy polietylenowe Geberit HDPE d-40 mm
id=5629999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=8.2	PLN
il=10
wc=0	0*0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=elektromufy polietylenowe Geberit HDPE d-50 mm
id=5629999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=9.66	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=farbą ftalową odporna na temperaturę 120 st C
id=1510400	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=32.16	PLN
il=1.3091
wc=0	0*0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=farbą podkładową silikonową odporna na temp 120st C
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=28.9	PLN
il=2.7189
wc=0	0*0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Filtr siatkowy d-20 mm
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=79.41	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Głowice termostatyczne HERZ Design
id=5733199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=10	PLN
il=95
wc=0	0*0

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Głowice termostatyczne HERZ Mini
id=5733199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=46.1	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Głowice termostatyczne HERZCULES
id=5733199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=105.4	PLN
il=3
wc=0	0*0

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 600/600
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=479	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 600/720
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=527	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/400
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=546	PLN
il=10
wc=0	0*0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/520
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=546	PLN
il=13
wc=0	0*0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/800
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=695	PLN
il=3
wc=0	0*0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 600/400
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=467	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 600/520
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=489	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 900/1000
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=946	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 900/720
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=785	PLN
il=10
wc=0	0*0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 900/800
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=803	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/1000
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=457	PLN
il=3
wc=0	0*0

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/1120
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=505	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/1200
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=515	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/520
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=362	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/600
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=373	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/720
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=399	PLN
il=17
wc=0	0*0

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/800
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=412	PLN
il=7
wc=0	0*0

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/920
id=6012899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=450	PLN
il=6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe ZC 105 1040/550
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=369	PLN
il=18
wc=0	0*0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe ZC 125 1270/550
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=432	PLN
il=10
wc=0	0*0

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Grzejniki stalowe łazienkowe ZC 155 1530/550
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=597	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=klej
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=12	PLN
il=1.96
wc=0	0*0

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=klej Thermaflex 474
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=12	PLN
il=34.7368
wc=0	0*0

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=55	PLN
il=0.6419
wc=0	0*0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=klej Thermaflex 474''
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=55	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0147
wc=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0.08	PLN
il=8430.7
wc=0	0*0

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0.1	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15
wc=0	0

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kolana kanalizacyjne PCV d-160
id=5614999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=12.2	PLN
il=6.24
wc=0	0*0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0.18	PLN
il=120
wc=0	0*0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=kołnierze mocujące
id=6386399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=169	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=kołnierze przyłączeniowe
id=6386399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=337	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=konstrukcje stalowe wsporcze
id=6610999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=16	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki
id=6610499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=6.94	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15 mm
id=5101101	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.29	PLN
il=60
wc=0	0*0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
id=5644809	1
jm=szt	020
ce=0
cw=8.82	PLN
il=163.462
wc=0	0*0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm
id=5644805	1
jm=szt	020
ce=0
cw=3.58	PLN
il=615.24
wc=0	0*0

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=7.72	PLN
il=3.9
wc=0	0*0

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=18.6	PLN
il=25.875
wc=0	0*0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 110 mm
id=5644899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=8.82	PLN
il=1.8095
wc=0	0*0

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=kształtki PE z gwintem 15x1/2"
id=5642812	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.87	PLN
il=61.8
wc=0	0*0

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.12	PLN
il=1741.44
wc=0	0*0

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 16 mm'
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.5	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8
wc=0	0

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5629999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.44	PLN
il=312
wc=0	0*0

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu GZ śr.20 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=10.18	PLN
il=9.222
wc=0	0*0

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu GZ śr.20 mm'
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=12	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.015
wc=0	0

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 110 mm
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=52.67	PLN
il=42
wc=0	0*0

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=1.44	PLN
il=1.9844
wc=0	0*0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=1.89	PLN
il=13.079
wc=0	0*0

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=3.2	PLN
il=2.31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 40 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=5.98	PLN
il=6.2553
wc=0	0*0

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 50 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=6.87	PLN
il=14.3724
wc=0	0*0

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 63 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=12.03	PLN
il=11.2572
wc=0	0*0

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 75 mm
id=5649999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=20.4	PLN
il=8.2836
wc=0	0*0

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Leżaki dla rurociagów pod stropem
id=1360399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=11	PLN
il=14
wc=0	0*0

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.29	PLN
il=185.8566
wc=0	0*0

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=2.29	PLN
il=120
wc=0	0*0

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm'
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=2.3	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2
wc=0	0

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=łączniki standardowe mosiężne 20 mm
id=6302204	1
jm=szt	020
ce=0
cw=4.32	PLN
il=63
wc=0	0*0

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=52.96	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=52.96	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 40 mm
id=5122999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=49.9	PLN
il=1.003
wc=0	0*0

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie czarne o śr. nominalnej 50 mm
id=5122999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=52.4	PLN
il=7.208
wc=0	0*0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm
id=5732902	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=32.3	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Opaska elektrozgrzewalna PE d-50 Geberit Pluvia
id=5629999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=28.9	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=opaski p.poż dla rur wodociagowych o odpornisci Ei 60
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=18.6	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=22
wc=0	0*0

[RMS ZEST 99]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=otuliny PU gr 20 mm d-18 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=12.22	PLN
il=1101.1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=otuliny PU gr 20 mm d-22 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=12.78	PLN
il=677.6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=otuliny PU gr 20 mm d-28 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=14.39	PLN
il=12.1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=otuliny PU gr 40 mm d-40 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=15.03	PLN
il=17.6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=otuliny PU gr 50 mm d-50 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=16.91	PLN
il=6.6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=otuliny PU gr 60 mm d-65 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=20.42	PLN
il=47.3
wc=0	0*0

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d-40 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=12.91	PLN
il=17.6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d-20
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=2.42	PLN
il=2.42
wc=0	0*0

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d-25 mm
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=2.88	PLN
il=15.95
wc=0	0*0

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d-32 mm
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=3.43	PLN
il=3.08
wc=0	0*0

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 40 mm d-50
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=16.74	PLN
il=23.345
wc=0	0*0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 50 mm d-63
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=20.41	PLN
il=18.285
wc=0	0*0

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 50 mm d-75
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=42.7	PLN
il=13.455
wc=0	0*0

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm d-16 mm
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=2.43	PLN
il=640.2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm d-20 mm
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=2.87	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=475.75
wc=0	0*0

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm d-25 mm
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0
cw=3.92	PLN
il=357.5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr.40 mm d-40 mm
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0
cw=4.47	PLN
il=9.57
wc=0	0*0

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=papier ścierny
id=3920099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=3.2	PLN
il=0.5841
wc=0	0*0

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=podgrzewacze wpustów
id=6386399	1
jm=szt	020
ce=0
cw=322	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=posadzkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=pólnoga
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=65	PLN
il=31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Przjścia rurociagów kanalizacji sanitarnej przez ściany i stropy o odpornosci ogniowej Ei 120
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=58	PLN
il=6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Przjścia rurociagów kanalizacji sanitarnej przez ściany i stropy o odpornosci ogniowej Ei 60
id=	1
jm=szt	020
ce=0
cw=31.6	PLN
il=20
wc=0	0*0

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 4.5 t
id=39612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=8.34	PLN
il=0.0282
wc=0	0*0

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Przyłacze HERTZ-3000 katowe
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=36.5	PLN
il=98
wc=0	0*0

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa
id=5716201	1
jm=szt	020
ce=0
cw=8.6	PLN
il=62
wc=0	0*0

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Redukcja PP-HT 110/160
id=5614999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=72.8	PLN
il=6.24
wc=0	0*0

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=15.51	PLN
il=3512.4853
wc=0	0*0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 131]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=rozcieńczalnik
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=7.3	PLN
il=0.7855
wc=0	0*0

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=rurociągi o śr 16x2,00 PE-Xa eval w zwoju
id=5632499	1
jm=m	040
ce=0
cw=5.19	PLN
il=1177.2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=rurociągi o śr 20x2,00 PE-Xa eval w zwoju
id=5632499	1
jm=m	040
ce=0
cw=6.5	PLN
il=648.108
wc=0	0*0

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0
cw=6.28	PLN
il=155.496
wc=0	0*0

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PP-HT o śr. 110 mm
id=5630499	1
jm=m	040
ce=0
cw=13.49	PLN
il=96.0355
wc=0	0*0

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=rury osłonowe PESCHEL
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=2.66	PLN
il=1403.85
wc=0	0*0

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=rury osłonowe PESCHEL'
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=2.7	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.625
wc=0	0

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=20.43	PLN
il=7.2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=38.77	PLN
il=53.475
wc=0	0*0

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=rury polietylenowe Geberit HDPE
id=5603399	1
jm=m	040
ce=0
il=7.35

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=rury polietylenowe Geberit HDPE d-40
id=5603399	1
jm=m	040
ce=0
cw=6.4	PLN
il=25.68
wc=0	0*0

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=rury polietylenowe Geberit HDPE d-50
id=5603399	1
jm=m	040
ce=0
cw=7.6	PLN
il=4.28
wc=0	0*0

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0
cw=20.43	PLN
il=15.401
wc=0	0*0

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=rury stalowe d-125 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=64.59	PLN
il=2.233
wc=0	0*0

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=rury stalowe d-250 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=218.8	PLN
il=7.105
wc=0	0*0

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 15 mm
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0
cw=6.93	PLN
il=1.522
wc=0	0*0

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 10 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=5.82	PLN
il=10.712
wc=0	0*0

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 15 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=6.98	PLN
il=15.808
wc=0	0*0

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 20 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=7.9	PLN
il=11.44
wc=0	0*0

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=11.44	PLN
il=16.377
wc=0	0*0

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=15.92	PLN
il=5.9
wc=0	0*0

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=22.3	PLN
il=42.4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=22.47	PLN
il=0.42
wc=0	0*0

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX  o śr.zewn. 32x3,0 mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=28.2	PLN
il=3.024
wc=0	0*0

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o śr.zewn. 20x2,8 mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=14.4	PLN
il=2.376
wc=0	0*0

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o śr.zewn. 26x3,0 mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=16.92	PLN
il=15.66
wc=0	0*0

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o śr.zewn. 40x3,50  mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=28.65	PLN
il=9.396
wc=0	0*0

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o śr.zewn. 50x4,0 mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=36.99	PLN
il=21.924
wc=0	0*0

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o śr.zewn. 63x6,0mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=56.92	PLN
il=17.172
wc=0	0*0

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX o śr.zewn. 75x7,5 mm
id=5632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=74.9	PLN
il=12.636
wc=0	0*0

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEXo śr. zewnętrznej 14x2,00  mm
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=6.05	PLN
il=640.2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEXo śr. zewnętrznej 16x2,00 mm
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=6.38	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=473.42
wc=0	0*0

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEXo śr. zewnętrznej 16x2,00 mm
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=6.38	PLN
il=25.2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEXo śr. zewnętrznej 18x2,00  mm
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=10.3	PLN
il=357.5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=rury wielowarstwowe PEX/AL/PEXo śr. zewnętrznej 20x2,8 mm
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=6.38	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.75
wc=0	0

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm
id=6328710	2
jm=szt	020
ce=0
cw=116	PLN
il=6
wc=0	0*0

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 110 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=105.4	PLN
il=74.2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=4.53	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=30.79
wc=0	0*0

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=rynny podporowe
id=6629999	1
jm=m	040
ce=0
il=7.42

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=samochód dostawczy 0,9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=54.97	PLN
il=15.38
wc=0	0*0

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=54.97	PLN
il=12.3466
wc=0	0*0

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=65.14	PLN
il=2.652
wc=0	0*0

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=sedesy typu kompakt
id=6328112	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=66	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 177]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=spawarka spalinowa
id=72180	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=26.16	PLN
il=5.612
wc=0	0*0

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=spusty do brodzików z tworzywa sztucznego
id=5712999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=21.32	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 180]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Studzienka schładzajaca 0,80x0,80x1,05 z pokrywą z blachy ryflowanej
id=5420000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1150	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem
id=5715999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=10.46	PLN
il=31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=szafka pod zlewozmywak
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=140	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Szafki na ciepłomierze
id=2150001	3
jm=szt	020
ce=0
cw=248	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Szafki zaworowa podtynkowa 28x15
id=2150001	3
jm=szt	020
ce=0
cw=56.8	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=szafki zaworowo wodomierzowe -podtynkowe lub natynkowe
id=2150001	3
jm=szt	020
ce=0
cw=148.8	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0
cw=7.9	PLN
il=0.21
wc=0	0*0

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=sznur konopny surowy
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0
cw=9.68	PLN
il=0.11
wc=0	0*0

[RMS ZEST 189]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=54.97	PLN
il=5.0127
wc=0	0*0

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=54.97	PLN
il=14.1498
wc=0	0*0

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=2.18	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=249.0535
wc=0	0*0

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=tuleja szczelna dla rur d-110 Ei 60
id=6338399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=43	PLN
il=40
wc=0	0*0

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=tuleje wspomagające 15 mm
id=6151209	1
jm=szt	020
ce=0
cw=3.2	PLN
il=60
wc=0	0*0

[RMS ZEST 194]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0*0

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=uchwyty do rur Hep2O przykręcane 15 mm
id=6600503	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.03	PLN
il=60
wc=0	0*0

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 10 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.35	PLN
il=4.841
wc=0	0*0

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.35	PLN
il=7.144
wc=0	0*0

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.35	PLN
il=4.51
wc=0	0*0

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=2.33	PLN
il=6.201
wc=0	0*0

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=2.87	PLN
il=4.124
wc=0	0*0

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=2.87	PLN
il=15.264
wc=0	0*0

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=1.35	PLN
il=2.75
wc=0	0*0

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=1.9	PLN
il=18.125
wc=0	0*0

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.33	PLN
il=3.108
wc=0	0*0

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 40 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.87	PLN
il=8.7
wc=0	0*0

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 50 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.87	PLN
il=18.27
wc=0	0*0

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 63 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=3.12	PLN
il=14.31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zewn. 75 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=3.35	PLN
il=10.53
wc=0	0*0

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm
id=5651699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=3.8	PLN
il=131.66
wc=0	0*0

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm
id=5651699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=2.1	PLN
il=339
wc=0	0*0

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=uchwyty do rur z polipropylenu o śr.zew. 25 mm
id=5651799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=1.9	PLN
il=2112.625
wc=0	0*0

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej  16 mm
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.15	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2037.485
wc=0	0*0

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 110 mm
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=3.8	PLN
il=42
wc=0	0*0

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=1.44	PLN
il=94
wc=0	0*0

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=uchwyty rurowe
id=6609999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=14.9	PLN
il=33.4313
wc=0	0*0

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe
id=6351699	1
jm=szt	020
ce=0
cw=125.92	PLN
il=31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=428.94	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe JS 1,6 dn 15 mm o śr. nominalnej 15 mm
id=6305099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=56	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe WS 10 o śr. nominalnej 40 mm
id=6305099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=342.92	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=wpusty dachowe Geberit Pluvia
id=6386399	1
jm=szt	090
ce=0
cw=1129	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=wpusty ściekowe piwniczne z koszem
id=6343099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=69.9	PLN
il=3
wc=0	0*0

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych
id=6361799	1
jm=szt	020
ce=0
cw=6.6	PLN
il=31
wc=0	0*0

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Zawor zwrotny antyskażeniowy HA 216 dn 20 SOCLA
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=179.52	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Zawory czerpalne ze złaczka do węża   o śr. nominalnej 15 mm
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=13.9	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=10.78	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=125
wc=0	0*0

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=10.78	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=15.96	PLN
il=90
wc=0	0*0

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=15.96	PLN
il=90
wc=0	0*0

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=23.66	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=36.07	PLN
il=5
wc=0	0*0

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=36.07	PLN
il=10
wc=0	0*0

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=50.37	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=78.7	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 65 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=186.3	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Zawory kulowe ze spustem  o śr. nominalnej 40 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=64.25	PLN
il=3
wc=0	0*0

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 20 mm
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=26.01	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 20 mm'
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=15.96	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 40 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=64.25	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 50 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=75.55	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Zawory odcinajace RL 1 kątowe
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=36.74	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Zawory odcinajace STROMAX-GM d-40 nastawny
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=369.9	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Zawory odcinajace STROMAX d-20
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=92.4	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Zawory odcinajace STROMAX d-40
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=216.7	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Zawory odcinajace STROMAX d-50
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=335	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
id=5732499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=29.6	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=8.9	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.079
wc=0	0*0

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 15 mm
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=9.93	PLN
il=0.1522
wc=0	0*0

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Zawory regulacyjne ZTB (Herz) d-20
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=109	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Zawory zwrotne  o śr. nominalnej 15 mm antyskażeniowe
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=42.6	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Zawory zwrotne antyskażeniowe klasy EA  o śr. nominalnej 40 mm
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=392.74	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5730001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=8.94	PLN
il=0.1522
wc=0	0*0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5703800	2
jm=szt	020
ce=0
cw=8.9	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.079
wc=0	0*0

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=zawór przelotowy żeliwny ocynkowany 15 mm
id=5700500	1
jm=szt	020
ce=0
cw=6.55	PLN
il=90
wc=0	0*0

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Zawór TS 90 V katowy d-15 mm
id=5730000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=52.6	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 257]
ty=S
na=zgrzewarka
id=72550	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=25.32	PLN
il=10.24
wc=0	0*0

[RMS ZEST 258]
ty=S
na=zgrzewarka "Media"
id=72550	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.725

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe z płytą ociekową
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=252.22	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=zlewy czworokątne żeliwne emaliowane
id=6345499	1
jm=szt	020
ce=0
cw=188	PLN
il=1
wc=0	0*0

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5708499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=14.2	PLN
il=30
wc=0	0*0

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=złączka do węża ogrodowego
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=12	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
wc=0	0

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm
id=5104003	2
jm=szt	020
ce=0
cw=3.2	PLN
il=2
wc=0	0*0

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=zwężka niesymetryczna o śr. d-50/40 Geberit HDPE
id=5629999	1
jm=szt	020
ce=0
cw=4.2	PLN
il=4
wc=0	0*0

[RMS ZEST 265]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0
wc=0	0*0

[ELEMENT 1]
na= INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45332200-7 
wa=0
kn=0	0	0
id=1144
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Poziomy i piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
wa=0
kn=0	0	0
id=1206
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1254
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-02	2-19	0119-02		1
na=Rury ochronne o śr.nom.125 mm - stalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2		

[RMS 128]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1145
pd=	S	215 0300-06	215	0300-06		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn.75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=11.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	11,70		

[RMS 128]
nz=0.4355	0	0.4355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.708	0	0.708
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1253
pd=	S	215 0300-06	215	0300-06		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn. 63 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.1	1	10.10		
wo=5.8	1	5,80		

[RMS 128]
nz=0.4355	0	0.4355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=0.708	0	0.708
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1255
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-05	215	0300-05		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8.70		
wo=11.6	1	11,60		

[RMS 128]
nz=0.4355	0	0.4355
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.708	0	0.708
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1209
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-04	215	0300-04		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,70		

[RMS 128]
nz=0.3812	0	0.3812
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=0.719	0	0.719
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1210
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-03	215	0300-03		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,80		

[RMS 128]
nz=0.3801	0	0.3801
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=0.825	0	0.825
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1211
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0300-02	215	0300-02		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PPE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50		

[RMS 128]
nz=0.3164	0	0.3164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.902	0	0.902
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1256
pd=	S	215 0300-01	215	0300-01		1
na=Rurociągi z rur wielowarstwowych PPE-HD/AL/PE-RT  o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2.20		

[RMS 128]
nz=0.3164	0	0.3164
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.902	0	0.902
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1.25	0	1.25
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1149
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0110-01	2-15	0110-01		1
na=Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=76.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=76.1	1	11,70+15,90+20,30+8,70+2,80+14,50+2,20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.0959	0	0.0959
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1150
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=76.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=76.1	1	76,10		

[RMS 128]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1257
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		1
na=Izolacja rurociągów śr.75 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.7	1	11,70		

[RMS 128]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.00365	0	0.00365
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1258
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		1
na=Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	15,90		

[RMS 128]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.00365	0	0.00365
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1259
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-05	0-34	0101-05		1
na=Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.3	1	20,30		

[RMS 128]
nz=0.2243	0	0.2243
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.0134	0	0.0134
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.1405	0	0.1405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.00365	0	0.00365
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1260
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex  - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=8.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,70		

[RMS 128]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1261
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex  - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2.80		

[RMS 128]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1262
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex  - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=14.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.5	1	14,50		

[RMS 128]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0972	0	0.0972
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1263
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex  - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,20		

[RMS 128]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1284
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
na=Przjścia rurociagów wody zimnej ciepłej i cyrkulacji prze ściany i stropy o odpornosci ogniowej Ei 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 128]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Rozprowadzenia wody zimnej i cwu w mieszkaniach
wa=0
kn=0	0	0
id=1208
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1156
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa PN 10  o śr. zewnętrznej 16x2,0 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=582
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=582	1	582		

[RMS 128]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1212
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa PN 10 o śr. zewnętrznej 20x2,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=430
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	86*5		

[RMS 128]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1213
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworz25x3,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=325
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	65*5		

[RMS 128]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1159
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1337
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1337	1	582+430+325		

[RMS 128]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1160
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1337
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1337	1	1337		

[RMS 128]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1273
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=582
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=582	1	582		

[RMS 128]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1274
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=430
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=430	1	430		

[RMS 128]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1275
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=325
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	325		

[RMS 128]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Montaż armatury wodociagowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1214
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1292
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
na=Szafki zaworowo wodomierzowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1217
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1264
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.425	0	0.425
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1218
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
na=Zawory kulowe ze spustem  o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2		

[RMS 128]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1219
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1265
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-03	2-15	0130-03		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1266
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	60+30		

[RMS 128]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1267
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2		

[RMS 128]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1269
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory zwrotne  o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1220
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Zaworki kątowe  d-15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1270
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
na=Zawory czerpalne ze złaczka do węża   o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1221
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
na=Zaworki odcinające do pralek automatycznych i zmywarek -15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	30+30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1271
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1272
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Zawory regulacyjne ZTB (Herz) d-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=94
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	31+2+30+31		

[RMS 128]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1163
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-01	0-31	0106-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do pralek automatycznych i zmywarek
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 128]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1167
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=60
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 128]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1168
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm JS 90 1,6 NK dn 15 mm do wody zimnej i ciepłej
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=60
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 128]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1170
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
na=Baterie umywalkowe  stojace o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1171
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-01	2-15	0115-01		1
na=Baterie zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1172
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-04	2-15	0115-04		1
na=Baterie natryskowa o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Gniazdo wodomierzowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1276
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1277
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-07	2-15	0130-07		1
na=Zawory kulowe o śr. nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.535	0	0.535
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1278
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-05	2-15	0122-05		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1279
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05	2-15	0140-05		1
na=Wodomierze skrzydełkowe WS 10 o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1280
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1281
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-05	2-15	0130-05		1
na=Zawory zwrotne antyskażeniowe klasy EA  o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Instalacja wodociagowa do podlewania zieleni
wa=0
kn=0	0	0
id=1403
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=1404
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa PN 10 o śr. zewnętrznej 20x2,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5		

[RMS 128]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1405
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5		

[RMS 128]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1406
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5		

[RMS 128]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1407
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
na=Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2.5		

[RMS 128]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
na=Przjścia rurociagów wody zimnej prze ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1409
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
na=Szafki zaworowa podtynkowa 28x15
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1410
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1411
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 165]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1412
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-06	2-15	0140-06		1
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm JS 1,6 dn 15 mm do wody zimnej na potrzeby podlewanka zieleni
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1413
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
na=Złączka do węża dn 20 z zaworem zwrotnym typu HA 215 dn 20
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ST01.02 - KANALIZACJA SANITARNA CPV 45332300-6
wa=0
kn=0	0	0
id=1215
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Poziomy kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1227
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1175
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=31.453
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.924	1	0.80*(1,50+0,32)*0.5*20.5		
wo=8.97	1	0.80*(1.27+0,68)*0.5*11.5		
wo=1.328	1	0.80*0,83*2.00		
wo=2.239	1	0.80*(0.80+0.43)*0.5*4.55		
wo=0.864	1	0.80*(0.80+0,64)*0.5*1.50		
wo=2.24	1	0.80*(0.60+0.52)*0.5*5.00		
wo=0.888	1	0.80*(0,52+0,22)*0,5*3.00		

[RMS 128]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1286
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=31.453
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.453	1	31,453		

[RMS 128]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1312
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-02	2-19	0119-02		1
na=Rury ochronne o śr.nom.250 mm - stalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	(2,00+1,50+0,50+0,50+0,50)		

[RMS 128]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1415
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-02	2-19	0119-02		1
na=Rury ochronne o śr.nom.200 mm - stalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,50		

[RMS 128]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1249
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=40.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40.5	1	20,5+11,5+2,00+1,50+5,00		

[RMS 128]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	4.00+0.50+3.00		

[RMS 128]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1250
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-03	2-15	0228-03		1
na=Rurociągi z PP-HT o śr. 110 mm pod stropem
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.2599	0	0.2599
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.922	0	0.922
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.517	0	0.517
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1287
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
na=Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=13.66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.66	1	2.83+2.84+2.10+2.99+2.90		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.922	0	0.922
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1251
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
na=Leżaki dla rurociagów pod stropem
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 128]
nz=0.768	0	0.768
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0510-01	2-28	0510-01		1
na=Redukcja PP-HT 110/160
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1290
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0510-02	2-28	0510-02		1
na=Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm-kolana d-160 podejscia pod piony
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1291
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0224-01	2-15	0224-01		1
na=Studzienka schładzajaca 0,80x0,80x1,05
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=14.4	0	14.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Piony kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1228
nu=2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1416
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
na=Montaż rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=87
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=87	1	87		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.922	0	0.922
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1185
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1230
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
na=Rewizje - czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
na=Przjścia rurociagów kanalizacji sanitarnej przez ściany i stropy o odpornosci ogniowej Ei 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	4*5		

[RMS 128]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1297
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
na=Przjścia rurociagów kanalizacji sanitarnej przez ściany i stropy o odpornosci ogniowej Ei 120
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach 
wa=0
kn=0	0	0
id=1229
nu=2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1226
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=186
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=186	1	186		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1182
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-08	2-15	0111-08		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 110 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 128]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1183
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm ( natrysk, zlewozmywak, umywalka, zmywarka, pralka)
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=153
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	31+1+30+30+1+30+30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1184
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	30+1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1186
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0212-02	2-15	0212-02		1
na=Montaż wpustów  piwnicznych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1294
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki stalowe jednokomorowe z płyta ociekową na szafce
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1191
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-01	2-15	0220-01		1
na=Zlewy gospodarcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1193
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym+pólnoga
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	30+1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1197
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0223-02	2-15	0223-02		1
na=Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.87	0	0.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1298
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1243
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście przez stropy w tulejach szczelnych o odpornosci Ei 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 128]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ST01.02 - KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232410-9
wa=0
kn=0	0	0
id=1300
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Poziomy kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1314
nu=3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1302
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	0.80*1,25*17,00		

[RMS 128]
nz=4.65	0	4.65
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1316
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=17
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17,00		

[RMS 128]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1313
pd=WACETOB wyd.I 1992 uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0119-02	2-19	0119-02		1
na=Rury ochronne o śr.nom.250 mm - stalowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1.5		

[RMS 128]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1304
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
na=Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 128]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.02 - Piony kanalizacji deszczowej i wpusty dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1315
nu=3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1417
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0303-04	2-15/GEBERIT	0303-04		1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 160 mm o poł. zgrzewanych na ścianach budynków
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3,00+4,00		

[RMS 128]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=0.675	0	0.675
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1317
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0401-01	2-15/GEBERIT	0401-01		1
na=Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 128]
nz=0.699	0	0.699
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.054422	0	31/29.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1318
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0401-01	2-15/GEBERIT	0401-01		1
na=Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków w systemie Geberit Pluvia o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.699	0	0.699
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=1.296296	0	7/5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1319
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0406-01	2-15/GEBERIT	0406-01		1
na=Połączenia elektromufami Geberit Pluvia o śr. d-40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 128]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1320
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0406-01	2-15/GEBERIT	0406-01		1
na=Połączenia elektromufami Geberit Pluvia o śr. d-50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1321
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0403-01	2-15/GEBERIT	0403-01		1
na=Kształtki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych w systemie Geberit Pluvia zwężka symetryczna o śr. d-50/40
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1325
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0406-01	2-15/GEBERIT	0406-01		1
na=Opaska elektrozgrzewalna PE d-50 Geberit Pluvia
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1324
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0405-01	2-15/GEBERIT	0405-01		1
na=Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze ( wpust dachowy d-56; podgrzewacz wpustu d-56;kołnierz mocujacy 7,60x60; kołnierz przyłaczeniowy typ 7)
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1326
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście przez stropy w tulejach szczelnych o odpornosci Ei 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 128]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ST01.03 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 
wa=0
kn=0	0	0
id=1330
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=ST01.03 Poziomy i piony instalacji co
wa=0
kn=0	0	0
id=1331
nu=4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1332
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 10 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=10.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.3	1	10,30		

[RMS 128]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1333
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=15.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	15,20		

[RMS 128]
nz=0.392	0	0.392
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0066	0	0.0066
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1334
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 128]
nz=0.481	0	0.481
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1335
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=15.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.9	1	15,90		

[RMS 128]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0166	0	0.0166
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1336
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=5.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.9	1	5,90		

[RMS 128]
nz=0.589	0	0.589
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0196	0	0.0196
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1337
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-06	2-15	0403-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=42.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42.4	1	42,40		

[RMS 128]
nz=0.623	0	0.623
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1338
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
na=Dwukrot.malowanie rur stalowych farbą podkładową silikonową odporna na temp 120st C
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=100.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100.7	1	10,30+15,20+11,00+15,90+5,90+42,40		

[RMS 128]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1339
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-02 1517-06	2-02	1517-06		1
na=Malowanie nawierzchniowe rur stalowych farbą ftalową odporna na temperaturę 120 st C
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=100.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100.7	1	100,70		

[RMS 128]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1381
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=100.7
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100.7	1	100,70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 128]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1401
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-02	2-18	0527-02		1
na=Przejście przez ściany i stropy w tulejach szczelnych o odpornosci Ei 60
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.03 Rozprowadzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=1343
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1344
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0800-01	215	0800-01		1
na=Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr 16x2,00 PE-Xa eval w zwoju
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1090
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1090	1	1090,00		

[RMS 128]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1345
pd=Zeszyt WACETOB	S	215 0800-01	215	0800-01		1
na=Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr 20x2,00 PE-Xa eval w zwoju
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=600.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=600.1	1	600,10		

[RMS 128]
nz=0.256	0	0.256
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1382
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=2
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.03 Izolacja
wa=0
kn=0	0	0
id=1347
nu=4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1348
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami PU  gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1001
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1001	1	1001		

[RMS 128]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1349
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami PU  gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=616
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=616	1	616		

[RMS 128]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1350
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami PU  gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 128]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1351
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		1
na=Izolacja rurociągów śr.42  mm otulinami PU - gr.izolacji 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 128]
nz=0.4868	0	0.4868
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1352
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		1
na=Izolacja rurociągów śr.48  mm otulinami PU - gr.izolacji 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.4868	0	0.4868
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1353
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0110-14	0-34	0110-14		1
na=Izolacja rurociągów śr.60  mm otulinami PU - gr.izolacji 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43		

[RMS 128]
nz=0.4868	0	0.4868
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=0.2042	0	0.2042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.03 Grzejniki
wa=0
kn=0	0	0
id=1346
nu=4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1354
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1355
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 900/1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1356
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1357
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1358
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1359
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1360
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/920
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1361
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/1000
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1362
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/1120
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1363
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/1200
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1364
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-01	0-35	0210-01		1
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 kV 600/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 128]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1365
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 600/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1366
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 600/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1367
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/400
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1418
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1368
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 21 kV 900/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1370
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 600/400
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1371
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 600/520
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1372
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 900/720
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1373
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0210-02	0-35	0210-02		1
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 kV 900/800
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1374
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0213-07	0-35	0213-07		1
na=Grzejniki stalowe łazienkowe ZC 105 1040/550
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 128]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1375
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0213-07	0-35	0213-07		1
na=Grzejniki stalowe łazienkowe ZC 125 1270/550
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 128]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1376
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0213-07	0-35	0213-07		1
na=Grzejniki stalowe łazienkowe ZC 155 1530/550
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1378
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0231-05	0-35	0231-05		1
na=Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=123
jm=szt.grz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	93+30		

[RMS 128]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=ST01.03 Armatura centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=1380
nu=4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=1384
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawory odcinajace STROMAX d-50
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1385
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawory odcinajace STROMAX d-20
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1386
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawory odcinajace STROMAX d-40
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1387
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawory odcinajace STROMAX-GM d-40 nastawny
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 128]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1388
pd=	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawory kulowe d-32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 128]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1389
pd=	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawory kulowe d-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[RMS 128]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1390
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawory kulowe d-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 128]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1391
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Przyłacze HERTZ-3000 katowe d-15
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=98
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 128]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1392
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór TS 90 V katowy d-15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1393
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawory odcinajace RL 1 kątowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1394
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne HERZ Design
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=95
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95		

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1395
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne HERZCULES
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1396
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Głowice termostatyczne HERZ Mini
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1397
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-09	0-35	0215-09		1
na=Odpowietrzniki automatyczne z zaworem; śr. nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 128]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1398
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-07	0-35	0215-07		1
na=Filtr siatkowy d-20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1399
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0222-02	0-35	0222-02		1
na=Ciepłomierze do pomiaru zużycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych; śr. nom.króćców 20 mm- CF ECHO II Qn 0,6 m3/h
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 128]
nz=5.22	0	5.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1400
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
na=Szafki na ciepłomierze
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 128]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

