[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=SIEĆ kanalizacji deszczowej przy budynku  10 B
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ ZWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ  Przy budynkach 10B
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/303 10/304
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742  GDAŃSK UL. Szczygla 1
br=Sieć kanalizacji deszczowej przy budynku 10B CPV 45232130-2
npn=Barbara Kólikowska Świad PZITB 82/89
dt=styczeń 2021

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=587	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0166
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0
cw=587	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0002
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=315.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=315.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0035
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=5.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0328
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=68.94	PLN
il=0.2434
wc=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kręgi betonowe wys.500 mm d-1200
id=5420000	2
jm=szt	020
ce=0
cw=161.9	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=197.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.644
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=179.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.301
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Osadnik 0,5m
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=3347	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0115
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=pierścienie odciążające żelbetowe d-1200
id=5470500	2
jm=szt	020
ce=0
cw=95	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe  d-1200
id=5470899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=198	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=posadzkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=49.88	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5368
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=49.88	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8788
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=30	PLN
il=55.7768
wc=0	0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=15.67	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'
id=2301551	2
jm=kg	033
ce=0
cw=4.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.24
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=4.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.76
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 250 mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.61
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=51.19	PLN
il=0.112
wc=0	0

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=76.85	PLN
il=0.815
wc=0	0

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=64.2	PLN
il=1.4661
wc=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=58.17	PLN
il=0.1254
wc=0	0

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=76.85	PLN
il=1.904
wc=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=58.17	PLN
il=0.1947
wc=0	0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=82.2	PLN
il=0.0554
wc=0	0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=stopnie włazowe żeliwne
id=6330799	2
jm=szt	020
ce=0
cw=7.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Tuleja ochronna z PCV d-200
id=6338399	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=42.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=8.18	PLN
il=0.1414
wc=0	0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=544.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=4.28	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.275
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=43.78	PLN
il=0.3795
wc=0	0

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=46.34	PLN
il=0.0687
wc=0	0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=201.4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03
wc=0	1,03*0

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=82.9	PLN
il=2.5648
wc=0	0

[RMS ZEST 64]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0
wc=0	1,03*0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ROBOTY ZIEMNE; POMIARY PRZY WYKOPACH
wa=0
kn=0	0	0
id=1463
nu=1

[POZYCJA]
id=1465
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.773
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7.623	1	0.90*1.54*5.50	D-12 do D 12'	
wo=-0.174	1	-3.14*0.10*0.10*5,55		
wo=-1.98	1	-0.80*0.45*5,50		
wo=-1.696	1	-3,14*0,60*0,60*1,50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3.85	1	0,174+1,98+1,696		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( wywóz na 10 km)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=3.85	1	3,85		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 44]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=16.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16.94	1	1,54*5,50*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1440
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kruszywa dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	0.80*5,50*0.10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1441
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.54	1	0.80*5,50*0.35		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.98	1	0,44+1,54		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.793
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.793	1	3,773-1,98		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0276	0	0.0276
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1.793
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.793	1	1.793		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45232130-2 ROBOTY MONTAŻOWE KOLEKTOR  KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1447
nu=2

[POZYCJA]
id=1478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04	2-18	0408-04		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5.50		

[RMS 34]
nz=0.577	0	0.577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0228	0	0.0228
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1480
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z osadnikiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=27.2	0	27.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.301	0	0.301
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.644	0	0.644
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=8.07	0	8.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3.88	0	3.88
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1481
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04	2-18	0513-04		1
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=-3
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=-3	1	-3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1488
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
na=Tuleja ochronna na wejsciach do studni PCV d-250
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1458
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.5	1	5,50		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.0696		0.955*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1.12

[RMS 34]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

