[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Przyłacze kanalizacji sanitarnej przy budynku  10B
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	7.8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNCZNĄ przy bud 10B
ab=GDAŃSK UL Unruga - działka nr. 10/303 i 10/304
ni=TBS "MOTŁAWA" Sp z o.o.
ai=80-742 GDAŃSK UL.Szczygla 1
br=ODCINEK Przył. kan. sanitarnej przy budynku  10B  CPV 45232130-2
nk=Barbara Kólikowska Świad PZITB 89/82
dt=styczeń 2021

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=74	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=15	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=587	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0427
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III
id=2640610	1
jm=m3	060
ce=0
cw=587	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0003
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drabina aluminiowa z uchwytami do kotwienia w rurze
id=1319999	2
jm=m	040
ce=0
cw=34	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=315.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0514
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=315.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=5.47	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2272
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=80.1	PLN
il=1.1273
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe
id=1124099	2
jm=t	034
ce=0
cw=3347	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0296
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=pokrywy nastudzienne żelbetowe
id=5470899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=303.24	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=posadzkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=49.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0736
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=49.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.7576
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Prefabrykowane dno srtudni
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=295.95	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=22	PLN
il=76.6757
wc=0	0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=15.67	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=rury kanalizacyjne typu dla studni PP d-600
id=5606999	2
jm=m	040
ce=0
cw=440.75	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
cw=51.33	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.22
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=51.19	PLN
il=0.112
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5-10 t
id=39812	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=76.85	PLN
il=0.9113
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=66.7	PLN
il=1.6393
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=57.47	PLN
il=0.1281
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t
id=39541	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=57.47	PLN
il=0.3472
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=57.47	PLN
il=0.3893
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=90.8	PLN
il=0.4166
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Tuleja ochronna z PCV d-200'
id=6338399	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=69.18	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0
wc=0	0

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=10.42	PLN
il=1.0626
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=uszczelka gumowa elastomerowa
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=22	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=właz kanałowy typu ciężkiego z LOGO Gdańska
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=534	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=3.9	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.99
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=43.78	PLN
il=0.7589
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h
id=12522	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=46.34	PLN
il=0.1375
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=80.33	PLN
il=1.8144
wc=0	1,20*0

[RMS ZEST 59]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0
wc=0	1,20*0

[ELEMENT 1]
na=CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ROBOTY ZIEMNE; POMIARY PRZY WYKOPACH 
wa=0
kn=0	0	0
id=1463
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Odcinek przyłacza od S13 do  13b
wa=0
kn=0	0	0
id=1486
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=1465
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=17.475
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21.78	1	1.00*1.98*11		
wo=-0.345	1	-(3.14*0.10*0.10*11.00)		
wo=-3.96	1	-0.80*0.45*11.00		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1435
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0301-02	1	0301-02		1
na=Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4.305
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.305	1	0,345+3,96	z poz 2	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1436
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		1
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ( wywóz na 10 km)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.305
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=4.305	1	4,305		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 40]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=43.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=43.56	1	1.98*11*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.00068	0	0.00068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1440
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm z kruszywa dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.88	1	0.80*11.00*0.10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1441
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.08
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.08	1	0.80*11.00*0.35		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1446
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.96	1	0,88+3,08		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.1022	0	0.1022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13.477
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.477	1	17,437-3,96		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0276	0	0.0276
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1439
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=13.477
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13.477	1	13,477		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=CPV: 45232410-9 ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=1447
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=1478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1481
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0518-01	2-18	0518-01		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PP D-600 - trzon studni  o średnicy 600 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1482
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0518-07	2-18	0518-07		1
na=Studnie kanalizacyjne systemowe wyposażenie studni z prefabrykowaną podstawą
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=3.87	0	3.87
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
na=Włączenie do  studni - Tuleja ochronna na wejsciach do studni PCV d-200
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.12		1/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1484
pd=ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.0696		0.955/1.*1.12
wm=1		1
ws=1.12		1/1.*1.12

[RMS 31]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0

