[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
nan=Zespól Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej wraz z Infrastrukturą
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Firma Architektoniczno-Budowlana "STYL" Sp. z o.o
afn=80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 2
nb=Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej  wraz z Infrastrukturą techniczna
ab=GDAŃSK  ul. Unruga  dz.nr 10/304, obręb 74
ni= TBS "MOTŁAWA " Sp. z o.o.
ai=80-742 Gdańsk, ul. Szczygla 1
br=DROGI I CHODNIKI OSIEDLOWE-ETAP X
nk=inż. Bogusław Rolski	
dt=styczeń 2021	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
cpv=45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
pcn=Sekocenbud IV kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	.

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45000000-7

[ELEMENT 2]
na=Roboty w zakresie różnych nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=1.1
cpv=45233200-1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne i korytowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-01	2-01	0121-01		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -koryta pod nawierzchnię
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.06
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	0.06						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=102.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod naw. z płyt otworowych			
wo=92	1	92,00						
ko=	pod naw. z kostki na podbudowie			
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92,00						

[POZYCJA]
id=288
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01	2-31	0101-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=131
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod chodnik			
wo=131	1	131.00						

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-02	2-31	0101-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=131
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=0.8	

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	131.00						

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		1
mpn=_121,0:1,092,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=91.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55.2	1	92,00*0.60						
wo=4.77	1	10,60*0.45						
wo=31.44	1	131.00*0.24						

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-03	2-01	0214-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=91.41
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=18	

[PRZEDMIAR]
wo=91.41	1	91,41						

[ELEMENT 3]
na=Drogi z kostki betonowej
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=291
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	-podbudowa pod zjazd 			
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=432
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-08	2-31	0104-08		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=10	

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=310
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=317
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-06	2-31	0114-06		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=324
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01	2-31	0109-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka szara
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=10.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	zjazd z kostki			
wo=10.6	1	10,60						
ko=				

[ELEMENT 3]
na=Nawierzchnia z płyt otworowych
wa=0
kn=0	0	0
id=96
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=97
pd=ATHENASOFT wyd.I 2002	KNR	AT-04 0101-01	AT-04	0101-01		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	92.00+155,0						

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-08	2-31	0104-08		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[POZYCJA]
id=123
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		1
mpn=_1211
na=Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		1
mpn=_1211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0407-03	2-25	0407-03		1
mpn=1211
na=Ułożenie płyt MEBA wym. 60x40 cm grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
mpn=1211
na=Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=247
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=247	1	247,00						

[ELEMENT 3]
na=Krawężniki i obrzeża
wa=0
kn=0	0	0
id=148
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=149
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-06	2-31	0401-06		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	58,00+28,00						

[POZYCJA]
id=151
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem, beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	58,00*(0.30*0.15+0.20*0.12)						

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła, beton C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.26	1	28,00*0.30*0.15						

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-05	2-31	0402-05		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	16.00*0.069						

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=58
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58,00						

[POZYCJA]
id=174
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28,00						

[POZYCJA]
id=181
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[ELEMENT 3]
na=Chodniki i opaski
wa=0
kn=0	0	0
id=183
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=184
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=131
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	131.00						

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=131
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	131.00						

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03	2-31	0109-03		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm-beton C8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	pod opaskę z kostki -zamiast obrzeża			
wo=20.8	1	104,00*0.20						

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-04	2-31	0109-04		1
mpn=_1211
na=Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=20.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=20.8	1	104,00*0.20						

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Opaska z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na płask,na zaprawie cementowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20.8	1	104,00*0,20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0.75
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
14 9533bbf 1e9844fc4d1d17f1e1bbc