[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.12.301.1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1	2	0	0	0
prn=2	2	2	2	2	1	4	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa instalacji gazu, budowa instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 9 i 11 oraz przebudowa instalacji wod.-kan. w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 8, 9, 1a, 11 i 12 zlokalizowanych przy  1310ul. Chorzowskiej 36 w Gliwicach1310131013101310
ab=ul. Chorzowska 36131044-100 Gliwice1310
ni=ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.
ai=44-100 GLIWICE, UL.WARSZAWSKA 35B
br=INSTALACJE SANITARNE
nk=Alicja Modliszewska - kosztorysant	
dt=12.2022	0	0
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
pcn=4kw2022	0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 1 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1

[POZYCJA]
id=4
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-01	4-02	0312-01		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0306-02	4-02	0306-02		1
mpn=121125	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>25</Interpolacja></DaneKNR>
na=Przeniesienie istniejącego gazomierza na klatkę schodową
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=158
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-04	9-29	0108-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0320-05	9-29	0320-05		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odtworzenie sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=23
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=39
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=46
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=53
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=60
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=65
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=70
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211	_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0	0,9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,9	0,7*1+0,2*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,9	1	0,7*1+0,2*1						

[POZYCJA]
id=80
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=90
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211	1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=115
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0502-04	AT-99	0502-04		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła O80/125, l=0,5m h=10,0m.
na5=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotC582a C39880/125, l=0,5m h=10,0m.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=0	10,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,5	10,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	10,5						

[POZYCJA]
id=123
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=128
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=133
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=135
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=137
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=140
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych i spalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0	3		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=145
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0	1		1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=lokal.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=155
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 2 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=174
nu=1.2

[POZYCJA]
id=175
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=177
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-01	4-02	0312-01		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=180
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=207
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=209
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=215
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[POZYCJA]
id=223
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=230
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=237
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=0	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=244
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=249
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=254
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211	_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0	0,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,7	0,5*1+0,2*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,7	1	0,5*1+0,2*1						

[POZYCJA]
id=264
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=269
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=274
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=279
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211	1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=291
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0502-04	AT-99	0502-04		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła O80/125, l=0,5m h=7,0m.
na5=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotC582a C39880/125, l=0,5m h=7,0m.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=0	7,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7,5	7,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,5	1	7,5						

[POZYCJA]
id=299
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=304
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=311
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=313
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=316
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych i spalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0	3		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=321
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0	1		1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=lokal.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=328
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=331
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 8 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=332
nu=1.3

[POZYCJA]
id=333
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=335
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-01	4-02	0312-01		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=338
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=347
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=477
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przeniesienie istniejącej kuchenki gazowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=352
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=354
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=360
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=368
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=375
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=382
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=389
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=394
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=399
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=404
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211	_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=0	0,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,5	0,5*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5*1						

[POZYCJA]
id=409
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=414
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=419
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=424
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=429
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211	1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=436
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0502-04	AT-99	0502-04		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła O60/100, l=0,5m h=3,0m.
na5=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotC582a C39860/100, l=0,5m h=3,0m.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=0	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,5	3,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=444
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=449
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=456
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=458
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=461
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych i spalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=466
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=0	1		1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=lokal.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=473
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=476
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 9 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=483
nu=1.4

[POZYCJA]
id=484
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=486
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-01	4-02	0312-01		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=489
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=498
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=503
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przeniesienie istniejącej kuchenki gazowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=505
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,5	3,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=513
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=0	3,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,5	3,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=521
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=528
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=535
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=542
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=547
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=552
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=557
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211	_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=0	1,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,2	0,4*2+0,2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,2	1	0,4*2+0,2*2						

[POZYCJA]
id=562
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=567
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=572
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=577
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=582
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211	1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=630
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0502-04	AT-99	0502-04		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przewód spalinowo-powietrzny O100/60 ocieplony 5cm warstwą wełny hydrofobizowanej w płaszczu z blachy cynkowo-tytanowej zgodny z zaleceniami producenta kotła, H=ok.4,0m 1310(wraz z ustnikiem, kołnierzem przeciwdeszczowym, przepustem dachowym)
na5=PrzewC3B3d spalinowo-powietrzny C398100/60 ocieplony 5cm warstwC485 weC582ny hydrofobizowanej w pC582aszczu z blachy cynkowo-tytanowej zgodny z zaleceniami producenta kotC582a, H=ok.4,0m 1310(wraz z ustnikiem, koC582nierzem przeciwdeszczowym, przepustem dachowym)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=597
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=602
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=609
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=611
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=614
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych i spalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=0	5		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=619
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=0	1		1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=lokal.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=626
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=629
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 11 (oficyna)
wa=0
kn=0	0	0
id=785
nu=1.5

[POZYCJA]
id=786
pd=						0
na=Nadzór PSG RG Gliwice
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=788
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-01	4-02	0312-01		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącej instalacji gazu DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=791
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0303-01	4-01	0303-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie ubytków w ścianach po zdemontowanej instalacji gazu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=800
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05						

[POZYCJA]
id=805
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przeniesienie istniejącej kuchenki gazowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=807
pd=						0
na=Belka montażowa na gazomierz G-4 R130
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=0	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=809
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura stalowa czarna bez szwu łączona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=815
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1517-01	2-02	1517-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - wraz z czyszczeniem i gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=823
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-03	INSTAL	0408-03		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi18 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=830
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-04	INSTAL	0408-04		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi22 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=837
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0408-05	INSTAL	0408-05		1
mpn=1211	1211
na=Rura miedziana twarda Cu-fi28 łączona przez zaprasowywanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=0	2,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2,5	2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=844
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-05	INSTAL	0406-05		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi28/Dn25
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=849
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-04	INSTAL	0406-04		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi22/Dn20
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=854
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0406-03	INSTAL	0406-03		1
mpn=1211	1211
na=Przejście Cu-fi18/Dn15
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=859
pd=WACETOB wyd.I 1998						1
mpn=_1211	_1211
na=Tuleja stalowa ochronna DN40
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=0	0,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,7	0,5*1+0,2*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,7	1	0,5*1+0,2*1						

[POZYCJA]
id=864
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN20 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=869
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy DN15 gwintowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=874
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Przewód giętki do podłączenia kuchenek
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=879
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-02	2-15	0312-02		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr gazu Dn20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=884
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0315-01	2-15	0315-01		1
mpn=1211	1211
na=Dwufunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wraz ze stelażem spełniający następujące wymagania:1310- sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - od 90%,1310-klasa efektywności energetycznej dla c.o. - "A",1310-klasa efektywności energetycznej dla c.w.u. - "A",1310-nominalna moc kotła w przedziale 23-25kW,1310- minimalna moc cieplna kotła -  nie mniej więcej niż 6kW1310- wydatek ciepłej wody dla dT30stC - 11-14 l/min,1310- klasa ochrony IP4D,1310- gabaryty urządzenia - max. 815/400/3651310- poziom mocy akustycznej Lwa - max. 54 Db1310- emisja NOx - klasa NOX - 5.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=891
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0502-04	AT-99	0502-04		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotła O60/100, l=0,5m h=4,0m.
na5=System spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotC582a C39860/100, l=0,5m h=4,0m.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=0	4,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=899
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujący pracą kotła
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=904
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Wykonanie zasilania elektrycznego pod projektowany kocioł gazowy
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=909
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211	1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=911
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211	1211
na=Zaprawianie bruzd
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=913
pd=						1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Odbiór kominiarski przewodu spalinowo-powietrznego
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=916
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych i spalinowych w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=0	3		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=921
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=0	1		1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=lokal.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=928
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[POZYCJA]
id=931
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=0	0,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-04			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,1	0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja centralnego ogrzewania 
wa=0
kn=0	0	0
id=932
nu=2
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 1 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1121
nu=2.1

[POZYCJA]
id=933
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż kotła węglowego wraz z naczyniem wzbiorczym
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=936
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0421-01	4-02	0421-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż zasobnika c.w.u.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=940
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=949
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-03	4-02	0506-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż istniejącej instalacji c.o. stal 15-25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=0	50		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50	2*25				0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	2*25						

[POZYCJA]
id=952
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0520-05	4-02	0520-05		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejących grzejników
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=0	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=954
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=0	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=956
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=963
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=968
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1350
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1357
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=0	0,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,1	0,05*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	0,05*2						

[POZYCJA]
id=974
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1118-09	202	1118-09		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=982
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami w razie ich uszkodzenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=990
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż istniejącego kominka
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=993
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-04	9-29	0108-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=0	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0320-05	9-29	0320-05		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odtworzenie sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=0	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1073
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/500/520
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1078
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/920
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/500/1000
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1088
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/500/1120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1093
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/600/1120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/600
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1002
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=0	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=2
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=1010
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=0	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m	040
pm=2
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=1018
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,5 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=2
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=1026
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1031
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr wody DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1044
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211	1211
na=Automatyczny odpowietrznik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1050
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1064
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1059
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1055
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1069
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1994
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=0	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1107
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=0	59		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59
jm=m	040
pm=-1
wo=0	59	59				0

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=1109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1111
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1113
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=0	6		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urządz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=	

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 2 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1122
nu=2.2

[POZYCJA]
id=1297
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż istniejących pieców kaflowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=0	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[POZYCJA]
id=1347
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż istniejących trzonów kuchennych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1300
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=0	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1307
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=0	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1312
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=0	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1318
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1118-09	202	1118-09		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu i trzonie kuchennym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=0	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1326
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1335
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1342
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=0	6,15		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,15
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,15	0,05*3+2*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,15	1	0,05*3+2*3						

[POZYCJA]
id=1523
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie powierzchni wykończonej kafelkami w razie ich uszkodzenia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=0	3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1362
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 11/600/800
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1190
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/400/1120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1195
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1200
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/400/1000
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1215
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/750
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1220
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=0	43		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=43
jm=m	040
pm=2
wo=0	43	43				0

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=1228
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=0	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=m	040
pm=2
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=1236
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,5 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=2
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1244
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1249
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr wody DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1254
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211	1211
na=Automatyczny odpowietrznik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1260
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1265
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1270
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1275
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1279
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1989
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=0	3		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1283
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=0	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64
jm=m	040
pm=-1
wo=0	64	64				0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[POZYCJA]
id=1285
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1287
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1289
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=0	6		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urządz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=	

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 8 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1367
nu=2.3

[POZYCJA]
id=1368
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż istniejących pieców kaflowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1374
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1381
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1386
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1392
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1118-09	202	1118-09		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1400
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1409
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1416
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=0	2,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,05	0,05*1+2*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,05	1	0,05*1+2*1						

[POZYCJA]
id=1436
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/500/800
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1441
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1130/600
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1446
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=2
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=1454
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=0	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m	040
pm=2
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=1531
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1536
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr wody DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1480
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211	1211
na=Automatyczny odpowietrznik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1486
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1491
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1496
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1501
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1505
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1984
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=0	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1509
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=0	33		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33
jm=m	040
pm=-1
wo=0	33	33				0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=1511
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=0	4		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1513
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=0	4		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1515
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=0	4		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=urządz.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=	

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 9 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1541
nu=2.4

[POZYCJA]
id=1542
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż istniejących pieców kaflowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1548
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1555
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1560
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1566
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1118-09	202	1118-09		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie posadzki po zdemontowanym piecu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1574
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1583
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1590
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=0	2,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,05	0,05*1+2*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,05	1	0,05*1+2*1						

[POZYCJA]
id=1608
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/400/1000
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1613
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/600
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1705
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1120
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1710
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/600/1200
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1623
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-03	2-15	0425-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 1470/740
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1628
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=0	74		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=74
jm=m	040
pm=2
wo=0	74	74				0

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74						

[POZYCJA]
id=1636
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=2
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1644
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 22x1,5 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=2
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1652
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zawór kulowy  DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1657
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Filtr wody DN20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1662
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211	1211
na=Automatyczny odpowietrznik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1668
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1673
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1678
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1683
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1687
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1979
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=0	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1691
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=0	82		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=82
jm=m	040
pm=-1
wo=0	82	82				0

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=1693
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1697
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=0	6		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urządz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=	

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie  nr 11 (oficyna)
wa=0
kn=0	0	0
id=1720
nu=2.5

[POZYCJA]
id=1721
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0410-01	4-02	0410-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż istniejących trzonów kuchennych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1724
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02	2-02	1104-02		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1731
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-03	2-02	1104-03		1
mpn=_1211	_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1736
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1742
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1118-09	202	1118-09		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie posadzki po zdemontowanym trzonie kuchennym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=0	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1750
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0310-04	4-01	0310-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworu po czopuchu przewodu dymowego włączonego do kanału dymowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1759
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0706-01	4-01	0706-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków  po zamurowanych przebiciach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1766
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=0	0,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,05	0,05*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,05	1	0,05*1						

[POZYCJA]
id=1850
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-05	2-15	0418-05		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 22/400/720
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1771
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/400/720
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1855
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-09	2-15	0418-09		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik płytowy, zaworowy zasilany od dołu 33/400/800
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1776
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Grzejnik łazienkowy - drabinkowy 710/750
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1781
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 15x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=0	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=2
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=1789
pd=	KNR	0-13 0127-01	0-13	0127-01		0
na=Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz 18x1,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=0	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=2
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=1797
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kulowy  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=0	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1802
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Filtr wody DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1807
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211	1211
na=Automatyczny odpowietrznik
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1813
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy dla grzejników zintegrowanych 1310dolnozasilanych  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1818
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór kątowy termostatyczny montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1823
pd=	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		0
na=Zawór powrotny kątowy montowany przy grzejnikach łazienkowych DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1828
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach płytowych zintegrowanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=0	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1832
pd=	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		0
na=Głowica(16-28°C), biała na zaworach przy grzejnikach łazienkowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=2
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=2
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1974
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=0	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1836
pd=POLCEN 1997	KNR	4-07 0310-01	4-07	0310-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Płukanie instalacji c.o. - rurociąg
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=0	52		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=52
jm=m	040
pm=-1
wo=0	52	52				0

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[POZYCJA]
id=1838
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja wstępna nastaw na  zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1840
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211	1211
na=Regulacja właściwa nastaw na zaworach termostatycznych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=0	6		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=1842
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-01	2-15	0406-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=0	6		1
jm=urządz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=urządz.	000
pm=-1
wo=0	6	6				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=	

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 1a (oficyna)
wa=0
kn=0	0	0
id=1865
nu=2.6

[POZYCJA]
id=1866
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Łazienkowy grzejnik elektryczny Q=450W
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-03			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1875
nu=3
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 1 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1876
nu=3.1

[POZYCJA]
id=1877
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-04	4-02	0211-04		1
mpn=_1211_	_1211_
na=Włączenie się do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie kuchni bądź łazienki projektowaną instalacją odprowadzającą skropliny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1884
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-03	4-02	0118-03		1
mpn=121,0:0,0911_	121,0:0,0911_
na=Przepięcie instalacji zimnej i ciepłej wody  po zdemontowaniu istniejącego podgrzewacza c.w.u.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1888
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0108-04	9-29	0108-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=0	4,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=1891
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2015	KNR	9-29 0320-05	9-29	0320-05		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Odtworzenie sufitu podwieszanego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=0	4,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=1897
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie przegrody oraz powierzchni ścian wyłożonych kafelkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=0	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	0,5	0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=1905
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w łazience
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1908
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=0	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m	040
pm=-1
wo=0	18	18				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=1915
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=0	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=1923
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=0	9		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=9
jm=m	040
pm=-1
wo=0	9	9				0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=1931
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1936
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla podłączenia kotła (zimna i ciepła woda)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1943
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1950
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie wraz z zmurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=0	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=1955
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=0	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2524
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=0	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=1960
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=0	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=m	040
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=1962
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=0	28	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	28	28				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=1970
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=0	0,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,2	0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=1973
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=0	0,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,2	0,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	0,2						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 2 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=1999
nu=3.2

[POZYCJA]
id=2000
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0211-04	4-02	0211-04		1
mpn=_1211_	_1211_
na=Włączenie się do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie kuchni bądź łazienki projektowaną instalacją odprowadzającą skropliny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2007
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-03	4-02	0118-03		1
mpn=121,0:0,0911_	121,0:0,0911_
na=Przepięcie instalacji zimnej i ciepłej wody  po zdemontowaniu istniejącego podgrzewacza c.w.u.
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2020
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0838-04	202	0838-04		1
mpn=1211	1211
na=Odtworzenie przegrody oraz powierzchni ścian wyłożonych kafelkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=0	4,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,5	4,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,5	1	4,5						

[POZYCJA]
id=2028
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. zlokalizowanego w łazience
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2097
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Przeniesienie istniejącej miski ustępowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2111
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=1211110	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie istniejącej miski ustępowej do istniejącej instalacji kanalizacyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=0	1	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=msc.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 podejC59BC487
wo=0	1	1				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=0
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0	0
wo=0
jm=m	040
pm=-1
oon=łączna długość	

[POZYCJA]
id=2117
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie istniejącej miski ustępowej do istniejącej instalacji wodociągowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2126
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie projektowanej umywalki do istniejącej instalacji wodociągowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2130
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=121150	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>50</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie projektowanej umywalki do istniejącej instalacji kanalizacyjnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=0	1	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=msc.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 podejC59BC487
wo=0	1	1				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=0
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0	0
wo=0
jm=m	040
pm=-1
oon=łączna długość	

[POZYCJA]
id=2031
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=0	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=2141
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2038
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=2046
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=2148
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=2156
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=0	0,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	0,5	0,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5						

[POZYCJA]
id=2054
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2059
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla podłączenia kotła (zimna i ciepła woda)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2164
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2171
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2176
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu zasilającym baterie stojące DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2181
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Umywalka +Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca umywalkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2193
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI50 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA650 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=0	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2201
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI110 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA6110 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=0	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2066
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=2073
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie wraz z zmurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=0	19		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19
jm=m	040
pm=-1
wo=0	19	19				0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=2078
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=0	1		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2529
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=0	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=0	34		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=m	040
pm=-1
wo=0	34	34				0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=2085
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=0	34	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	34	34				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=2093
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=0	0,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,3	0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	0,3						

[POZYCJA]
id=2096
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=0	0,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,3	0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	0,3						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 8 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=2209
nu=3.3

[POZYCJA]
id=2417
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-01	4-02	0142-01	 + KNR-W 4-02 0144-06	1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż elektrycznego  podgrzewacza c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2421
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  zlewu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2424
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2428
pd=WACETOB wyd.I 1997						1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przeniesienie istniejącej pralki
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2431
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji wodociągowej Dn15-20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=2434
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji kanalizacyjnej  PVC  Dz50-75
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=2250
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu wody zimnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2436
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wprowadzenie projektowanego pionu do istniejącego kanału kominowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2260
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=0	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=2267
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=0	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=2274
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=2282
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=0	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=2290
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2298
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2440
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 m3/h
na5=Wodomierz skrzydeC582kowy wody zimnej wyposaC5BCony w nakC582adkC499 radiowC485 do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 mC2B3/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2446
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2325
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2330
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu zasilającym baterie stojące DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2306
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2311
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla podłączenia kotła (zimna i ciepła woda)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2318
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2451
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla wc o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2463
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon pralkowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2335
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Umywalka +Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2342
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca umywalkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2472
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Kabina natryskowa wraz z brodzikiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2478
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2481
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211	1211
na=Bateria  natryskowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2486
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Miska ustępowa kompaktowa z płuczką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2492
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2497
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2502
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zlewozmywak
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2803
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0212-06	4-01	0212-06		1
mpn=1211	1211
na=Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=0	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,8	1*6*0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	1*6*0,3						

[POZYCJA]
id=2806
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-02	4-01	0106-02		1
mpn=1211	1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=0	6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6	1*6*1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1*6*1,0						

[POZYCJA]
id=2808
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI110 wraz z ksztaltkami1310(prowadzona w posadzce piwnicy)
na5=Rura PCV CEA6110 wraz z ksztaltkami1310(prowadzona w posadzce piwnicy)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2814
pd=						1
mpn=_1211_	_1211_
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej  FI110 projektowanym przewodem PVC FI110
na5=WC582C485czenie do istniejC485cej kanalizacji sanitarnej  CEA6110 projektowanym przewodem PVC CEA6110
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=0	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2818
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Odtworzenie posadzki w miejscu skucia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=0	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,8	1,8				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	1,8						

[POZYCJA]
id=2347
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI50 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA650 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=2507
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI75 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA675 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2355
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI110 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA6110 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=0	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=2363
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2515
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-04	2-15	0213-04		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wywiewka kanalizacyjna FI75
na5=Wywiewka kanalizacyjna CEA675
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2520
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rewizja na pionie FI110 (u podstawy pionu)
na5=Rewizja na pionie CEA6110 (u podstawy pionu)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2370
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie wraz z zmurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=2375
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=0	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2534
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=0	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2380
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=0	64		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64
jm=m	040
pm=-1
wo=0	64	64				0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[POZYCJA]
id=2382
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=0	64	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=64
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	64	64				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=2390
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=0	2,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,1	2,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,1	1	2,1						

[POZYCJA]
id=2393
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=0	2,1		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,1
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,1	2,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,1	1	2,1						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 9 (budynek frontowy)
wa=0
kn=0	0	0
id=2539
nu=3.4

[POZYCJA]
id=2559
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-01	4-02	0142-01	 + KNR-W 4-02 0144-06	1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2561
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż elektrycznego  podgrzewacza c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2564
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  zlewu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2567
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2822
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  wanny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2827
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii wannowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2834
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż wc
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2571
pd=WACETOB wyd.I 1997						1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przeniesienie istniejącej pralki
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2574
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji wodociągowej Dn15-20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2576
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji kanalizacyjnej  PVC  Dz50-75
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=2847
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=1211110	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu kanalizacyjnego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=0	1	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=msc.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 podejC59BC487
wo=0	1	1				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=0
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0	0
wo=0
jm=m	040
pm=-1
oon=łączna długość	

[POZYCJA]
id=2578
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu wody zimnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2839
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-01	4-02	0118-01		1
mpn=121,0:0,091116	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>16</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącej instalacji zimnej wody
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2584
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=0	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=2591
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=2598
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=2606
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=2614
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2622
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2630
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 m3/h
na5=Wodomierz skrzydeC582kowy wody zimnej wyposaC5BCony w nakC582adkC499 radiowC485 do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 mC2B3/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2636
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2641
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2646
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu zasilającym baterie stojące DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2651
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2656
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla podłączenia kotła (zimna i ciepła woda)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2663
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2670
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla wc o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2677
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2682
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon pralkowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2687
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Umywalka +Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca umywalkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2699
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Kabina natryskowa wraz z brodzikiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2705
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2708
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211	1211
na=Bateria  natryskowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2713
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Miska ustępowa kompaktowa z płuczką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2719
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2724
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2729
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zlewozmywak
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2734
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI50 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA650 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2750
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI110 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA6110 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=0	1,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2758
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2774
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie wraz z zmurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=0	17		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=m	040
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=2779
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=0	4		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2784
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=0	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=2789
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=0	31,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	31,5	31,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[POZYCJA]
id=2791
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=0	31,5	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,5
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	31,5	31,5				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=2799
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=0	0,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,3	0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	0,3						

[POZYCJA]
id=2802
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=0	0,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,3	0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	0,3						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 1a (oficyna)
wa=0
kn=0	0	0
id=2853
nu=3.5

[ELEMENT 3]
na=Instalacje wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=3638
nu=3.5.1

[POZYCJA]
id=2854
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-01	4-02	0142-01	 + KNR-W 4-02 0144-06	1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3099
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0149-01	4-02	0149-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przeniesienie istniejącego podgrzewacza c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2859
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  zlewu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2862
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3102
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż natrysku z brodzikiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3105
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii natryskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2873
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż wc
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2876
pd=WACETOB wyd.I 1997						1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przeniesienie istniejącej pralki
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2879
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji wodociągowej Dn15-20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=2881
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji kanalizacyjnej  PVC  Dz50-75
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2883
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=1211110	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu kanalizacyjnego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=0	1	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=msc.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 podejC59BC487
wo=0	1	1				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=0
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0	0
wo=0
jm=m	040
pm=-1
oon=łączna długość	

[POZYCJA]
id=2889
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu wody zimnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2897
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 20 x 2,8 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=2904
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=0	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22
jm=m	040
pm=-1
wo=0	22	22				0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=2911
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=0	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2919
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2927
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=0	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=2935
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=0	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=2943
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 m3/h
na5=Wodomierz skrzydeC582kowy wody zimnej wyposaC5BCony w nakC582adkC499 radiowC485 do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 mC2B3/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2949
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2954
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2959
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu zasilającym baterie stojące DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2964
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2969
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla podłączenia kotła (zimna i ciepła woda)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2976
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2983
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla wc o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=479
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2990
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=480
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2995
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon pralkowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=481
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3000
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Umywalka +Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=482
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3007
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca umywalkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=483
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3012
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Kabina natryskowa wraz z brodzikiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=484
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3018
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=485
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3021
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211	1211
na=Bateria  natryskowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=486
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3026
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Miska ustępowa kompaktowa z płuczką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=487
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3032
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=488
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3037
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=489
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3042
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zlewozmywak
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=490
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0145-05	2-15	0145-05		1
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Pompa wc z rozdrabniaczem (opcjonalnie)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=491
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3047
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI50 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA650 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=492
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=3118
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI75 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA675 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=493
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3055
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI110 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA6110 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=494
ob=0	14		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=m	040
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=3070
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie wraz z zmurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=495
ob=0	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23	23				0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=3075
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=496
ob=0	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3080
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=497
ob=0	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=3085
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=498
ob=0	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=m	040
pm=-1
wo=0	56	56				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=3087
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=499
ob=0	56	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	56	56				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=3095
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=500
ob=0	0,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,4	0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,4	1	0,4						

[POZYCJA]
id=3098
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=501
ob=0	0,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,4	0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,4	1	0,4						

[ELEMENT 3]
na=Instalacje zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=3639
nu=3.5.2

[ELEMENT 4]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3641
nu=3.5.2.1
cpv=45111200-0	

[POZYCJA]
id=3642
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-06	2-01	0217-06		1
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=502
ob=0	4,26		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,26
jm=m3	060
pm=-1
scn=0	A	4,73	1	3				0	0
wo=1	1,8	{Dz160}2,0*1,0*0.9				0
wo=1	2,93	{studnia 425}1.5*1.3*1.5				0
wo=0	-0,47	-0,473	wykopy rC499czne 10% kubatury			0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	0	<Dz160>2,0*1,0*0.9						
wo=2,93	0	<studnia 425>1.5*1.3*1.5						
scn=4,73	1						
wo=-0,47	1	-0,473	wykopy ręczne 10% kubatury					

[POZYCJA]
id=3645
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-03	2-01	0310-03		1
mpn=_1211	_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=503
ob=0	0,47		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,47
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,47	#p3642A*0.1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,47	1	#p502A*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=3647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0315-01	1	0315-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=504
ob=0	7,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,8
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,8	{studnia 425}1.5*1.3*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,8	1	<studnia 425>1.5*1.3*4						

[POZYCJA]
id=3653
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
mpn=1211	1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=505
ob=0	0,81		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,81
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,36	{Dz160 }2*0.9*0.2				0
wo=0	0,45	{studnia 425}1.5*1.5*0.2				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,36	1	<Dz160 >2*0.9*0.2						
wo=0,45	1	<studnia 425>1.5*1.5*0.2						

[POZYCJA]
id=3658
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=506
ob=0	0,79		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,79
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,79	{Dz160}(2*0.9*0.46-2*3.14*0.08*0.08)				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,79	1	<Dz160>(2*0.9*0.46-2*3.14*0.08*0.08)						

[POZYCJA]
id=3662
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0321-02	1	0321-02		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4 m; grunt kat.III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=507
ob=0	2,67		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,67
jm=m3	060
pm=-1
scn=0	A	2,97	1	3				0	0
wo=1	4,73	#p3642+#p3645				0
wo=1	-0,81	-#p3653				0
wo=1	-0,79	-#p3658				0
wo=1	-0,16	{studnia 425}-(3.14*0.2125*0.2125*1.1*1)				0
wo=0	-0,3	- 0,297	zasypka rC499czna 10%			0

[PRZEDMIAR]
wo=4,73	0	#p502+#p503						
wo=-0,81	0	-#p505						
wo=-0,79	0	-#p506						
wo=-0,16	0	<studnia 425>-(3.14*0.2125*0.2125*1.1*1)						
scn=2,97	1						
wo=-0,3	1	- 0,297	zasypka ręczna 10%					

[POZYCJA]
id=3666
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-02	1	0318-02		1
mpn=_1211	_1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 10% z całości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=508
ob=0	0,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,3	#p3662A*0.1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	#p507A*0.1						

[POZYCJA]
id=3668
pd=						1
mpn=36:0:50965,101211	36:0:50965,101211
na=Wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i załadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiającego ( odległość transportu ustala wykonawca)
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=509
ob=0	1,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,76
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,73	#p3642+#p3645				0
wo=0	-2,67	-#p3662				0
wo=0	-0,3	-#p3666				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,73	1	#p502+#p503						
wo=-2,67	1	-#p507						
wo=-0,3	1	-#p508						

[POZYCJA]
id=3672
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-01 + KNR 2-01 0320-0201	2-01	0310-01 + KNR 2-01 0320-0201		1
mpn=_1211	_1211
na=Przekopy kontrolne
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=510
ob=0	3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3	(1.0*2.0*1.5)*1				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	(1.0*2.0*1.5)*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 4]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3674
nu=3.5.2.2
cpv=45232440-8	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

[POZYCJA]
id=3675
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=_1211_	_1211_
na=Rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 Dz160x4,7mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=511
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Studnia kanalizacyjna tworzywowa  425/200 z nastawnymi kielichami +/-7,5°:1310Studnia tworzywowa SK1, h= ok. 1,0m1310- Kineta studzienki inspekcyjnej z PP  przepływowa 1310- Rura trzonowa karbowana  PP  z uszczelką  fi425/L=1000,1310- Rura teleskopowa  z uszczelką ?425,1310Właz żeliwny do rury teleskopowej  kl.B125,
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=512
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3690
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Taśma ostrzegawcza koloru brązowego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=513
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3695
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:3,0911	121,0:3,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=514
ob=0	2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 4]
na=Nawierzchnie
wa=0
kn=0	0	0
id=3703
nu=3.5.2.3
cpv=45233200-1	

[ELEMENT 5]
na=Demontaż nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=3704
nu=3.5.2.3.1

[POZYCJA]
id=3705
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03	 0801-04	1
mpn=125:0:1009174,101211	125:0:1009174,101211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 10 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=515
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3708
pd=						1
mpn=_1211	_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z kosztem utylizacji - odpady z remontów
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=516
ob=0	0,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,2
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,2	#p3705*0.1				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	#p515*0.1						

[ELEMENT 5]
na=Odtworzenie nawierzchni 
wa=0
kn=0	0	0
id=3712
nu=3.5.2.3.2

[POZYCJA]
id=3713
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03	2-31	0308-03	 0308-04	1
mpn=75:0:1009123,101211	75:0:1009123,101211
na=Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=517
ob=0	2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2	#p3705				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p515						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 11 (oficyna)
wa=0
kn=0	0	0
id=3126
nu=3.6

[POZYCJA]
id=3127
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-01	4-02	0142-01	 + KNR-W 4-02 0144-06	1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż istniejących zestawów wodomierzowych wraz z zaworami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=518
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3129
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0152-01	4-02	0152-01		1
mpn=1211	1211
na=Demontaż elektrycznego  podgrzewacza c.w.u.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=519
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3132
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  zlewu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=520
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3135
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=521
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3139
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  wanny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=522
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3142
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii wannowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=523
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3146
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż wc
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=524
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3149
pd=WACETOB wyd.I 1997						1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Przeniesienie istniejącej pralki
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=525
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3152
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji wodociągowej Dn15-20
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=526
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3154
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Demontaż instalacji kanalizacyjnej  PVC  Dz50-75
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=527
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=3156
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=1211110	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /><Interpolacja>110</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu kanalizacyjnego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=528
ob=0	1	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=msc.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 podejC59BC487
wo=0	1	1				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=0
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0	0
wo=0
jm=m	040
pm=-1
oon=łączna długość	

[POZYCJA]
id=3162
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0118-02	4-02	0118-02		1
mpn=121,0:0,091120	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Interpolacja>20</Interpolacja></DaneKNR>
na=Wpięcie do istniejącego pionu wody zimnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=529
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3177
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=530
ob=0	24		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24	24				0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=3372
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP PN16 16 x 2,2 wraz z kształtkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=531
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=3184
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=532
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=3192
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=533
ob=0	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=3200
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18mm gr.6mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=534
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3208
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211	_1211
na=Otulina PE, lambda(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm gr.25mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=535
ob=0	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=3216
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wodomierz skrzydełkowy wody zimnej wyposażony w nakładkę radiową do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 m3/h
na5=Wodomierz skrzydeC582kowy wody zimnej wyposaC5BCony w nakC582adkC499 radiowC485 do komunikacji i zdalnego odczytu09Qnom: 1,6 mC2B3/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=536
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3222
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-03	2-15	0142-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej  wody wraz z zaworami odcinającymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=537
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3227
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór ćwierćobrotowy do podłączenia wc DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=538
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3232
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu zasilającym baterie stojące DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=539
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3237
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór odcinający prosty  DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=540
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3242
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla podłączenia kotła (zimna i ciepła woda)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=541
ob=0	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3249
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=542
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3256
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla wc o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=543
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3263
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=544
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon pralkowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=545
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3273
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Umywalka +Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=546
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3280
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca umywalkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=547
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3285
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Odwodnienie liniowe natrysku ze stali nierdzewnej, L=70cm wraz syfonem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=548
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3291
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Zasłona prysznicowa + drążek
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=549
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3294
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211	1211
na=Bateria  natryskowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=550
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3299
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Miska ustępowa kompaktowa z płuczką
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=551
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3305
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon zlewozmywakowy  mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=552
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3310
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca dla zlewozmywaka
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=553
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3315
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Zlewozmywak
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=554
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3320
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI50 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA650 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=555
ob=0	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=m	040
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=3328
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rura PCV FI110 wraz z kształtkami
na5=Rura PCV CEA6110 wraz z ksztaC582tkami
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=556
ob=0	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3336
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rura PP-R Dz25 - odprowadzenie skroplin z pieca kondensacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=557
ob=0	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=3343
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0209-01	7-28	0209-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykucie wraz z zmurowaniem i otynkowaniem bruzd w ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=558
ob=0	21		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=21
jm=m	040
pm=-1
wo=0	21	21				0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=3348
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0203-06	7-28	0203-06		1
mpn=1211	1211
na=Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworów dla przewodów instalacyjnych  w ścianach murowanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=559
ob=0	2		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=otw.	000
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3353
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-07	2-02	1505-07		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=560
ob=0	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,5	1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	1,5						

[POZYCJA]
id=3358
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wod-kan w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=561
ob=0	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=m	040
pm=-1
wo=0	56	56				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=3360
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=562
ob=0	56	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	56	56				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[POZYCJA]
id=3368
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:50920,101211	18:0:50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=563
ob=0	0,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,4	0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,4	1	0,4						

[POZYCJA]
id=3371
pd=						0
na=Koszt utylizacji odpadów budowlanych
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=564
ob=0	0,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,4
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,4	0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,4	1	0,4						

[ELEMENT 2]
na=Mieszkanie nr 12 (oficyna)
wa=0
kn=0	0	0
id=3383
nu=3.7

[POZYCJA]
id=3631
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż  wanny
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=565
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3634
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż baterii wannowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=566
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3403
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Demontaż wc
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=567
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3485
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu zasilającym baterie stojące DN15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=568
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3502
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:2,0911	_121,0:2,0911
na=Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojących o długości 50cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=569
ob=0	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=3516
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-01	2-15	0130-01		1
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawór do podłączenia pralki 20/15
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=570
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3521
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Syfon pralkowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=571
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3526
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-01	2-15	0230-01		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Umywalka +Półsyfon umywalkowy mosiężny, chromowany
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=572
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3533
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-03	2-15	0137-03		1
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Bateria stojąca umywalkowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=573
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3538
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0124-04	0-35	0124-04		1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Kabina natryskowa wraz z brodzikiem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=574
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3544
pd=IGM wyd.I 2002						1
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Montaż nośników styropianowych pod brodziki natryskowe
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=575
ob=0	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3547
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211	1211
na=Bateria  natryskowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=576
ob=0	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST_IS-02			

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
90EDC3FB98ACCADD826E9A4332928C80
