**Parametry produktu: Myjka ciśnieniowa Kärcher 170 bar 4200 W**

|  |  |
| --- | --- |
| Stan | [Nowy](https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-myjki-cisnieniowe-147652?stan=nowe) |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Model | HD 7/17 M Plus |
| Marka | [Kärcher](https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-myjki-cisnieniowe-147652?marka=K%C3%A4rcher) |
| Rodzaj pompy | [mosiężna](https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-myjki-cisnieniowe-147652?rodzaj-pompy=mosi%C4%99%C5%BCna) |
| Ciśnienie robocze | 170 bar |
| Maksymalna moc | [4200 W](https://allegro.pl/kategoria/narzedzia-myjki-cisnieniowe-147652?maksymalna-moc-od=4200&maksymalna-moc-do=4200) |
| Napięcie zasilania | 400 V |

# Profesjonalna myjka ciśnieniowa HD 7/17 M Plus

**Karcher HD 7/17 M Plus** to urządzenie w którym główny nacisk położono na **zmniejszenie wymiarów** oraz **wagi** urządzenia, zwiększając przy tym wydajność oraz ciśnienie. Urządzenie jest bardzo mobilne i osiąga 170 bar ciśnienia roboczego (255 bar ciśnienie maksymalne) oraz pozwala na przepływ wody równy 700 l/h. Interesujące?

Dodatkowe **uchwyty** dają możliwość **transportu urządzenia wraz z dodatkowym wyposażeniem**. Urządzenie może pracować w pozycji **pionowej** i **poziomej**.

**Mosiężna głowica pompy** oraz **automatyczny system redukujący ciśnienie** wpływają na **wydłużenie żywotności** urządzenia. Duży **filtr wody** zabezpiecza **pompę** przed zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się w wodzie.

W standardzie **pistolet wysokociśnieniowy** **EASY!Force** z **obrotową lancą**, 10 m **wąż wysokociśnieniowy, dysza punktową** oraz **dyszą rotacyjną**. Technologia **EASY!Force** **redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu** pistoletu do zera. Dodatkowo **urządzenie posiada system mocowania wyposażenia** **EASY!Lock** pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny **system gwintów**.

**Numer katalogowy**: 1.151-932.0

# Dane techniczne

* **Natężenie (Ph/V/Hz):** 3 / 400 / 50
* **Wydajność tłoczenia (l/h):** 700
* **Temperatura doprowadzanej wody (°C):** 60
* **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 170 / 17
* **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 255 / 25,5
* **Moc przyłącza (kW):** 4,2
* **Kabel zasilający (m):** 5
* **Waga z akcesoriami (kg):** 31,6
* **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 400 x 455 x 700

# Wyposażenie:

1. **Pistolet spryskujący EASY!Force** - Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!
2. **Wąż wysokociśnieniowy** - długość węża wynosi 10 metrów
3. **Lanca spryskująca** - Lanca spryskująca obrotowa o długości 840 mm ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°.
4. **Dysza power**- Dysza o kącie spryskiwania 25°.
5. **Dysza rotacyjna**- Zwiększa wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie.

* **ORYGINALNA**Lanca do piany
* **ORYGINALNA**Dysza trójstopniowa
* **ORYGINALNA**Szczotka nasadzana