**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. **Bieżąca konserwacja cieków wodnych
w Tarnowie.**

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

* 1. Potok Stary Wątok, na odcinku od ul. Fabrycznej do 70 m powyżej ul. Kraszewskiego,
	2. Rów „Od Strzelnicy”, na odcinku od ul. Elektrycznej do Ogrodów Działkowych „Kopernik” i Rów Romanowicza, na odcinku o długości 185 mb od ujścia do rowu „Od Strzelnicy” w górę cieku,
	3. Rów „k/Tuczarni”, na odcinku od ujścia do potoku Wątok do 76 m powyżej ul. Skrzyszowskiej,
	4. Rów Bagienko, na odcinku od wlotu do kanału pod boiskiem przy ul. Elektrycznej do ul. Dwernickiego.
1. **Zakres prac bieżącej konserwacji cieków wodnych w części: Potok Stary Wątok obejmuje:**
2. wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieku,
3. wycięcie zakrzaczeń z koryta potoku,
4. ręczne hakowanie dna z roślin korzeniących się,
5. usunięcie namułu oraz zamulonych gałęzi i konarów z dna cieku,
6. usunięcie zatorów z gałęzi i liści zalegających w dnie,
7. złożenie usuniętej roślinności i urobku z odmulenia na górnej części skarp wzdłuż potoku.

Wymagania jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z **załącznikiem nr 1** do Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących **załącznik nr 7a** do SWZ.

1. **Zakres prac bieżącej konserwacji cieków wodnych w części: Rów „Od Strzelnicy” i Rów Romanowicza obejmuje:**
2. usunięcie namułu z dna rowów,
3. ścięcie nawisów z płyt ażurowych na skarpach cieków,
4. wycięcie zakrzaczeń z koryta rowu „Od Strzelnicy”,
5. częściowe rozplantowanie wzdłuż cieków i częściowy wywóz urobku z odmulenia dna i ścięcia nawisów ze skarp rowów.

Wymagania jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących **załącznik nr 7b** do SWZ.

1. **Zakres prac bieżącej konserwacji cieków wodnych w części: Rów „k/Tuczarni” obejmuje:**
2. usunięcie namułu z dna rowu,
3. ścięcie nawisów z płyt ażurowych na skarpach cieku,
4. oczyszczenie z namułu przepustu ramowego w ul. Skrzyszowskiej,
5. naprawa lewej skarpy poprzez zasypanie wyrw osuniętą ziemia wraz z wykonaniem opaski z kiszki faszynowej i profilowaniem skarpy,
6. częściowe rozplantowanie wzdłuż rowu i częściowy wywóz urobku z odmulenia dna i przepustu oraz ścięcia nawisów ze skarp rowu.

Wymagania jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących **załącznik nr 7c** do SWZ.

1. **Zakres prac bieżącej konserwacji cieków wodnych w części: Rów Bagienko obejmuje:**
2. wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp,
3. usunięcie namułu z dna rowu,
4. ścięcie nawisów z płyt ażurowych na skarpach cieku, na odcinku w km 0+477 – 0+882,
5. zabudowa wyrwy na prawej skarpie poprzez zasypanie ziemią z odmulenia i ubezpieczenie skarpy geokratą,
6. złożenie wygrabionych porostów oraz rozplantowanie urobku z odmulenia dna i ścięcia nawisów ze skarp wzdłuż rowu.

Wymagania jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy stanowiących **załącznik nr 7d** do SWZ.