**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia – system monitorowania funkcji oddechu zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)** |
| **1.** | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nie będące sprzętem demonstracyjnym, nie będące sprzętem rekondycjonowanym |  |
| **2.** | Monitor oddechu dla noworodka i wcześniaka |  |
| **3.**  | Objętość wydechowa (ml/kg) - dokładność: +-1ml lub 10% |  |
| **4.** | Szczytowe ciśnienie wdechowe -  dokładność: +-1ml |  |
| **5.** | Pomiar częstości oddechu na minutę |  |
| **6.** | Waga: max 1.5 kg |  |
| **7.** | Monitor min. 10’’ |  |
| **8.** | Czas pracy na baterii: min. 7 godzin |  |
| **9.** | Zasilanie:  230V/50Hz |  |
| **11.** | Graficzne i numeryczne przedstawianie mierzonych danych |  |
| **12.** | Wyświetlane parametry:-  objętość oddechowa przy wydechu (VTe)- szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP)- częstotliwość wentylacji (RATE)- dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe (PEEP)- szczelność maski (LEAK) |  |
| **14.** | Możliwość stosowania z workami samorozprężanymi i resuscytatorami 15 mm. |  |
| **16.** | Praca modułu sensorycznego na baterii: minimum 1 godz. |  |
| **18.** | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia – min. 1 raz na rok, dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji |  |
| **19.** | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego |  |
| **20.**  | Mocowanie systemu |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej