1) Proszę o udostępnienie profilu podłużnego projektowanej drogi. W przypadku braku profili podłużnych proszę o udzielenie informacji czy projektowane warstwy należy ułożyć na istniejącej nawierzchni drogi czy też istniejąca nawierzchnia drogi podlega rozbiórce.

**Odp. :**

**Projektowane konstrukcje remontowanej drogi należy wykonać na wyprofilowanej istniejącej nawierzchni.**

2) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektowa   
w zakresie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego -warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Warstwa ta nie występuje w udostępnionej dokumentacji projektowej.

**Odp.:**

**Warstwa wyrównawcza jest zamieszczona w przekrojach konstrukcyjnych.**

3) Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektowa   
w zakresie warstwy Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm.   
Z dokumentacji wynika że należy ja ułożyć na całej szerokości jezdnia, natomiast przedmiar przewiduje jej wykonanie na szerokości 1 m na całym odcinku drogi.

**Odp.:**

**Warstwę podbudowy o grubości 20 cm należy ułożyć na poszerzeniach jezdni do wymaganych   
w projekcie szerokości jezdni.**

4) Proszę o zmianę zapisów D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego   
i dostosowanie wymagań zawartych w pkt. 6 odnośnie modułu odkształcenia wtórnego i dostosowaniu go do KR1.

**Odp.:**

**Dla KR 1 minimum 80 MPa.**

5) Proszę o dostosowanie wymagań zawartych w specyfikacjach D - 02.01.01, D-04.01.01 D-04.02.01 do wymagań stawianych dla dróg KR1.

**Odp.:**

**Przedmiotową drogę należy wykonać dla kategorii ruchu KR-1 zgodnie z ST z obowiązującymi przepisami i normami oraz ST udostępnioną przez : GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

6) Czy zakres prac przewiduje wykonanie krawężników i oporników drogowych? Jeżeli tak proszę o podanie ilości które należy uwzględnić w wycenie.

**Odp.:**

**Zakres prac nie przewiduje wykonania krawężników i oporników drogowych.**

7) Czy zakres prac przewiduje ułożenie trawników? Jeżeli tak proszę o podanie ilości które należy uwzględnić w wycenie.

**Odp.: Zakres prac nie przewiduje ułożenia trawników.**

8) W związku z tym, że planowany przebieg drogi graniczy z działkami o nieustalonych granicach działek, Wykonawca przy obecnym stanie działek nie jest wstanie jednoznacznie wyznaczyć granic pasa drogowego. Czy w trakcie realizacji Zamawiający wyznaczy granice działek, czy Wykonawca ma zrealizować zakres robót po obecnym śladzie bez względu czy jest on w granicach pasa drogowego.

**Odp.:**

**Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych wyznaczy przez geodetę oś jezdni zgodnie z załączoną dokumentacją, w której są naniesione granice ewidencyjne działek.**