PI.272.27/3.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla postępowania pn. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim na potrzeby DPS Nielestno post III

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
|  | Warunki techniczne |
| 1. | Dane ogólne* Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 lub 2025
* Ilość miejsc 9 (8+1)

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim |
| 2. | Przestrzeń pasażerska o wysokości minimum 160cmSilnik* Pojemność – min. 1900 cm3
* Moc – min.130 KM
* Rodzaj paliwa – olej napędowy
* Spełniający normę emisji spalin EURO 6
 |
| 3.  | Wyposażenie• Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z podestem• Klimatyzacja automatyczna• Centralny zamek z pilotem• Izolacja dźwiękowo – termiczna• Immobiliser/ Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe• Wspomaganie układu kierowniczego• Napęd na koła przednie• Lusterka boczne elektrycznie regulowane • Skrzynia biegów 6-biegowa• Regulacja kolumny kierownicy • całkowite przeszklenie pojazdu• wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem• tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi wycieraczkami i spryskiwaczem• elektrycznie regulowane przednie szyby boczne• rolety okienne na szybach w przestrzeni pasażerskiej lub szyby przyciemniane• tapicerka w przestrzeni pasażerskiej; wnęki okienne nie muszą być tapicerowane• fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego• podwójne siedzenie pasażerskie z przodu• wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu • składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń – 3 miejscowy (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu lub układ 2+1• głośniki w drzwiach kabiny kierowcy oraz w części pasażerskiej• radioodtwarzacz CD lub z wejściami USB oraz bluetooth • system audio z funkcją zestawu głośnomówiącego• przednie i tylne czujniki parkowania, • demontowany hak holowniczy,• opony zimowe + felgi : 4 szt.• podnośnik• pełnowymiarowe koło zapasowe• wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |
| 4. | Bezpieczeństwo* fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
* dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu
* hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu
* system kontroli trakcji: układ ASR i ESP
* niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem
* poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki
* oznaczenie progów kolorami kontrastowymi
* stopień wejściowy boczny oświetlony
* oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie
 |
| 5. | Zabudowa umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych* atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego- 2 listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2
* pół podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV i wzmocnienie pod montaż wózka inwalidzkiego
* instalacja najazdu dla wózka inwalidzkiego, najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu
 |
| 6. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych, kierunkowskazy dachowe |
| 7. | Wymagany okres gwarancji jakości:a) Minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne; wydłużenie okresu gwarancji w tej kategorii jest kryterium wyboru wykonawcy, b) Minimum 48 miesięcy na perforację nadwozia;c) Minimum 24 miesiące na brak usterek lakierniczych |