**Wszystkie wzorce przecieku z certyfikatem kalibracji zgodnym z ISO-17025.**

**Badanie wykonane w laboratorium akredytowanym.**

1. Wartość przepływu 698,78 Nml/min ±5% przy -50 mbar.
2. Wartość przepływu 50,48 Nml/min ±5% przy -0,9 bar.
3. Wartość przepływu 150 Nml/min ±5% przy -20 mbar.