**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

MODYFIKACJA

Dotyczy: postępowania pn. ***„Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie – Etap I i Etap III (zaprojektuj i wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej”. Numer referencyjny: 2/2019 r.***

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**1.** Zamawiający zmienia typ kształtki kapeluszowej, którą Wykonawcy powinni wycenić w ofercie. Wszystkie zapisy w SIWZ mówiące o tym, że do wyceny oferty należy przyjąć kształtkę kapeluszową typu A zamienia się na kształtkę typu C. Zamawiający jednocześnie modyfikuje **Załącznik nr 1a do SIWZ** dodając pozycje cen jednostkowych za montaż kształtek typu A, B, C.

**2.** Zamawiający dodaje punkt 12.a w PFU część II w rozdziale 12:

„12.a Budowa kanału sanitarnego w ul. Jodłowej.

Zakres robót w ramach powyższego odcinka obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 95 m kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 250 mm.

Orientacyjna średnia głębokość posadowienia istniejącego kanału – około 7 – 5 m.

Wymagania dotyczące projektowania i budowy kanału opisano w pierwszej części PFU oraz z „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Wydanie V, styczeń 2017r.

Lokalizację kanału pokazano na rysunku poglądowym (ul. Jodłowa) stanowiącym część niniejszego PFU.”

**3. PFU cz. II. pkt 14.11 – Odcinek Robót II.4. renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Grodzkiej**

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez zmianę błędnych długości poszczególnych kanałów przewidzianych do renowacji w ul. Grodzkiej. **Poniżej aktualna treść:**

„Kanał o łącznej długości 668,6 m w tym:

Kanał o przekroju jajowym 600x900 mm – 217 m,

Kanał ceglany o przekroju 800/1200 mm – 59 m,

Kanał kamionkowy o przekroju kołowym 500 mm – 142,6 m,

Kanał betonowy o przekroju kołowym 450 mm – 104 m,

Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 300 mm – 146 m,”

**4. PFU cz. II. pkt 14.12 – Odcinek Robót III.1. renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Piłsudskiego**

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez zmianę błędnych długości poszczególnych kanałów przewidzianych do renowacji w ul. Piłsudskiego. **Poniżej aktualna treść:**

„Kanał o łącznej długości 1274 m w tym:

Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 350mm – 444 m,

Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 300mm – 830 m,”

**5. PFU cz. II. pkt 14.13 – Odcinek Robót III.1. renowacja kanału ogólnospławnego w ul. Iwaszkiewicza**

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez zmianę błędnej długości kanału przewidzianych do renowacji w ul. Iwaszkiewicza. **Poniżej aktualna treść:**

„Kanał z rur kamionkowych o przekroju kołowym 250 mm o długości 720,5 m.”

**6. PFU cz. I. pkt 4.4.1 ppkt 9.e. – Renowacja sieci kanalizacyjnej. Zasady ogólne.**

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez zmianę zapisu: „e. Trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii, potwierdzony gwarancją przez Wykonawcę wynosi 50 lat.”

**Poniżej aktualna treść:**

„e. Trwałość technologii – wymagany okres trwałości zastosowanej technologii, potwierdzony przez producenta wynosi 50 lat.”

**7. PFU część I pkt 8.2 – Próby Końcowe.**

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez zmianę zapisu: „wykaz współrzędnych dotyczących elementów sieci kanalizacyjnych, zapisany na dyskietce w pliku tekstowym (poniżej 5-ciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych w formie papierowej).”

**Poniżej aktualna treść:**

„wykaz współrzędnych dotyczących elementów sieci kanalizacyjnych, zapisany na nośniku elektronicznym w pliku tekstowym (poniżej 5-ciu punktów dopuszcza się wykaz współrzędnych w formie papierowej).”

**8. PFU cz. II 12.3 – Odcinek Robót I.4. budowa kanału deszczowego w ul. Jodłowej**

Zamawiający modyfikuje treść powyższego punktu poprzez dodanie zapisu: „Orientacyjna średnia głębokość posadowienia istniejącego kanału – około 2,5 – 3,0 m.”

**Poniżej aktualna treść:**

„Zakres robót w ramach powyższego odcinka obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie 111m kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o średnicy 300mm.

Orientacyjna średnia głębokość posadowienia kanału – około 2,5 – 3,0 m.

Wymagania dotyczące projektowania i budowy kanału opisano w pierwszej części PFU oraz z „Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami”. Wydanie V, styczeń 2017r.

Lokalizację kanału pokazano na rysunku poglądowym (ul. Jodłowa) stanowiącym część niniejszego PFU.”

**9.** Zamawiający uzupełnia załącznik nr 3 do SIWZ: **PFU część 3** o brakujące mapki poglądowe z zakresem kanałów do renowacji w ul. Tatrzańskiej i Mariackiej.

Jednocześnie

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **25.03.2019 r**. Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekroć w SIWZ występuje data 12.03.2019 r. zastępuje się ją datą **25.03.2019 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.