Żnin, 2024-01-17

IGPI.271.7.21.2023 **Wykonawcy**

**w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

podstawowym na zadanie pn**.:** „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z

przebudową ul. Kościuszki w Żninie”.

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmian.), Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w następującym zakresie:

**1.**Zgodnie z dokumentacją projektową oraz kosztorysem ofertowym (poz. 35 d.6) chodnik należy wykonać z kostki kamiennej granitowej ciętej płomieniowanej o wym. 10x20x8 cm w ilości 1575 m2. Prosimy o podanie wymaganego koloru dla ww. kostki. Szara

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zastosowania koloru szarego.

**2**.Prosimy o potwierdzenie, iż do wykonania nawierzchni miejsc postojowych należy zastosować kostkę kamienną surowo-łupaną 9/11 cm w kolorze szarym (zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 40 d.7).

**Odpowiedź:** do wykonania nawierzchni miejsc postojowych należy zastosować kostkę kamienną surowo-łupaną 9/11 cm w kolorze szarym.

**3**.Prosimy o potwierdzenie, iż do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę kamienną surowo-łupaną 9/11 cm antracyt (zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 48 d. 9).

**Odpowiedź**: do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę kamienną surowo-łupaną 9/11 cm antracyt.

**4**.Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika kamiennego o wym. 15x25 cm (zamiennie za wym. 15x23 cm)?.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika kamiennego o wym. 15x25 cm (zamiennie za wym. 15x23 cm).

**5**.Prosimy o podanie wymaganego okresu pielęgnacji dla projektowanych trawników.

**Odpowiedź:** wymagany okres pielęgnacji- min. 1 rok od daty odbioru robót.

**6**.Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych (poz. 85 d. 19) – czy do wyceny należy przyjąć tylko regulację istniejących ram i pokryw czy należy również przyjąć uzupełnienie pokryw materiałem tożsamym, ułożonym na nawierzchni sąsiadującej?.

**Odpowiedź:** Należy przyjąć uzupełnienie pokryć materiałem tożsamym.

**7.**Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 12 z dnia 20.12.2023 r. „Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zapewnić prowadzenie archeologicznych badań ratowniczych z eksploracją, rejestracją i dokumentowaniem elementów osadniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami w graniach projektu budowlanego. Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający.”. Prosimy o potwierdzenie, że koszt ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych również pokryje Zamawiający (tak jak koszt nadzoru archeologicznego.

**Odpowiedź:** koszt ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych pokryje Zamawiający (tak jak koszt nadzoru archeologicznego).

**8**. Prosimy o informację na jakim kanale znajdują się 4 szt studni przeznaczone do renowacji? Czy jest to jednej z odcinków kanałów na których ma być wykonana instalacja CIPP, jeśli tak to na którym?

**Odpowiedź:** 4 szt studni przeznaczone do renowacji znajdują się na kanale ogólnospławnym, jest to jeden z kanałów, na których ma być wykonana instalacja CIPP.

Jeśli studnie przeznaczone do renowacji znajdują się na kanale na którym ma być wykonana renowacja CIPP, i zgodnie z odpowiedziami z dnia 20.12.2023, mają one średnicę wewnętrzną DN650, zwracamy uwagę, że w takiej sytuacji wykonanie renowacji jest niemożliwe bez zdemontowania istniejących i nadbudowania studni o większym wymiarze. Renowacja przez taki otwór jest nie możliwa do wykonania, a inne rozwiązanie niż zmiana średnicy istniejących studni, jest technicznie niepoprawne i niewykonalne.

**Odpowiedź:** Mając na względzie fakt, że cztery studnie mają rzędne terenu na poziomie ok. 2,0 m oraz fakt konieczności przeprowadzenia korytowania całego odcinka drogi na głębokość ok. 80 cm istnieje możliwość wykonania renowacji przedmiotowych studni w przytoczonej technologii. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zdjęcie nadbudowy istniejącej studni, co w sposób znaczący ułatwi przeprowadzenie tych czynności.

**9.** Zamawiający w odpowiedziach z dnia 20.12.2023, odpowiedź do pytania nr 1, informuje, że do renowacji są 4 szt studni o średnicy wewnętrznej 65cm, natomiast w przedmiarze, w pozycjach 2.12 i 2.16 które dotyczą tych studni, Zamawiający wykazuje, że są one średnicy FI1000, prosimy o informację, jakiej średnicy są studnie, i z jakiego materiału są one wykonane.

**Odpowiedź:** w poz. 2.16 mowa o studniach Ø 65cm, Poz. 2.12 studzienki rewizyjne średnicy Ø 1000 znajdują się wzdłuż ul. Spokojnej, które należy przewidzieć do czyszczenia w celu zapewnienia odpowiedniej drożności.