**Rewizja do projektu budowlano-wykonawczego Adaptacji lokalu mieszkalnego wraz z podziałem lokalu mieszkalnego wraz z podziałem na dwa lokale mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Bytomskiej 39/5 w Rudzie Śląskiej.**

Ogrzewanie lokali należy wykonać za pomocą promienników podczerwieni 700W.

W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić:

1. Promiennik podczerwieni naścienny – 13 szt o mocy 700W i wymiarach wysokość :475mm+- 10mm, szerokość 978 +- 10mm o rzeczywistym poborze mocy 580-685W.

2. Termostaty dla sterowania promiennikami podczerwieni z wejściem prądowym 16A – 6 szt

3. Grzejnik łazienkowy z grzałką elektryczną o mocy 500W - szt 2

4. Przewód YDY 3x2,5 – 350 mb ułożony pod tynkiem.

5. Należy zastosować tablice mieszkaniowe TM zgodnie z poniższym rysunkiem





6. W ofercie należy ująć zakup i montaż kuchenki elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem - 2 szt.

W związku z powyższymi zmianami w ofercie nie należy ujmować wykonania kompletnej instalacji c.o. wraz z montażem pieca typu kuchnia.

Powyższe dotyczy zakresu dla obydwu nowoprojektowanych lokali mieszkalnych.