*Załącznik nr 6 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SWZ**

**„Dostawa samochodu osobowego 9 – miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim”**

 **I. Parametry techniczno-użytkowe**

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 r.
2. Ilość miejsc 9 (8+1).
3. Typ nadwozia: osobowy.
4. Pojemność silnika: min 1590 ccm.
5. Moc silnika: min 120 KM.
6. Rodzaj silnika: Diesel.
7. Skrzynia biegów - automat.
8. Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu- EURO 6 (dyrektywa CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin).
9. Emisja spalin CO2 w cyklu mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu - 198 g/km
10. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu (l/100 km) – max 8l/100km
11. Dopuszczalna masa całkowita: od 2850 kg do 3500 kg.
12. Całkowita długość pojazdu: min 4 970 mm – max 6000 mm.
13. Wysokość całkowita: min 1870 mm.
14. Kolor nadwozia: biały, grafitowy, szary, platynowy – lakier metalizowany.
15. Lakier: metalizowany.
16. Przyciemniane szyby.
17. Szyba czołowa z filtrem.
18. Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone kąt otwarcia min: 110 stopni lub jednoskrzydłowe otwierane pod górę
19. Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana elektrycznie lub nawiew ciepłym powietrzem.
20. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera.
21. Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie.
22. Boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione.
23. Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczki.
24. automatycznie włączane wycieraczki z czujnikiem deszczu
25. Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony oraz lewe drzwi boczne.
26. Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem.
27. Uchwyt i wysuwany elektrycznie stopień do wsiadania przy drzwiach przesuwnych.
28. Immobiliser.
29. Alarm antywłamaniowy.
30. Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.
31. Systemy:

1) ABS lub równoważny

2) ESP lub równoważny

3) EBD

4) ESC

5) RSC

6)HSA

7) tempomat,

8) halogeny doświetlające zakręt,

9) system monitorowania ciśnienia w oponach (tmps),

10) system start stop,

11) system ułatwiający ruszanie na wzniesieniach,

12) system wspomagania parkowania – czujniki parkowania przód i tył,

13) wspomaganie układu kierowniczego

1. Radio cyfrowe DAB, mp3, Sync3, USB, Bluetooth, min. 2 głośniki, dotykowy wyświetlacz
2. Trzypunktowe pasy bezwładnościowe na wszystkich miejscach siedzących.
3. Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach
4. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy
5. Fotele: I rząd foteli 1+2 (siedzenie kierowcy + podwójne siedzenie dla pasażerów); II rząd foteli 1+1+1 (3 pojedyncze siedzenia); III rząd foteli 2 lub 1 (2 siedzenia + 1 miejsce na wózek)
6. Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń przestrzeni pasażerskiej.
7. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu + boczne poduszki w przednich fotelach.
8. Miejsce dla wózka inwalidzkiego:

1) rampa o kącie nachylenia po wysunięciu max 12,75 stopnia + wciągarka wspomagana elektrycznie lub winda

2) dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózku inwalidzkim – zgodne z normą ISO 10542-2

3) Uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego.

1. Klimatyzacja manualna lub elektroniczna obejmująca całość pojazdu z osobnym sterowaniem dla II i III rzędu siedzeń z nawiewami dla każdego rzędu siedzeń
2. Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy
3. Regulacja kolumny kierowcy ,,góra-dół”.
4. Fotel kierowcy z regulacją wysokości.
5. Dwa komplety opon (letnie i zimowe) przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku.
6. Oświetlenie wewnętrzne w podsufitce
7. Światła: LED do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujnik zmierzchu – automatyczne przełączanie na światła mijania, trzecie światło stop + światło przeciwmgłowe tył
8. Tapicerka w kolorze ciemnym kolor grafit, granat, czarny
9. Podłoga – wykładzina wykonana z pokrycia antypoślizgowego łatwo zmywalnego
10. Gumowa wykładzina na podłodze, w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.
11. Chlapacze przednie i tylne.
12. Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektronicznie.
13. Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt, podnośnik, koło dojazdowe, zamykany schowek w desce rozdzielczej, gniazdo 12V w kabinie, oznakowanie pojazdu (naklejki „inwalida” wg obowiązujących przepisów)
14. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację.
15. Faktura za realizację zamówienia winna zawierać opis: samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

**II. Gwarancja**

1. Mechaniczna: minimum 24 miesiące oraz bez limitu kilometrów.

2. Na powłoki lakiernicze: minimum 36 m-cy.

3. Na perforację: minimum 8 lat (96 miesięcy).

**III. Warunki gwarancji**

1. Możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
2. Możliwość zgłoszenia konieczności naprawy telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
3. Wykonywanie naprawy gwarancyjnej w terminie jak najkrótszym zgodnie z przewidywanymi terminami przez producenta pojazdu.
4. Wskazanie numerów telefonów, adresów email na które Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki/awarie pojazdu.
5. Możliwość wymiany pojazdu na nowy w sytuacji gdy w okresie gwarancji wystąpią istotne nieusuwalne wady w pojeździe, uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, potwierdzone opinią rzeczoznawcy – biegłego sądowego.
6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie samochodu w czasie między wydaniem samochodu przez Wykonawcę a odebraniem przez Użytkownika po naprawie (wymianie).
7. **Najbliższy serwis Wykonawcy/autoryzowany serwis marki Wykonawcy winien znajdować się w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.**
8. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady fizyczne.

 **IV. Warunki dostawy**

1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

e) fakturę VAT,

f) świadectwo zgodności WE,

g) kartę pojazdu,

h) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.