**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

**Dotyczy: „Zakup i dostawa 30 sztuk switchy zarządzalnych pięcioportowych w pełni kompatybilnych i możliwych do zarządzania przez posiadany kontroler UNIFI   
z możliwością pełnego zarządzania przez posiadaną konsolę dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poddębicach** **w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU**, **działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”**

**Switch zarządzalny - specyfikacja**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Interfejsy sieciowe | 5 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s |
| Standard sieci LAN | [Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s](https://www.batna24.com/pl/c/switche-poe/ubiquiti/standard-sieci-lan-gigabit-ethernet-101001000-mbs) |
| Certyfikaty | [CE, FCC, IC](https://www.batna24.com/pl/c/switche-poe/ubiquiti/certyfikaty-ce-fcc-ic) |
| Diody LED | [Działanie, Link, Prędkość, Status](https://www.batna24.com/pl/c/switche-poe/ubiquiti/diody-led-dzialanie-link-predkosc-status) |
| Przełącznik wielowarstwowy | [L2](https://www.batna24.com/pl/c/switche-poe/ubiquiti/przelacznik-wielowarstwowy-l2) |
| Typ przełącznika | [Zarządzany](https://www.batna24.com/pl/c/switche-poe/ubiquiti/typ-przelacznika-zarzadzany) |
| Zarządzanie | Pełna kompatybilność z posiadaną konsolą Unifi |
| Zasilanie  Zasilacz dołączony | Przez dołączony zasilacz lub za pośrednictwem wbudowanego portu PoE Ethernet  [Tak](https://www.batna24.com/pl/c/switche-poe/ubiquiti/zasilacz-dolaczony-tak) |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

……………………………..……..………………………

*(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby*

*upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*