Załącznik nr1

**Zestawienie asortymentowo cenowe:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaja - Klasa A, kategoria L | *ilość* | *Cena netto* | *Cena brutto* | *Wartość netto* | *Wartość brutto* |
| 50 000 |  |  |  |  |

**SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA PRODUKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:**

Jaja spożywcze AL

Jm.-[szt.], CPV-01242000-5

ocena jaj kurzych Dz. U. z dnia 29 grudnia 2003, Dz. U. Nr.230 poz.2309

**Wymagania jakościowe:**

zgodne z klasą A – pierwszą.

termin przydatności do spożycia / data minimalnej trwałości - 21dni

**Wymagania wagowe:**

według kategorii – duże – L to jest jajka o wadze od 63 do 73g.

skorupka – normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta, nieczyszczona

białko – przejrzyste, gęste, bez obcych ciał

żółtko – kuliste, przy obracaniu słabo ruchliwe, powracające do położenia centralnego bez obcych ciał

tarcza zarodka – niewidoczna,

zapach - swoisty, bez obcego zapachu,

**Znakowanie jaj :**

Na skorupie powinien znajdować się kod producenta. składający się z:

kodu systemu hodowli (w zależności od metod chowu: cyfra 0 oznacza chów ekologiczny, 1 – na wolnym wybiegu, 2 – ściółkowy, 3 – klatkowy),

kodu Państwa Członkowskiego (np. PL dla Polski),

weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Kod producenta musi być łatwo widoczny, czytelny o wysokości przynajmniej 2mm.

**Oznakowanie opakowań**:

Musi zawierać na zewnętrznej powierzchni następujące dobrze widoczne i czytelne oznaczenia:

kod zakładu pakowania,

klasa jakości (np. „klasa A” lub litera „A”),

klasa wagowa (np. L),

data minimalnej trwałości,

informacja zalecająca konsumentom przechowywanie jaj po zakupie w warunkach chłodniczych,

metoda chowu kur wyrażona słownie.

Na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znaczenia kodu producenta oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

**Cechy dyskwalifikujące:**

brak oznakowania,

jajka myte lub czyszczone,

zbite lub popękane

poukładane powtórnie w opakowaniach jednostkowych.

Opakowania**:**

wytłaczanki umieszczone w opakowaniu transportowym (karton), nie więcej niż 360 szt. (ułożone tępym końcem ku górze)

**Transport:**

Temperatura w czasie transportu wewnątrz pojazdu- 80 C – 160 C