Gmina Miłoradz ul. Żuławska 9 ,82-213 Miłoradz

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | Remont ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu przy bloku nr 8 |
| ADRES INWESTYCJI | 82-213 Miłoradz ,ul.OsiedIowa |
| INWESTOR | Gmina Miłoradz |
| ADRES INWESTORA | ul.žuławska 9 ,82-213 Miłoradz |
| WYKONAWCA ROBÓT | ««nazwa wykonawcy robót» |
| ADRES WYKONAWCY | ««adres wykonawcy robót»» |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | Jerzy Balik - insp. ds. budownictwa (roboty drogowe) |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR | Jerzy Balik - insp. ds budownictwa (roboty drogowe) |
| DATA OPRACOWANIA | 18.01.2021 |

WYKONAWCA . INWESTOR .

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.012021

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ciągu pieszo - jezdnego przy bloku nr 8 na Osiedlu w Miłoradzu

* roboty rozbiórkowe : rozbiórka istniejącego chodnika z płytek bet. 50 x50 x 7

rozbiórka istniejącego obrzeża 25 x 8

* wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 15 cm po zagęszczeniu - 510,00 m2
* wykonanie podbudowy z betonu 12 cm po zagęszczeniu - 510,00 m2
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 420 m2
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 90 rn2

Remont ciągu pieszo-jezdnego OBMIAR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | | j.m. | Poszcz. | Razem |
| Remont ciągu pieszo – jezdnego w Miłoradzu, przy ul. Osiedlowej 8 | | |
|  | 1 KNR 2-31  0802-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości  10 cm obmiar  510 | |  | 510.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 510.000 |
|  | 2 KNR 2-01  0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  0.060 | | km  km | 0,060 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 0.060 |
| 3 | KNR 2-31  0815-07 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej  105 | | m2 | 105.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 105.000 |
| 4 | KNR 2-31  0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  130 | | m  m | 130.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 130.000 |
| 5 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km  9.42 | |  | 9.420 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 9.420 |
| 6 | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  510 | |  | 510.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 510.000 |
| 7 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 510 | |  | 510.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 510.000 |
| 8 | KNR 2-31  0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem  12.5 | |  | 12.500 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 12.500 |
| 9 | KNR 2-31  0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  76 | | m  m | 76.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 76.000 |
| 10 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  420 | |  | 420.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 420.000 |
| 11 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 123 | | m | 123.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 123.000 |
| 12 | KSNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem  90 | |  | 90.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 90.000 |
| 13 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12  cm 510 | |  | 510.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 510.000 |
| 14 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych  4 | | szt.  szt. | 4.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 | KNR 2-31 0407-01 | Zygacze betonowe o wymiarach 33x25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  5 | | m  m | 5.000 |  |
|  |  |  | |  | RAZEM | 5.000 |