**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część 1**

**Ciągnik**

Nazwa, typ, producent………………………………………………………………………….

Rok produkcji : nie starszy niż 2022 r.

Cena ciągnika : ……………………………… netto/…………………………………….brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis parametrów** | **Oferowane Parametry****(TAK/NIE)** |
| 1 | Silnik Diesel , chłodzony cieczą , 3 cylindrowy ,pojemność min. 1,5 l ,Turbo |  |
| 2 | moc min. 44 KM max.55KM |  |
| 3 | napęd na 4 koła.  |  |
| 4 | przekładnia mechaniczna 16 + 16 lub hydrostatyczna HST z tempomatem |  |
| 5 | WOM tylny - **540**  |  |
| 6 | WOM międzyosiowy - **2000**  - **2100** obr/min |  |
| 7 | WOM elektrohydrauliczny włączany , niezależny |  |
| 8 | 2 rozdzielacze hydrauliczne |  |
| 9 | Znamionowa prędkość obrotowa – 2600 obr/min |  |
| 10 | Stabilizator cięgieł |  |
| 11 | Akumulator 80A |  |
| 12 | Lampa robocza |  |
| 13 | Udźwig tylnego TUZ min. 1000 kg |  |
| 14 | Lusterka wsteczne |  |
| 15 | Blokada mechanizmu różnicowego włączana mechanicznie |  |
| 16 | Ogumienie trawiaste balonowe dostosowane do pracy na boiskach z naturalnymi nawierzchniami trawiastymi |  |
| 17 | Typ hamulców – mokre , wielotarczowe |  |
| 18 | Zbiornik paliwa – min. 38 litrów |  |
| 19 | Przepływ oleju hydraulicznego w narzędziach – **31** – **32,5** l/min |  |
| 20 | Przepływ oleju hydraulicznego w układzie kierowniczym – **15,9** – **20 l**/min |  |
| 21 | Rozstaw osi – min. 160 cm |  |
| 22 | Długość – **300 - 323 cm** |  |
| 23 | Wysokość (rama ROPS) – **maksymalnie 246 cm** |  |
| 24 | Wysokość (kabina) – **maksymalnie 246 cm** |  |
| 25 | Waga max.– 1600 kg (wersja mechaniczna) , 1700 kg (wersja hydrostatyczna) |  |
| 26 | Wyposażony w kabinę ogrzewaną , wentylowaną i klimatyzowaną |  |
| 27 | Przedni zaczep umożliwiający podłączenie i pracę – ładowacza czołowego i pługu  |  |
| 28 | **homologacja** – upoważaniająca do rejestracji ciągnika w wydziale komunikacji i uprawniająca ciągnik do ruchu ulicznego  |  |
| 29 | **Certyfikat CE** |  |

**ładowacz kompatybilny z oferowanym ciągnikiem**

Nazwa produktu: …………………………………………………………………………..

Rok produkcji : nie starszy niż 2022 r.

Cena ładowacza : ……………………………… netto/…………………………………….brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis parametrów** | **Oferowane Parametry****(TAK/NIE)** |
| 1 | udźwig ładowacza min. 600 kg |  |
| 2 | wysokość podnoszenia na sworzniu min. 2000 mm |  |
| 3 | łyżka uniwersalna o szerokości min. 1500 mm |  |
| 4 | widły do palet |  |
| 5 | skrzynia obciążnikowa na tylny TUZ |  |

**pług czołowy kompatybilny z oferowanym ciągnikiem**

Nazwa produktu: …………………………………………………………………………..

Rok produkcji : nie starszy niż 2022 r.

Cena pługu: ……………………………… netto/…………………………………….brutto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis parametrów** | **Oferowane Parametry****(TAK/NIE)** |
| 1 | pług czołowy z regulowanym kątem ustawienia za pomocą hydrauliki bądź mechanicznie.  |  |
| 2 | kompatybilny z systemem zaczepowym oferowanego ciągnika |  |
| 3 | szerokość min. 150cm max. 170cm |  |
| 4 | część dolna pługa mająca kontakt z podłożem musi być wykończona gumą bądź miękkim tworzywem umożliwiającym pracę na boiskach sztucznych nie powodujących ich uszkodzeń |  |
| 5 | pług czołowy z regulowanym kątem ustawienia za pomocą hydrauliki bądź mechanicznie.  |  |

**Łączna wartość całości zamówienia : ……………….zł netto/ ……………………zł brutto**