**Załącznik**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA KOSZTÓW RENOWACJI POWŁOK MALARSKICH NA BUDYNKU BAZY RATOWNIKÓW (netto)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia | Koszt skrobania (czyszczenia) | Koszt malowania 2 krotnego (ręcznie pędzlem) | Koszt farby - 1 malowanie | Koszt farby - 2 malowanie | Inne materiału | **Razem** |
| zł/m2 | zł/m2 | wyd. średnia 7m2/litr | wyd. średnia 10m2/litr | 10% (ogólnych kosztów) |
| 41,00 zł | 35,00 zł | 64,00 zł | 64,00 zł |
| 250 m2 | 10 250,00 zł | 8 750,00 zł | 2 285,71 zł | 1 600,00 zł | 2 200,00 zł | **25 085,71 zł** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Do renowacji powłok malarskich należałoby użyć farby**

Herregård Maximal "wodna kryjąca"

Czas schnięcia:

sucha na dotyk - 0,5 godz.

druga warstwa - 2 godz.

Pojemność (ml): 0.68 l, 2.7 l, 9 l

Wydajność : 7-10 m²/litr

Wydajność drugiej warstwy : 10-12 m²/litr