|  |  |
| --- | --- |
| OI-KI.2223.1.2023.RG | Katowice, dn. czerwca 2023 r. |

**Wykonawcy uczestniczący**

**w postępowaniu nr:**

**OI/KI.2232.1.2023.RG**

**Dotyczy:** **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**: Budowa Oddziału Zewnętrznego w Sosnowcu Aresztu Śledczego w Sosnowcu realizowanego w ramach przedsięwzięcia nr 4 – pozyskanie nowych miejsc zakwaterowania osadzonych oraz odtworzenie i poprawa infrastruktury jednostek organizacyjnych SW

**https://platformazakupowa.pl/transakcja/772610**

 Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej „**Pzp**”), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do dokumentacji projektowej oraz treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: **SWZ**):

**Pytanie nr: 1**

Prosimy o potwierdzenie, że płyty stropowe żelbetowe nad sufitami podwieszanymi należy tynkować zgodnie z przekrojem.

**Odpowiedź nr: 1**

Potwierdzamy.

**Pytanie nr: 2**

Prosimy o informację czy hydroizolację stropodachu z papy można zamienić na membranę PVC?

**Odpowiedź nr: 2**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie nr: 3**

Po czyjej stronie są koszty administracyjne związane z wycinką drzew?

**Odpowiedź nr: 3**

Koszty związane z wycinką są po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr: 4**

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew?

**Odpowiedź nr: 4**

Uzyskanie zgody na wycinkę jest w toku (trwa spór kompetencyjny pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Katowice kto ma wydać zgodę)

**Pytanie nr: 5**

Prosimy o udostępnienie opinii geologiczno - górniczej

**Odpowiedź nr: 5**

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem nr 3 do Projektu Technicznego branży architektoniczno-konstrukcyjnej.

**Pytanie nr: 6**

Prosimy o wskazanie parametrów płytek gresowych.

**Odpowiedź nr: 6**

Parametry płytek są podane w projekcie aranżacji wnętrz

**Pytanie nr: 7**

Prosimy o udostępnienie projektów aranżacji wnętrz.

**Odpowiedź nr: 7**

Projekt aranżacji stanowi część F Projektu Wykonawczego

**Pytanie nr: 8**

Prosimy o wskazanie wysokości oraz średnicy nasadzeń kompensacyjnych.

**Odpowiedź nr: 8**

Do wyceny należy przyjąć wysokość 100-120cm, pojemnik C5.

**Pytanie nr: 9**

Ile wizyt pielęgnacyjnych rocznie należy uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź nr: 9**

Wizyty pielęgnacyjne należy zaplanować tak, aby utrzymać zieleń w dobrej kondycji zdrowotnej przez okres gwarancji.

**Pytanie nr: 10**

Czy wyposażenie budynku wchodzi w zakres przetargu ? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów do każdego elementu

**Odpowiedź nr: 10**

Wyposażenie zgodnie z projektem aranżacji. (projekt aranżacji stanowi część F Projektu Wykonawczego)

**Pytanie nr: 11**

Szkło bezpieczne należy rozumieć, że szyba jest bezpieczna z dwóch stron ? Natomiast szyba bezpieczna jako tylko z jednej strony ?

**Odpowiedź nr: 11**

W zakresie szkła bezpiecznego należy wykonać pakiety szybowe zgodnie z oznaczeniami w zestawieniach (np. P4)

**Pytanie nr: 12**

Prosimy o potwierdzenie, że bloczki fundamentowe należy tynkować z obu stron zgodnie z pozycją przedmiarową.

**Odpowiedź nr: 12**

Należy tynkować o ile przyjęty system izolacji będzie tego wymagał.

**Pytanie nr: 13**

Prosimy o uzupełnienie rzutów fundamentów o ściany z bloczków betonowych.

**Odpowiedź nr: 13**

Układ fundamentów z bloczków pokrywa się z układem ścian z bloczków które pokazano na rzucie parteru (oznaczenie w legendzie)

**Pytanie nr: 14**

Jakiej klasy betonu należy wykonać wylewkę betonową gr. 15 cm na podłodze na gruncie? Beton **Odpowiedź nr: 14**

C20/25 zbrojony przeciwskurczowo zbrojeniem poliestrowym w ilości 0,6kg/m3

**Pytanie nr: 15**

Czy wylewka betonowa podłogi na gruncie wymaga dodatkowego zbrojenia? Prosimy o wskazanie ilości

**Odpowiedź nr: 15**

Beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo zbrojeniem poliestrowym w ilości 0,6kg/m3

**Pytanie nr: 16**

Czy na ścianach murowanych gr. 18 cm należy uwzględnić wieniec? Prosimy o wydanie zbrojenia i geometrii.

**Odpowiedź nr: 16**

Ściany działowe nie wymagają wieńców.

**Pytanie nr: 17**

Prosimy o wskazanie gdzie występuje Poz. BL2w budynku A1

**Odpowiedź nr: 17**

BL2 to blenda okienna wg rysunku AB-12

**Pytanie nr: 18**

Prosimy o udostępnienie szczegółu wykończenia attyk.

**Odpowiedź nr: 18**

Według załączonego rysunku

**Pytanie nr: 19**

Prosimy o podanie parametrów płytek ceramicznych.

**Odpowiedź nr: 19**

Parametry płytek są podane w projekcie aranżacji wnętrz

**Pytanie nr: 20**

Prosimy o udostępnienie aranżacji wnętrz w zakresie posadzek i ścian.

**Odpowiedź nr: 20**

Projekt aranżacji stanowi część F Projektu Wykonawczego

**Pytanie nr: 21**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie w związku z obszernością zakresu prac do wyceny, jak również wpływającym na wyceny faktem rozpoczęcia przez dostawców/podwykonawców sezonu urlopowego.

**Odpowiedź nr: 21**

Termin otwarcia ofert został zmieniony na 21 lipca 2023 r..

**Pytanie nr: 22**

Nie widzę tutaj żadnych wytycznych co do projektowanych kamer oprócz tego że mają być wandaloodporne

**Odpowiedź nr: 22**

Parametry anten są podane w tabelach zestawień urządzeń i materiałów w opisie technicznym projektu wykonawczego - Część E

**Pytanie nr: 23**

Proszę o przesłanie danych pomieszczenia znajdującego się w Paw. A2- w którym ma być zamontowana instalacja gaszenia gazem.

**Odpowiedź nr: 23**

Projekt systemu gaszenia gazem znajduje się w projekcie wykonawczym - Część E

**Pytanie nr: 24**

Nie widzimy również wytycznych dot. systemu sterowania gaszeniem

**Odpowiedź nr: 24**

Projekt systemu gaszenia gazem znajduje się w projekcie wykonawczym - Część E

**Pytanie nr: 25**

Czy istnieje możliwość udostępnienia przez Inwestora przyłącza elektrycznego w celu zasilania placu budowy i zaplecza? Jeżeli tak to jakiej mocy.

**Odpowiedź nr: 25**

Nie istnieje taka możliwość

**Pytanie nr: 26**

Proszę opisać zakres i wymagania dla projektów warsztatowych, które ma wykonać Wykonawca robót.

**Odpowiedź nr: 26**

Projekty warsztatowe powinny zostać wykonane w zakresie niezbędnym dla wykonawcy do prawidłowego wykonania robót

**Pytanie nr: 27**

Proszę o informację czy projekty warsztatowe opisane w Projekcie Wykonawczym , części B: Architektura i Konstrukcja, mają być wykonane przez uprawnionych projektantów, posiadających uprawnienia budowlane projektowe.

**Odpowiedź nr: 27**

Zamawiający stawia wymóg opracowania projektów warsztatowych przez uprawnionych projektantów

**Pytanie nr: 28**

W związku z brakiem wykonania projektu posadowienia pośredniego i scedowaniem tego obowiązku, zgodnie z zapisami projektu branży konstrukcji na Wykonawcę, czy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych w projekcie konstrukcji budynku, zmian dokona Projektant sprawujący nadzór autorski?

**Odpowiedź nr: 28**

Konstrukcja budynku uwzględnia posadowienie pośrednie zgodnie z podanymi wytycznymi.

Projekt posadowienia pośredniego powinien zostać wykonany w dostosowaniu do zaprojektowanej konstrukcji budynku i nie może powodować zmian.

**Pytanie nr: 29**

W związku z brakiem wykonania projektu posadowienia pośredniego i scedowaniem tego obowiązku, zgodnie z zapisami projektu branży konstrukcji na Wykonawcę, czy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych w projekcie konstrukcji budynku, koszty wykonania robót konstrukcyjnych, których zakres uległ zmianie zostanie rozliczony. Jeśli tak to proszę o wskazanie formy rozliczenia.

**Odpowiedź nr: 29**

Projekt posadowienia pośredniego powinien zostać wykonany w dostosowaniu do zaprojektowanej konstrukcji budynku i nie może powodować zmian.

**Pytanie nr: 30**

Proszę o podanie warunków brzegowych jakie zostały uwzględnione do obliczeń przebicia płyty fundamentowej. Proszę o przedstawienie map naprężeń w gruncie pod płytą fundamentową oraz potwierdzenie, że wykonano obliczenia dla płyty fundamentowej wspartej na palach o średnicy i rozstawie wskazanych w projekcie wykonawczym.

**Odpowiedź nr: 30**

Wykonano obliczenia dla płyty fundamentowej wspartej na palach o średnicy i rozstawie wskazanym w projekcie wykonawczym.

**Pytanie nr: 31**

W opisie technicznym 4.1.1 wskazano, że należy wykonać izolację szlamem. Szlamy nie stanowią skutecznej izolacji w budynkach nowobudowanych. Ze względu na osiadanie budynku konstrukcja pracuje i zarysowuje się. Sztywne szlamy są nieskuteczne przy wtórnym zarysowaniu, ze względu na brak zdolności przekrycia zarysowań . Prosimy o wskazanie innej technologii wykonania hydroizolacji, zapewniającej szczelność i niezawodność.

**Odpowiedź nr: 31**

W projekcie zastosowano szlamy elastyczne, posiadające zdolność mostkowania rys, przeznaczone do budynków nowowznoszonych.

**Pytanie nr: 32**

Prosimy o uzupełnienie projektu prefabrykowanego uzbrojenia przerw roboczych gwarantującego uzyskanie ciągłości płyty fundamentowej opisanego w projekcie wykonawczym, część B, punkt 4.1.1.

**Odpowiedź nr: 32**

Zgodnie z opisem technicznym uzbrojenie przerw roboczych jak i podziały prętów zbrojeniowych należy wykonać zgodnie z projektem warsztatowym zbrojenia w dostosowaniu do przyjętych etapów betonowania.

**Pytanie nr: 33**

Czy Zamawiający dopuści technologię wzmocnienia gruntu/posadowieni a pośredniego inną niż opisane w dokumentacji pale CSC, która będzie równoważna pod względem osiągnięcia nośności całego ustroju fundamentu?

**Odpowiedź nr: 33**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologię wzmocnienia gruntu pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę pełnego bezpieczeństwa konstrukcyjnego i eksploatacyjnego ustroju. Zamawiający stawia wymóg opracowania projektów warsztatowych i technologicznych przez uprawnionych projektantów

**Pytanie nr: 34**

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: „§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (...)", w związku z powyższym wnioskuje się o przekazanie uzgodnionej przez rzeczoznawcę do spraw bezpieczeństwa pożarowego projektu technicznego i projektów wykonawczych systemu automatyki przeciwpożarowej, systemów oddymiania, instalacji hydrantowej i innych urządzeń i instalacji, które odpowiadają za bezpieczeństwo pożarowe budynków.

**Odpowiedź nr: 34**

Dokumentacja uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. bezpieczeństwa pożarowego zostanie przekazana Wykonawcy w formie papierowej po podpisaniu umowy.

**Pytanie nr: 35**

Proszę o określenie parametrów siatki stalowej stanowiącej przekrycie spacerniaka . Proszę o określenie parametrów (gatunek stali, czy ma być wykonana z drutu czy z linki)

**Odpowiedź nr: 35**

Siatka stalowa zwykła, ocynkowana, zgrzewana z drutu 4 i oczku 50x50mm

**Pytanie nr: 36**

Proszę o wskazanie czy liny naciągowe na spacerniaku mają być nierdzewne czy ocynkowane?

**Odpowiedź nr: 36**

Nierdzewne

**Pytanie nr: 37**

W załączniku nr 2 do Projektu Technicznego w punkcie 7 zaprezentowano przykładowy odpór podłoża Winklera. Proszę o określenie dla jakiej kombinacji obciążeń określano odpór gruntu.

**Odpowiedź nr: 37**

Dla kombinacji generującej maksymalne wartości odporów

**Pytanie nr: 38**

Proszę o informację na jakiej podstawie zaprojektowano wzmocnienie gruntu/posadowienie pośrednie pod budowlę ogrodzenia w miejscach nie pokrytych obszarem badań geologicznych.

**Odpowiedź nr: 38**

Na podstawie badań geologicznych poza obszarem objętym dokumentacja geologiczno-inżynierską

**Pytanie nr: 39**

Proszę o informację czy Inwestor posiada prawo do dysponowania działkami nr ewid. 2071/2 i 2079/2, które nie zostały wymienione w Projekcie Budowlanym i Decyzji nr 81/23 jako adres zamierzenia budowlanego, a zlokalizowano na ich terenie fragment budowli ogrodzenia.

**Odpowiedź nr: 39**

Teren inwestycji nie obejmuje działek nr ewid. 2071/2 i 2079/2.

**Pytanie nr: 40**

Proszę o informację czy w zakresie Inwestora będzie uzyskanie zmienionego pozwolenia na budowę ze skorygowanym przebiegiem ogrodzenia, które nie mieści się w obszarze wskazanym jako adres zamierzenia budowlanego.

**Odpowiedź nr: 40**

Przebieg ogrodzenia należy wytyczyć tak, aby zmieścił się na obszarze inwestycji.

Ewentualna korekta jest nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

**Pytanie nr: 41**

W opisie technicznym wskazano, że należy wykonać wzmocnienie gruntu pod ogrodzenie nie podając podstawowych parametrów wzmocnienia gruntu . Większość obszaru, na którym zlokalizowane jest ogrodzenie nie została uwzględniona w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wnioskuje się o uzupełnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie obszaru, na którym projektuje się ogrodzenie.

**Odpowiedź nr: 41**

Należy przyjąć wzmocnienie gruntu dla najgorszych parametrów gruntu opisanych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

**Pytanie nr:** **42**

Odległość 100 cm pomiędzy osią ściany ogrodzenia, a granicą działki, oznaczona na rysunku AwSO-PW-AK-0-01, jest niezgodna z przebiegiem ogrodzenia wrysowanym na PZT. Wnioskuje się o korektę rysunku nr AwSO-PW-AK-0-01.

**Odpowiedź nr: 42**

Rysunek AwSO-PW-AK-0-01 pozostaje bez zmian. Należy wytyczyć linię ogrodzenia tak, aby spełnić warunki podane na rysunku z zachowaniem prostoliniowości ogrodzenia.

**Pytanie nr: 43**

Na PZT oznaczono, że szerokość ogrodzenia po obrysie wynosi 3,00 m natomiast, z rysunku nr AwSO-PW-AK-0-01 wynika, że szerokość ogrodzenia wynosi 327,5 cm. Ponadto odsadzka fundamentu ogrodzenia po stronie południowej wraz ze ścianą ogrodzenia zlokalizowana jest poza obszarem inwestycji. Prosimy o skorygowanie dokumentacji w tym zakresie.

**Odpowiedź nr: 43**

Przebieg ogrodzenia należy wytyczyć tak, aby zmieścił się na obszarze inwestycji

**Pytanie nr: 44**

Na rysunku PZT nie wskazano wg jakiego układu odniesienia wykonana jest mapa do celów projektowych oraz projekt. Wnioskuje się o uzupełnienie danych.

**Odpowiedź nr: 44**

Nieprawda. Na mapie do celów projektowych użytej do projektu istnieje adnotacja o zastosowanym układzie odniesienia.

**Pytanie nr: 45**

W uwagach do projektu wykonawczego architektury i konstrukcji stwierdzono: "niniejszy projekt jest projektem wykonawczym pozwalającym na realizację inwestycji. W celu usprawnienia robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych mu projektów organizacji robót, projektów technologicznych (w tym projektu technologicznego wzmocnienia gruntu kolumnami CSC i iniekcją rozpychającą - lub rozwiązanie równoważne), projektów warsztatowych konstrukcji stalowych oraz projektów warsztatowych konstrukcji żelbetowych. W/ w opracowania należy przedstawić projektantom do stwierdzenia zgodności z projektem podstawowym (budowlanym) i projektem technicznym przed rozpoczęciem produkcji elementów lub wykonywania robót". Projekt nie umożliwia wykonania robót. Brak jest projektu posadowienia budynków i budowli oraz podstawowych danych do wykonania projektu, takich jak badania gruntu.

**Odpowiedź nr: 45**

Podtrzymujemy zapis o konieczności wykonania przez Wykonawcę niezbędnych mu projektów organizacji robót, projektów technologicznych (w tym projektu technologicznego wzmocnienia gruntu kolumnami CSC i iniekcją rozpychającą - lub rozwiązanie równoważne), projektów warsztatowych konstrukcji stalowych oraz projektów warsztatowych konstrukcji żelbetowych. W/ w opracowania należy przedstawić projektantom do stwierdzenia zgodności z projektem podstawowym (budowlanym) i projektem technicznym przed rozpoczęciem produkcji elementów lub wykonywania robót"

**Pytanie nr: 46**

Zgodnie z prawem zamówień publicznych do obowiązków Zamawiającego należy precyzyjne opisanie przedmiotu postępowania, w związku z czym wnioskuje się o wykreślenie zapisu: „obróbki blacharskie wykonać we wszystkich potrzebnych miejscach zgodnie ze sztuką budowlaną" z punktu nr 6. Projektu wykonawczego architektury i konstrukcji oraz precyzyjne określenie zakresu obróbek blacharskich do wykonania.

**Odpowiedź nr: 46**

Obróbki blacharskie należy wykonać w miejscach attyk i pozostałych koron murów, gzymsów i elementów wystających poza lico muru, podokienników, wpustów, koszy dachowych, kominów, włazów i klap dachowych, podstaw i rusztów urządzeń dachowych, okapów z pasami podrynnowymi, nadrynnowymi, listw wykończeniowych, listw startowych, wszystkich krawędzi i obszarów gromadzenia wód opadowych oraz innych zaznaczonych na rysunkach

**Pytanie nr: 47**

W punkcie nr 6 projektu wykonawczego architektury i konstrukcji zapisano: "ewentualnie występujących w projekcie określeń materiałów, systemów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrów rozwiązań i elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, co najmniej o takich samych lub lepszych parametrach ". Wnioskuje się o precyzyjne wskazanie parametrów istotnych materiałów referencyjnych i załączenie do postępowania przetargowego tabel równoważności do materiałów, które wskazano przez podanie w dokumentacji producenta i modelu. Tabela równoważności musi dopuszczać co najmniej trzy występujące na rynku produkty różnych producentów.

**Odpowiedź nr: 47**

W projekcie nie zastosowano znaków towarowych. Przytoczony zapis nie ma zastosowania.

**Pytanie nr: 48**

Prosimy o przekazanie kopii informacji z dnia 5.10.2021 roku Wyższego Urzędu Górniczego o warunkach geologiczno-górniczych.

**Odpowiedź nr: 48**

Przekazujemy w załączeniu

**Pytanie nr: 49**

Wnioskuje się o opublikowanie decyzji na wycinkę drzew, na którą Projektant powołuje się w punkcie 6.2 opisu projektu wykonawczego zagospodarowani a terenu AwSO\_PW\_ZT\_opis.

**Odpowiedź nr: 49**

Procedura zezwolenia na wycinkę ni została zakończona w związku z trwającym sporem kompetencyjnym pomiędzy Prezydentem Sosnowca i Prezydentem Katowic.

**Pytanie nr: 50**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt nasadzeń kompensacyjnych o których mowa w punkcie 6.3 opisu projektu wykonawczego zagospodarowani a terenu AwSO\_PW\_ZT\_opis. Czy nasadzenia zastępcze są w zakresie procedowanego postępowania przetargowego?

**Odpowiedź nr: 50**

Do wyceny należy przyjąć 234 sztuki sosny pospolitej, wysokość 100-120cm, pojemnik C5.

**Pytanie nr: 51**

Wnioskuje się o przekazanie projektu „projektowanej zieleni niskiej urządzonej" która jest opisana w opisie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu AwSO\_PW\_ZT\_opis i na rysunku nr AwSO-PW-ZT-01.

**Odpowiedź nr: 51**

Projektowaną zieleń opisano w punkcie 6.4 opisu części A Projektu Wykonawczego.

**Pytanie nr: 52**

Proszę o dosłanie w formacie dwg rysunki rzutów, przekroi i elewacji dla budynków wielofunkcyjnego, penitencjarnego, śluzy głównej i gospodarczej, węzła cieplnego oraz spacerniaka. Część rysunków jest udostępniona w formacie PLA, którego nie można odczytać.

**Odpowiedź nr: 52**

Brak podstawy do takiego żądania. Pliki PLA można otworzyć przy użyciu ogólnie dostępnego darmowego oprogramowania.

**Pytanie nr: 53**

Część pomieszczeń ma określone dwa rodzaje wykończenia ścian. Czy w takim przypadku należy zastosować oba rodzaje wykończeń? P1 - płytka ceramiczna 15x44 kolor szary; F2 - farba lateksowa w kolorze białym RAL 9003.

**Odpowiedź nr: 53**

Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 54**

Brak informacji jaką wysokość ma ścian w pomieszczeniach W.I-0.3, W.I-0.11 W.I-0.12 gdzie występują okna (wysokość ściany pod oknem i nad oknem). Proszę o rysunek przekroju.

**Odpowiedź nr: 54**

Wymagane informacje znajdują się projekcie branży architektonicznej (część B), który należy rozpatrywać wspólnie z projektem aranżacji.

**Pytanie nr: 55**

Na rysunkach wykończenia wnętrz występuje rodzaj wykończenia: L1- fartuch między szafkami z płyty laminowanej klejonej do ściany. Proszę o podanie wysokości płyty oraz jej długości (jeżeli nie przewidziano na pełną długość ściany).

**Odpowiedź nr: 55**

Wysokość fartucha 60 cm. Długość zabudowy zgodnie z zestawień mebli na wymiar (w projekcie aranżacji)

**Pytanie nr: 56**

Na rysunkach wykończeni a wnętrz podane są różne rodzaje wykończeń dla danej ściany. Czy ściana oznaczona kolorem czerwonym powinna być wykończona warstwą F3 i P2 czy tylko warstwą F3? Proszę o aktualizację rysunków, na których występuje rozbieżność w rodzaju wykończeń powierzchni.

**Odpowiedź nr: 56**

Rysunek bez zmian. Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 57**

Brak oznaczenia rodzaju ściany. Proszę o podanie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać ścianę oraz aktualizację rysunków.

**Odpowiedź nr: 57**

Rysunek bez zmian. Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 58**

Czy oznaczenia wysokości sufitów na rysunkach sufitów podwieszanych to wysokości liczone od poziomu wykończonej posadzki?

**Odpowiedź nr: 58**

Tak

**Pytanie nr: 59**

Proszę o podanie dokładnych wymiarów elementów loga ściany tłowej w Sali odpraw wykonanych z lameli. Wymiary na przedstawionym rysunku nr AwSO-PW-AW-AB-10 są niewystarczające

**Odpowiedź nr: 59**

Należy posłużyć się pomiarami na rysunku DWG.

**Pytanie nr: 60**

Brak oznaczenia rodzaju wykończenia posadzki w części pomieszczeń. Proszę o aktualizację rysunków.

**Odpowiedź nr: 60**

Rysunki bez zmian. Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 61**

Brak wyznaczenia granicy wykończenia posadzki w pomieszczeniach. Proszę o aktualizację rysunków.

**Odpowiedź nr: 61**

Granica pod skrzydłem drzwiowym.

**Pytanie nr: 62**

Brak jednoznacznego określenia wykończenia ścian przedstawionych na rysunku poniżej. Czy należy założyć rodzaj wykończenia F2 i P3 dla wszystkich ścian czy jedna ściana powinna być wykończona warstwą F2, natomiast pozostałe trzy ściany warstwą P3?

**Odpowiedź nr: 62**

Rysunek bez zmian. Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 63**

Brak oznaczenia na rysunku jakie wykończenie należy wykonać dla poszczególnych ścian.

**Odpowiedź nr: 63**

Rysunek bez zmian. Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 64**

Czy stopnice i podstopnice należy wykonać z takiego samego materiału co spoczniki?

**Odpowiedź nr: 64**

Należy zapoznać się z kartami pomieszczeń w załączonymi opisie technicznym

**Pytanie nr: 65**

W opisie aranżacji i wyposażenia wnętrz w pom. P.1-0.67 przewidziano na ścianie płytki pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi. Proszę podać szerokość fartucha z płytek. Wykończenie należy wykonać na całej długości ściany?

**Odpowiedź nr: 65**

Wysokość fartucha 60 cm. Długość zabudowy zgodnie z zestawień mebli na wymiar (w projekcie aranżacji)

**Pytanie nr: 66**

Niezgodny opis aranżacji i wyposażenia wnętrz z rysunkiem w pom. 006 budynku śluzy głównej. Na rysunku podano wykończenie farbą i płytą laminowaną, natomiast w opisie dodatkowo znajduje się wykończenie płytkami. Proszę o ujednolicenie opisu i rysunków. Proszę podać długość ściany dla każdego rodzaju wykończenia.

**Odpowiedź nr: 66**

Brak niezgodności. Na rysunku również znajduje się wykończenie płytkami w obrębie umywalki.

**Pytanie nr: 67**

W obowiązkach Wykonawcy w projekcie umowy nie wskazano przekazania jakiejkolwiek dokumentacji projektowej, w związku z tym wnioskuje się o uzupełnienie dokumentacji technicznej o projekt posadowienia/wzmocnienia gruntu oraz kompletne rysunki zbrojarskie konstrukcji, żelbetowej budynku.

**Odpowiedź nr: 67**

Należy wykonać dokumentację zgodnie wytycznymi projektowymi i odpowiedziami na zadane już pytania nr 2,3,4,5, i 9

**Pytanie nr: 68**

W związku z znacznym zakresem dokumentacji, której wykonanie, autor Projektu ceduje na Wykonawcę, wnioskuje się o wprowadzenie do umowy zapisów regulujących zasady przekazania i akceptacji dokumentacji Projektowej.

**Odpowiedź nr: 68**

Zgodnie z zapisami projektowymi w/w opracowania należy przedstawić projektantom do stwierdzenia zgodności z projektem podstawowym (budowlanym) i projektem technicznym przed rozpoczęciem produkcji elementów lub wykonywania robót.

**Pytanie nr: 69**

Instalacja c.o. Prosimy o potwierdzenie, że grzejniki nazwane w opisie jako „zasilane od ściany" to grzejniki boczne.

**Odpowiedź nr: 69**

Grzejniki zasilane "od ściany" to grzejniki zasilane od spodu, tylko z podejściem od ściany, a nie od posadzki

**Pytanie nr: 70**

Instalacja c.o. Prosimy o informację, czy grzejniki mają być wyposażone w głowice termostatyczne w wykonaniu wandaloodpornym.

**Odpowiedź nr: 70**

Nie ma takiej konieczności, ponieważ grzejniki są w pomieszczeniach, w których więźniowie nie przebywają samodzielnie

**Pytanie nr: 71**

Instalacja c.w.u. Prosimy o potwierdzenie, że ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w budynku węzła cieplnego i jest w zakresie dostawcy ciepła.

**Odpowiedź nr: 71**

Technologia węzła obejmuje instalacje grzewcze i c.w.u i jest w zakresie dostawcy ciepła.

**Pytanie nr: 72**

Biały montaż. Prosimy o podanie standardu białego montażu - przykładowe typy, producent. Czy jakieś elementy białego montażu mają być w wykonaniu wandaloodpornym?

**Odpowiedź nr: 72**

Charakterystyka białego montażu wg projektu wyposażenia wnętrz. Z uwagi, że jest to przetarg publiczny, nie można podać konkretnych typów i producenta

**Pytanie nr: 73**

Instalacja c.t. Prosimy o potwierdzenie, że czynnikiem w instalacji c.t. będzie glikol etylenowy o stężeniu 35 %.

**Odpowiedź nr: 73**

Tak, potwierdzamy. Dopuszcza się zastosowanie glikolu propylenowego. W przypadku zmiany glikolu z etylenowego na propylenowy należy dostosować urządzenia i instalację do pracy z czynnikiem na bazie glikolu propylenowego

**Pytanie nr: 74**

Instalacja c.t. Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonany zbiornik na glikol. Czy zbiornik ma być izolowany? Prosimy o podanie przykładowych typów/producentów.

**Odpowiedź nr: 74**

Zbiornik winien być wykonany z materiałów przeznaczonych do kontaktu z glikolem i posiadać podwójne ścianki. Zbiornik nie musi być izolowany. Z uwagi, że jest to przetarg publiczny, nie można podać konkretnych typów i producenta

**Pytanie nr: 75**

Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie nie jest planowany system BMS. A jeżeli tak to jakie urządzenia z zakresu instalacji sanitarnych należy do niego wpiąć.

**Odpowiedź nr: 75**

Nie jest planowany

**Pytanie nr: 76**

Instalacja wentylacji. Prosimy o informację czy na obiekcie planowany jest system SSP i czy należy do niego wpiąć klapy ppoż.

**Odpowiedź nr: 76**

Zgodnie z założeniami projektowymi w instalację SSP wyposażone są budynki wielofunkcyjne (A1 i A2)

**Pytanie nr: 77**

Instalacja wentylacji. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga czyszczenia kanałów wentylacyjnych po ich montażu.

**Odpowiedź nr: 77**

Kanały oddawane do użytku mają być czyste. Czy będzie wymagane czyszczenie zależy od kultury wykonawstwa

**Pytanie nr: 78**

W przedmiarach branży instalacji sanitarnych brakuje pomp obiegowych na instalacji c.t. oraz c.o. Proszę o potwierdzenie, że należy je wycenić, a nie wchodzą w zakres dostawy węzła ciepła.

**Odpowiedź nr: 78**

Pompy obiegowe wchodzące w skład technologii węzła cieplnego zlokalizowane w pomieszczeniu węzła wchodzą w skład technologii węzła. Natomiast pozostałe pompy obiegowe zlokalizowane w poszczególnych budynkach, wchodzą w zakres opracowania projektowego dla danego budynku

**Pytanie nr: 79**

Czy Zamawiający w § 9 ust. 3 Umowy zmieni słowa „3 *dni"* na słowa *„7 dni"?*

**Odpowiedź nr: 79**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 80**

Czy Zamawiający w § 11 ust. 5 Umowy zmieni słowa „we *wskazanym przez Zamawiajgcego terminie"* na słowa *„we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie uzasadnionym technicznie i organizacyjnie (nie krótszym niż 7 dni)"?*

**Odpowiedź nr: 80**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 81**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby faktury częściowe były wystawiane w miesięcznych okresach rozliczeniowych?

**Odpowiedź nr: 81**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 82**

Czy Zamawiający w § 13 ust. 2 Umowy zmieni słowa *„50%"* na słowa *„15%"?*

**Odpowiedź nr: 82**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 83**

Czy Zamawiający w § 15 ust. 3 Umowy zmieni słowa *„jeden dzień roboczy"* na słowa *„trzy dni robocze w odniesieniu do wad istotnych"?*

**Odpowiedź nr: 83**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 84**

Czy Zamawiający w § 15 ust. 10 Umowy zmieni słowa *„Okres gwarancji"* na słowa *„Okres gwarancji dot. danego elementu/urządzenia"?*

**Odpowiedź nr: 84**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 85**

Czy Zamawiający w § 16 ust. 3 pkt a) Umowy zmieni słowa *„21 dni"* na słowa *„14 dni"?*

**Odpowiedź nr: 85**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 86**

Czy Zamawiający w § 16 ust. 5 Umowy zmieni słowa *„14 dni"* na słowa *„7 dni"?*

**Odpowiedź nr: 86**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 87**

Czy Zamawiający w § 16 ust. 8 Umowy zmieni słowa *„3 dni roboczych"* na słowa *„7 dni"? -* Zmiana wynika z konieczności usunięcia rozbieżności pomiędzy długością terminu wskazaną w § 16 ust. 8 Umowy i w § 16 ust. 3 pkt c) Umowy?

**Odpowiedź nr: 87**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 88**

Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt a), e) Umowy zmieni słowa *„0,2%"* na słowa *„0,l%"?*

**Odpowiedź nr: 88**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 89**

Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt d) Umowy zmieni słowa *„10%"* na słowa *„5%"?*

**Odpowiedź nr: 89**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 90**

Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt b), f), g), h) i), j) Umowy zmieni słowa *„0,l%"* na słowa *„0,05%"?*

**Odpowiedź nr: 90**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 91**

Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt k) Umowy zmieni słowa *„0,5%"* na słowa *„0,l%"?*

**Odpowiedź nr: 91**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 92**

Czy Zamawiający w § 21 ust. 1 pkt I) Umowy zmieni słowa *„500,00 złotych"* na słowa *„200,00 złotych"?*

**Odpowiedź nr: 92**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 93**

Czy Zamawiający w § 21 ust. 3 Umowy zmieni słowa *„45 %"* na słowa *„15 %"?*

**Odpowiedź nr: 93**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 94**

Czy Zamawiający w § 24 ust. 1 pkt v i w § 24 ust. 5 Umowy zmieni słowa *„15 %"* na słowa *„5 %"?*

**Odpowiedź nr: 94**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy.

**Pytanie nr: 95**

Czy Zamawiający w § 24 ust. 7 Umowy zmieni słowa *„5 %"* na słowa *„15 %"?*

Aktualne warunki waloryzacji wynagrodzenia umownego w praktyce obciążają Wykonawcę ryzykiem ekonomicznym wzrostu ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia wynoszącym co najmniej 15% (waloryzacja jest bowiem dopuszczalna w przypadku wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%). To w praktyce oznacza ryzyko ekonomiczne warte co najmniej kilka lub nawet kilkanaście milionów złotych. Tak wysokie progi procentowe wymagane dla potencjalnej waloryzacji w praktyce oznaczają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie niezmienne nawet w sytuacji, gdy jakiekolwiek czynniki zewnętrzne i niezależne od Wykonawcy, faktycznie zmniejszą wartość tego wynagrodzenia Wykonawcy, co czynić je będzie nieekwiwalentnym w stosunku do przedmiotu świadczenia i skutkować będzie ponoszeniem przez Wykonawcę na bieżąco strat finansowych (także potencjalnie rażącej straty na realizacji zadania inwestycyjnego). Mając na uwadze m.in. ponad dwuletni czas realizacji zadania inwestycyjnego, wysoki poziom inflacji wynoszący aktualnie ok. 14 - 15% rok do roku (potencjalnie nawet ok. 30% skumulowanej inflacji na etapie realizacji całego zadania inwestycyjnego), a także dynamikę na rynku spowodowaną m.in. prowadzeniem działań zbrojnych na terenie Ukrainy (i ich konsekwencjami), wzrosty cen paliw, energii i gazu, nie jest uzasadnione wskazanie tak wysokiego progu dopuszczającego ewentualną waloryzację i tak niskiego progu ewentualnej waloryzacji (jedynie 5% wynagrodzenia), albowiem w praktyce nie uwzględnia to występującego na rynku realnego wzrostu cen i kosztów. Już tylko porównanie wskazanego górnego progu waloryzacji do aktualnego poziomu inflacji prowadzi do wniosku, że wskazany górny próg waloryzacji całkowicie nie przystaje do aktualnego poziomu inflacji. W konsekwencji oznacza to przeniesienie na wykonawcę faktycznego ciężaru ekonomicznego wzrostu kosztów realizacji inwestycji.

Aktualny sposób ukształtowania klauzuli waloryzacyjnej jest zatem sprzeczny istotą i celem przepisów art. 439 PZP, albowiem w praktyce nie prowadzi w zachowania równowagi ekonomicznej stron umowy w stosunku do stanu na dzień złożenia oferty. Zgodnie z art. 439 ust. 2 PZP zamawiający ma znaczną swobodę w określeniu zasad zmiany wynagrodzenia, ale wskazana swoboda nie powinna prowadzić do wypaczenia celu wskazanej regulacji. W sytuacji, jeżeli wskazane zapisy zostaną w Umowie utrzymane, to wskazane ryzyko będzie przez wykonawców po prostu doliczane do ceny ofertowej, co oznacza, że Zamawiający otrzyma ceny ofertowe znacznie wyższe, niż gdyby w sposób bardziej korzystny dla wykonawców ukształtował zasady waloryzacji. Zasadność zmiany wskazanych postanowień umowy potwierdza również orzecznictwo KIO. Jak wskazała KIO przykładowo w uzasadnieniu wyroku z 14 czerwca 2022 r. (sygn. akt KIO 1192/22), *„Celem zastosowania art. 439 Prawa zamówień publicznych jest faktyczne umożliwienie zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy (zarówno przez jego podwyższenie, jak i obniżenie) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Dla prawidłowego zastosowania tego przepisu nie jest zatem wystarczające formalne zawarcie w projektach umów postanowień dotyczących kwestii w tym przepisie wymaganych, ale konieczne jest takie określenie zasad waloryzacji, które da stronom umowy szansę na zmianę wysokości wynagrodzenia uwzględniającą zmiany cen na rynku i na rozłożenie ryzyka wzrostu cen na obie strony umowy.".* Podobnie KIO w uzasadnieniu wyroku z 25 października 2022 r. (sygn. akt KIO 2532/22) wskazała, że *„Zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17%, rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, oraz mając na uwadze, że okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść wykonawcy*

**Odpowiedź nr: 95**

Zamawiający podtrzymuje postanowienia projektu umowy. Projekt umowy został sporządzony we współpracy z Prokuratorią Generalną RP, w związku z czym Zamawiający nie doszukuje się opisanej wadliwości.

**Pytanie nr: 96**

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie uwzględnione w folderze F "Aranżacja i wyposażenie" należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź nr: 96**

Potwierdzamy

**Pytanie nr: 97**

Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględniać utwardzenie drogi tymczasowej (przedłużenie ul. Dmowskiego) w celu umożliwienia dojazdu aut na plac budowy.

**Odpowiedź nr: 97**

Tymczasowa droga dojazdowa to element organizacji budowy wykonywany na koszt Wykonawcy

**Pytanie nr: 98**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza ciepłowniczego i koszty z nim związane nie należy uwzględniać w wycenie

**Odpowiedź nr: 98**

Potwierdzamy

**Pytanie nr: 99**

Prosimy o określenie w jakim zakresie powinna zostać odtworzona istniejąca droga asfaltowa podczas wykonywania przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku SS1-St16. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest prowadzona bezpośrednio w drodze asfaltowej, a miejscami w granicy drogi, gdzie również należy posadowić studnie. Prosimy o precyzyjne wskazanie miejsc i ilości odtworzenia asfaltu lub o przesłanie informacji, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie całej nowej powierzchni drogi.

**Odpowiedź nr: 99**

Odtworzenie drogi powinno nastąpić zgodnie z decyzją administracyjną nr 110/ZPD-UG/2023 (w załączeniu)

**Pytanie nr: 100**

W STWOiR - zewnętrzne instalacje sanitarne na str. 24 opisane są dwa zbiorniki retencyjne wód deszczowych o pojemności 49 m3 każdy, natomiast w projekcie uwzględniono zbiorniki o pojemności 200 m3. Prosimy o podanie wymaganej pojemności zbiorników retencyjnych.

**Odpowiedź nr: 100**

Pojemność zbiorników przyjąć zgodnie z projektem

**Pytanie nr: 101**

Prosimy o podanie wyników obliczeń przepływów ścieków dla pompowni kanalizacji sanitarnej oraz kartę charakterystyki pompowni.

**Odpowiedź nr: 101**

Karta charakterystyki pompowni jest załączona do projektu (częśc G - załącznik nr 5)

**Pytanie nr: 102**

W STWOiR - wewnętrzne instalacje sanitarne na str. 27 zawarto informację, że centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w wbudowany agregat chłodu, natomiast w projekcie oraz załączonych kartach doborowych nie są opisane agregaty chłodu dla central wentylacyjnych (w kartach doborowych centrali uwzględniono tylko chłodnicę freonową). Prosimy o informację nt. konieczności zastosowania i montażu chłodnicy freonowej wraz z agregatem dla potrzeb central wentylacyjnych oraz o doprecyzowanie parametrów urządzeń.

**Odpowiedź nr: 102**

Należy zastosować rozwiązania opisane w projekcie. Załączono również skorygowaną STWiOR

**Pytanie nr: 103**

Prosimy o doprecyzowanie granicy pomiędzy częścią zewnętrznych instalacji sanitarnych zaliczanych do pierwszego etapu zamierzenia (objętego tym zamówieniem) od części zaliczanej do dalszego etapu.

**Odpowiedź nr: 103**

Wszystkie ujęte w projekcie wykonawczym (część G) instalacje należą do I-go etapu

**Pytanie nr: 104**

Prosimy o informację, czy wykonanie poletka, na które pompowane będą wody deszczowe ze zbiorników retencyjnych wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli tak, to jaką dokładną powierzchnię powinny mieć?

**Odpowiedź nr: 104**

Poletko wchodzi w zakres zamówienia, wykonać zgodnie z częścią A - Zagospodarowanie terenu

**Pytanie nr: 105**

Prosimy o informację, czy drewno z wycinki należy przekazać Zamawiającemu, czy zutylizować na własny koszt.

**Odpowiedź nr: 105**

Należy zutylizować

**Pytanie nr: 106**

Prosimy o podanie parametrów bloczków wapienno-piaskowych.

**Odpowiedź nr: 106**

Dla ścian działowych wytrzymałość na ściskanie 15MPa, izolacyjność akustyczna RA1>=50dB, dla nośnych odpowiednio 20Mpa, 54dB.

**Pytanie nr: 107**

W projekcie konstrukcyjnym nie podano rodzajów i średnicy prętów zbrojeniowych - prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź nr: 107**

Wskazano na rysunkach

**Pytanie nr: 108**

Prosimy o informację, jaką wysokość zewnętrznej ściany żelbetowej ogrodzenia należy przyjąć do wyceny - wg przekroju wysokość ściany od płyty fundamentowej wynosi 567 cm, a wg przedmiaru 480 cm.

**Odpowiedź nr: 108**

Należy przyjąć wymiar wg projektu

**Pytanie nr: 108**

W związku z zaprojektowaniem posadowienia pośredniego konstrukcji drogi oraz warstwy kruszywa ze zbrojeniem GFRP na przebicie przez pale. Proszę o wskazanie jaki został przyjęty do projektu drogi rozstaw podłużny i poprzeczny pali, średnica pali oraz podanie siły obciążenia na pal.

**Odpowiedź nr: 109**

Zamawiający nie narzuca rozstawu pali, który wynikać będzie z wymaganego do wykonania przez Wykonawcę projektu technologicznego wzmocnienia gruntu kolumnami CSC i iniekcją rozpychającą - lub rozwiązanie równoważne

**Pytanie nr: 110**

W związku z zaprojektowaniem posadowienia pośredniego konstrukcji ogrodzenia, proszę o wskazanie jaki został przyjęty do projektu posadowienia rozstaw podłużny i poprzeczny pali, średnica pali oraz podanie siły obciążenia na pal.

**Odpowiedź nr: 110**

Zamawiający nie narzuca rozstawu pali, który wynikać będzie z wymaganego do wykonania przez Wykonawcę projektu technologicznego wzmocnienia gruntu kolumnami CSC i iniekcją rozpychającą - lub rozwiązanie równoważne

**Pytanie nr: 111**

W związku zaprojektowaniem posadowienia pośredniego budynków A1, A2, B, proszę o podanie sił na pal, które przyjęto do projektowania płyty fundamentowej

**Odpowiedź nr: 111**

Zamawiający nie narzuca rozstawu pali, który wynikać będzie z wymaganego do wykonania przez Wykonawcę projektu technologicznego wzmocnienia gruntu kolumnami CSC i iniekcją rozpychającą - lub rozwiązanie równoważne. Do odpowiedzi na pytania dołączono mapy odporów pod płytami fundamentowymi dla wszystkich budynków, które pozwalają na określenie obciążenia pali w zależności od przyjętych rozstawów

**Pytanie nr: 112**

W związku zaprojektowaniem posadowienia pośredniego budynków i budowli: 6. Spacerniak, 9. Maszt flagowy, I,J, H proszę o podanie rozstawu pali jaki przyjęto do projektu posadowienia oraz sił oddziałujących na pale.

**Odpowiedź nr: 112**

Zamawiający nie narzuca rozstawu pali, który wynikać będzie z wymaganego do wykonania przez Wykonawcę projektu technologicznego wzmocnienia gruntu kolumnami CSC i iniekcją rozpychającą - lub rozwiązanie równoważne

**Pytanie nr: 113**

Proszę o informację czy parking wraz z terenem wjazdu ma być wykonany na wzmocnionym podłożu gruntowym o konstrukcji tożsamej jak droga pożarowa. Jeżeli tak to proszę o wskazanie rozstawu pali, średnicy pali oraz sił oddziałujących na pal.

**Odpowiedź nr: 113**

Zakres terenu wymagający wzmocnienia podłoża gruntowego podano w punkcie 5.3 opisu technicznego części A Projektu Wykonawczego

**Pytanie nr: 114**

Prosimy o informację jak należy rozumieć warunek udziału dotyczący wymaganej jednej roboty budowlanej na 70 mln zł, jeżeli w doszczegółowieniu warunku jest mowa o robocie budowlanej na mniejszą wartość ( 50 mln zł ) oraz jednej robocie dotyczącej budynku użyteczności publicznej.

**Odpowiedź nr: 114**

W ramach dowolnej („*co najmniej jedną*”) liczby doświadczeń (budowa i inne wskazane) o łącznej wartości 70.000.000,00 PLN brutto musi się znaleźć robota o wartości minimum 50.000.000,00 PLN oraz jedna robota budowlana tego rodzaju dotycząca obiektu użyteczności publicznej. Nie ma przeszkód, by wszystkie te warunki spełniło jedno doświadczenie.

**Pytanie nr: 115**

Prosimy o informację czy pod kryterium punktowym dotyczącym wymiany materiałów eksploatacyjnych należy również rozumieć ich zakup? Czy w zakresie Wykonawcy jest jedynie wymiana materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego ?

**Odpowiedź nr: 115**

W ramach kryterium należy rozumieć zarówno ich zakup, jak i wymianę.

**Pytanie nr: 116**

Prosimy o informację jak należy wypełnić formularz ofertowy w ostatnim punkcie dotyczący wielkości przedsiębiorstwa jeżeli Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem ?

**Odpowiedź nr: 116**

Należy nie oznaczać żadnej z pozycji w formularzu. Wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie należy do kategorii MŚP.

**Pytanie nr: 117**

Prosimy o informację jaki zakres wyposażenia jest w zakresie postępowania? Czy w zakresie postępowania jest wyposażenie opisane w plikach:

* Załącznik Nr \_WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ.pdf
* Załącznik Nr 2\_ZESTAWIENIE MEBLI.pdf
* Załącznik Nr 3\_ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO.pdf
* Załącznik Nr 4\_ZESTAWIENIE MEBLI NA WYMIAR.pdf

**Odpowiedź nr: 117**

Tak, wyposażenie jest w zakresie postępowania

**Pytanie nr: 118**

Prosimy o informację czy wyposażenie wszystkich obiektów wchodzących w skład inwestycji tj.:

* Budynki A i B - budynek wielofunkcyjny i penitencjarny
* Budynek H - śluza główna
* Budynek I- śluza gospodarcza
* Spacerniak

należy ująć w ofercie.

**Odpowiedź nr: 118**

Tak

**Pytanie nr: 119**

W celu sprawdzenia kompletności dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu

**Odpowiedź nr: 119**

Zamawiający przedstawił dokumentację projektową na stronie postępowanie

**Pytanie nr: 120**

Prosimy o ustalenie hierarchii ważności dokumentów

**Odpowiedź nr: 120**

Podstawowym dokumentem jest dokumentacja projektowa

**Pytanie nr: 121**

Czy w zakresie wyceny w niniejszym postępowaniu jest zakres robót oznaczony na rysunku AwSO-PZT-01 jako „II ETAP ZAMIERZENIA” ?

**Odpowiedź nr: 121**

Nie jest.

**Pytanie nr: 122**

Prosimy o wyjaśnienie co jest zakresem I a co II „ETAPU ZAMIERZENIA”.

**Odpowiedź nr: 122**

Dokumentacja przetargowa obejmuje I etap zamierzenia. II etap to budowa hali produkcyjnej wskazanej w projekcie zagospodarowania terenu, a nie będącej przedmiotem zamówienia

**Pytanie nr: 123**

Czy na obszarze oznaczonym na rysunku AwSO-PZT-01 jako „II ETAP ZAMIERZENIA” nie będą wykonywane żadne prace w ramach niniejszego zamówienia? Jeśli na tym obszarze mają być wykonywane jakieś prace to prosimy o dokładne ich opisanie.

**Odpowiedź nr: 123**

W ramach niniejszego zamówienia nie będą wykonywane prace na obszarze oznaczonym jako „II ETAP ZAMIERZENIA”. Na chwilę obecną zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac na tym obszarze

**Pytanie nr: 124**

Prosimy o dokładne wskazanie granicy pomiędzy „II ETAPEM ZAMIERZENIA”, a obszarem objętym niniejszym zamówieniem.

**Odpowiedź nr: 124**

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu będącym załącznikiem do pozwolenia na budowę

**Pytanie nr: 125**

Czy budowa drogi dojazdowej oznaczonej na rys AwSO-PZT-01 jako „1. DROGA DOJAZDOWA(INWESTYCJA GMINY)” jest poza zakresem zamówienia?

**Odpowiedź nr: 125**

Tak

**Pytanie nr: 126**

Kiedy jest planowane wykonanie przez Gminę drogi „1. DROGA DOJAZDOWA(INWESTYCJA GMINY)”?

**Odpowiedź nr: 126**

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną wiedzy

**Pytanie nr: 127**

Czy dojazd do budowy będzie możliwy tylko drogą oznaczoną jako „1. DROGA DOJAZDOWA(INWESTYCJA GMINY)”?

**Odpowiedź nr: 127**

Tak

**Pytanie nr: 128**

Prosimy o potwierdzenie że wszelkie uzgodnienia i opłaty związane z umożliwieniem dojazdu do terenu budowy są w zakresie Zamawiającego.

**Odpowiedź nr: 128**

Wszelkie uzgodnienia i opłaty związane z umożliwieniem dojazdu do terenu budowy są w zakresie Wykonawcy

**Pytanie nr: 129**

Czy rysunek AwSO-PW-AK-O-01\_Ogrodzenie jest jedynym opisującym konstrukcję żelbetową ogrodzenia obiektu?

**Odpowiedź nr: 129**

Tak, łącznie z projektem zagospodarowania terenu

**Pytanie nr: 130**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie w zakresie klas i rodzajów betonów zastosowanych w ogrodzeniu:

jaka klasa oraz stopień mrozoodporności i wodoszczelności betonu została zaprojektowana na wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod ogrodzeniem?

**Odpowiedź nr: 130**

Należy zastosować beton co najmniej C20/25, F100, W-8, XC2

**Pytanie nr: 131**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie w zakresie klas i rodzajów betonów zastosowanych w ogrodzeniu:

jaka klasa oraz stopień mrozoodporności i wodoszczelności betonu została zaprojektowana na wykonanie żelbetowych słupów dla zakotwienia słupów RK 120x120x6?

**Odpowiedź nr: 131**

Należy zastosować beton co najmniej C20/25, F100, W-8, XC2

**Pytanie nr: 132**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie w zakresie klas i rodzajów betonów zastosowanych w ogrodzeniu:

jaka klasa oraz stopień mrozoodporności i wodoszczelności betonu została zaprojektowana na wykonanie żelbetowej ściany ogrodzenia zewnętrznego o wysokości 5m?

**Odpowiedź nr: 132**

Należy zastosować beton co najmniej C30/37, F100, W-8, XC4

Analogicznie wykonać dla konstrukcji żelbetowej spacerniaka.

**Pytanie nr: 133**

Czy żelbetowa płyta fundamentowa pod ogrodzeniem ma zostać wykonana na całej długości ogrodzenia?

**Odpowiedź nr: 133**

Tak

**Pytanie nr: 134**

Prosimy o wyjaśnienie jaka klasa oraz stopień mrozoodporności i wodoszczelności betonu zastała zaprojektowana dla żelbetowej płyty fundamentowej pod budynkami: C30/37 W-8 F100, czy tak jak w przedmiarze robót C25/30 W8 F100?

**Odpowiedź nr: 134**

Stosować parametry zgodnie z projektem

**Pytanie nr: 135**

W związku z nałożenie na Wykonawcę obowiązku uwzględnienia przy realizacji Robót właściwe obiektom penitencjarnym oraz zatrudnieniu osób osadzonych przepisy, jak w szczególności ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy. (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 53 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. poz. 2231), oraz wewnętrzne regulacje Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu prosimy o udostępnienie tej dokumentacji

**Odpowiedź nr: 135**

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności odbywa się na następujących podstawach i przepisach prawnych:

# - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2023 poz. 127)- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz.U.2018.1887)- Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz.U.2023.200)- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U.2021.1078)

Szczegółowe zasady zatrudnienia regulowane są w umowie między dyrektorem jednostki penitencjarnej a podmiotem zatrudniającym. Skazany wtedy wykonuje pracę w miejscu określonym umową, we wskazanym czasie pracy i za określoną stawką za pracę. Każdy kierownik jednostki odpowiada za swoją jednostkę i to on podejmuje indywidualne decyzje, co do współpracy z konkretnym pracodawcą biorąc pod uwagę specyfikę prac oraz miejsca wykonywania tych prac przez zatrudnionych skazanych, przy podpisaniu umowy. Po przeprowadzonej analizie i potrzebach wskazanych przez pracodawcę kierownik określa również liczbę osób, które będzie w stanie skierować do potencjalnego kontrahenta zatrudnienia, tak, aby zgodnie z podpisaną umową zapewnić w miarę możliwości ciągłość i płynności zatrudnienia. Dyrektor podpisuje umowę zgodnie z ww. podstawami prawnymi.

**Pytanie nr: 136**

Czy zaprojektowany obiekt będący przedmiotem zamówienia spełnia wszystkie przepisy właściwe obiektom penitencjarnym oraz zatrudnieniu osób osadzonych, jak w szczególności ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy. (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 53 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. poz. 2231), oraz wewnętrzne regulacje Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu?

**Odpowiedź nr: 136**

Tak, spełnia

**Pytanie nr: 137**

Prosimy o wyjaśnienie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów ogrodzenia z rys. AwSO-PW-AK-O-01\_Ogrodzenie. Na wskazanym rysunku jest tylko adnotacja: „malowanie zestawem farb (zg. z opisem tech.)"

**Odpowiedź nr: 137**

Konstrukcja zabezpieczona przez cynkowanie i malowanie. Zakłada się środowisko korozyjności C3 (wg PN-EN ISO 12944-5:2018). Do malowania użyć gruntoemalii poliwinylowej do stosowania na ocynk w kolorze szarym lub inną dającą powłokę o okresie trwałości 15-25 lat. Minimalna grubość powłoki suchej zgodnie z kartami technicznymi producenta zestawów malarskich. Kolor RAL7016.

Siatka ostrzowa, linki i zasieki ocynkowane bez malowania.

**Pytanie nr: 138**

Prosimy o podanie parametrów regałów o symbolu Rs-11, Rs-12. Regały o takim symbolu widnieją na rzutach aranżacji wnętrz natomiast brak ich w Załączniku nr 2 – Zestawienie mebli.

**Odpowiedź nr: 138**

W załączeniu przekazujemy skorygowany Załącznik nr 2

**Pytanie nr: 139**

Prosimy o informację czy należy ująć w ofercie monitor interaktywny. Opis wraz z parametrami monitora znajduje się Załączniku 3 - Zestawienie wyposażenia uzupełniającego, natomiast nie znajduje się on ani w przedmiarze ani w rzutach wyposażenia.

**Odpowiedź nr: 139**

Tak, należy ująć.

**Pytanie nr: 140**

Prosimy o informacje ile zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przyjąć w pom. W.II-0.20: GABINET LEKARSKI. Zgodnie z Zestawieniem nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń powinno być 2 szt. natomiast na rzucie wyposażenia wnętrz rys. AwS0-PW-AW-AB-03 jest 1szt.

**Odpowiedź nr: 140**

W załączeniu przekazujemy skorygowany Załącznik nr 1

**Pytanie nr: 141**

Prosimy i informacje ile zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przyjąć w pom. W.II-0.19: GABINET ZABIEGOWY. Zgodnie z Zestawieniem nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń powinno być 2 szt. natomiast na rzucie wyposażenia wnętrz rys. AwS0-PW-AW-AB-03 jest 1szt.

**Odpowiedź nr: 141**

W załączeniu przekazujemy skorygowany Załącznik nr 1

**Pytanie nr: 142**

Prosimy o informację czy w pom. W.II-0.7: POK. KIEROWNIKA AMBULATORIUM należy przyjąć do wyceny zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz drukarkę laserową. Na rys. AwS0-PW-AW-AB-03 znajdują się oba urządzenia natomiast nie ma ich w zestawieniu nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń

**Odpowiedź nr: 142**

Tak, w załączeniu przekazujemy skorygowany Załącznik nr 1

**Pytanie nr: 143**

Prosimy o informację czy w pom. W.I-0.11: DYŻURKA należy przyjąć do wyceny zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Jest na rys. AwS0-PW-AW-AB-03 natomiast nie ma go w zestawieniu nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń.

**Odpowiedź nr: 143**

Tak, w załączeniu przekazujemy skorygowany Załącznik nr 1

**Pytanie nr: 144**

Prosimy o informację jakiej wielkości telewizor przyjąć do wyceny w pom W.I-0.3: KĄCIK DZIECIĘCY czy 42’’ zgodnie z Zestawieniem nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, czy 50’’ zgodnie z Zestawieniem nr 3 – Zestawienie wyposażenia uzupełniającego.

**Odpowiedź nr: 144**

Należy przyjąć telewizor 50". W załączeniu przekazujemy skorygowany Załącznik nr 1

**Pytanie nr: 145**

W związku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy Zestawieniem nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, Zestawienie nr 3 – Zestawienie wyposażenia uzupełniającego, prosimy o ustalenie jaką liczbę zestawów komputerowych wraz oprogramowaniem należy przyjąć w ofercie.

**Odpowiedź nr: 145**

65 zestawów

W załączeniu przekazujemy skorygowane Załączniki nr 1, 2 i 3.

**Pytanie nr: 146**

W związku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy Zestawieniem nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, Zestawienie nr 3 – Zestawienie wyposażenia uzupełniającego, prosimy o ustalenie jaką liczbę uchwytów ściennych do telewizorów należy przyjąć w ofercie.

**Odpowiedź nr: 146**

70 sztuk

W załączeniu przekazujemy skorygowane Załączniki nr 1, 2 i 3.

**Pytanie nr: 147**

W związku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy Zestawieniem nr 1 – Zestawienie wyposażenie poszczególnych pomieszczeń, Zestawienie nr 3 – Zestawienie wyposażenia uzupełniającego, prosimy o ustalenie jaką liczbę telewizorów i jakiej wielkości należy przyjąć w ofercie.

**Odpowiedź nr: 147**

4 sztuki telewizorów 50"

W załączeniu przekazujemy skorygowane Załączniki nr 1, 2 i 3.

**Pytanie nr: 148**

Zwracamy się z prośbą o zestawienie obciążeń na fundament z informacją czy są to obciążenia obliczeniowe czy charakterystyczne dla każdego z budynków, zbiorników w celu przygotowania oferty na kolumny

**Odpowiedź nr: 148**

W załączeniu przekazujemy obwiednię odporów na podłożu Winklera w poziomie posadowienia płyt fundamentowych budynków od kombinacji obliczeniowych

**Pytanie nr: 149**

Zwracamy się z prośbą o kombinacje obciążeń w poziomie posadowienia dla murów z informacją czy są to obciążenia obliczeniowe czy charakterystyczne w celu przygotowania oferty na kolumny

**Odpowiedź nr: 149**

W załączeniu przekazujemy obwiednię odporów na podłożu Winklera w poziomie posadowienia ogrodzenia od kombinacji obliczeniowych

**Pytanie nr: 150**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 5 letniej gwarancji? Meble medyczne oraz wyroby medyczne dostępne na rynku Polskim objęte są jedynie 24 miesięczną gwarancją producenta.

**Odpowiedź nr: 150**

Tak. Zamawiający odstąpi od wymogu 5 letniej gwarancji na meble medyczne i wyroby medyczne do gwarancji 24 miesięcznej lub dłuższej, jeśli producent takową przewidział

**Pytanie nr: 151**

Czy w poz. o symbolu Tb-m (Taboret medyczny bez oparcia) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu medycznego posiadającego chromowaną konstrukcję, wyposażoną w plastikowe czarne kółka, regulację za pomocą siłownika gazowego, siedzisko obite materiałem skóropodobnym o poniższych wymiarach:

- wysokość od 47 cm do 61 cm

- podstawa o średnicy 62 cm

- siedzisko o średnicy 34 cm

**Odpowiedź nr: 151**

Tak.

**Pytanie nr: 152**

Czy w poz. o symbolu Tb-I (Taboret medyczny z oparciem) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu medycznego posiadającego chromowaną konstrukcję, wyposażoną w wygodny chromowany podnóżek, kółka, regulację za pomocą siłownika gazowego, siedzisko obite materiałem skóropodobnym o poniższych wymiarach:

- wysokość od 62 cm do 88 cm

- podstawa o średnicy 62 cm

- siedzisko o średnicy 34 cm

- podnóżek regulowany w zakresie 26 cm – 46 cm

**Odpowiedź nr: 152**

Tak.

**Pytanie nr: 153**

Czy w poz. o symbolu Lm (lodówka medyczna) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki medycznej wyposażonej w 6 szuflad pomiędzy którymi odstęp wynosił będzie jedynie 9,5 cm, wyposażonej w 4 stopki?

**Odpowiedź nr: 153**

Tak.

**Pytanie nr: 154**

Czy w poz. o symbolu Ld (lodówka farmaceutyczna mała) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lodówki farmaceutycznej z wyświetlaczem dotykowym LCD, od kilku lat lodówki z wyświetlaczem led nie są już produkowane.

**Odpowiedź nr: 154**

Tak.

**Pytanie nr: 155**

Czy w poz. o symbolu Ch-o (chłodziarka do przechowywania odpadów medycznych) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach:

 - głębokość 84,5 cm

 - szerokość 102,4 cm

 - wysokość 114,5 cm?

**Odpowiedź nr: 155**

Tak, pod warunkiem, że pozostałe parametry są równoważne.

**Pytanie nr: 156**

Czy w poz. szafka przyłóżkowa szpitalna Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki o konstrukcji z blachy stalowej malowanej proszkowo, powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, blat z tworzywa lub płyty meblowej (opcja płyta HPL), drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów, dostępne kolory elementów metalowych: RAL 7035, 9006, 9007, 5024, 9016, blatów: popiel, biały, niebieski wodny, buk bawaria. Wymiary:

- szerokość 43 cm

- głębokość 43 cm

- wysokość 80 cm

**Odpowiedź nr: 156**

Tak.

**Pytanie nr: 157**

Proszę o doprecyzowanie jaka ma być pojemność pojemnika na odpady medyczne.

**Odpowiedź nr: 157**

30 L

**Pytanie nr: 158**

Czy należy ująć w ofercie przy dostawie komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem również dostawę złączy blokady Kensingtona?

**Odpowiedź nr: 158**

Tak.

**Pytanie nr: 159**

Czy należy ująć w ofercie przy dostawie komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem również dostawę ściennego systemu montażowego VESA.?

**Odpowiedź nr: 159**

Tak, we wszystkich miejscach, w których wskazano montaż monitora na ścianie.

**Pytanie nr: 160**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę komputerów stacjonarnych ALL-in-one bez możliwości montażu ściennego?

**Odpowiedź nr: 160**

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem możliwości regulacji przy zastosowanym sposobie posadowienia, np. na stopce

**Pytanie nr: 161**

Proszę o przekazanie zestawienia obciążeń do spodu fundamentów każdego z palowanych obiektów, w tym dla:

Budynku A1

Budynku A2

Budynku B

Budynku H

Budynku I

Budynku J

Budynku K

Ogrodzenia

Zbiornika pożarowego

Zbiorników na deszczówkę

Spacerniaka

Drogi

Parkingu

**Odpowiedź nr: 161**

Dane w postaci obwiedni odporów od kombinacji obliczeniowych pod fundamentami przekazano w odpowiedzi z dnia 21.06.2023 r. Dla dróg należy przyjąć nacisk maksymalny rzędu 100 kN na pojedynczą oś.

**Pytanie nr: 162**

W związku z planowaną inwestycją pn: "Budowa Oddziału Zewnętrznego w Sosnowcu Aresztu Śledczego w Sosnowcu" pragnę poinformować o chęci dokonania wizji lokalnej działki inwestycyjnej przewidzianej na przedmiotową inwestycję.

**Odpowiedź nr: 162**

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym jest otwarty, istnieje możliwość wizji lokalnej bez udziału Zamawiającego

**Pytanie nr: 163**

Według projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz (część F) w pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano sufity podwieszane należy wykonać na stropach tynki cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową i farbą, natomiast w przedmiarach powierzchnia sufitów podwieszanych jest odejmowana od metrażu gładzi i malowania farbami. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jak należy wykończyć stropy nad sufitami podwieszanymi oraz - w razie potrzeby - korektę przedmiarów.

**Odpowiedź nr: 163**

Tynki i wykończenie na sufitach należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, która stanowi podstawę realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr: 164**

Czy na budynku śluzy głównej i gospodarczej (budynki H i J) należy wykonać parapety zewnętrzne? Jeśli tak, prosimy o podanie materiału oraz korektę przedmiarów.

**Odpowiedź nr: 164**

W oknach podawczych należy zastosować parapety zewnętrzne z konglomeratu. W oknach pozostałych obróbki blacharskie.

**Pytanie nr: 165**

W przedmiarach robót (np. przedmiar robót, architektura i konstrukcja, budynek wielofunkcyjny A1 + A2, punkt 11.54-55) ujęto klamry wyłazowe oraz uchwyty asekuracyjne ze stali nierdzewnej, które nie występują w projekcie. Prosimy o informację, czy w/w elementy należy uwzględnić w ofercie, a jeśli tak, to także o podanie ich specyfikacji i miejsc montażu.

**Odpowiedź nr: 165**

Elementy należy uwzględnić w miejscach montażu wyłazów dachowych. Parametry zgodnie z zapisami § 101 warunków technicznych.

**Pytanie nr: 166**

Czy okna O2.2 (śluza główna i gospodarcza), O5, O8, O9 (budynek wielofunkcyjny i penitencjarny) powinny być zgodne z certyfikatem jako zestawy całych ścian kuloodpornych?

**Odpowiedź nr: 166**

Tak

**Pytanie nr: 167**

Czy dla okien p.poż. musi być zachowany współczynnik 0,9? Okna przeciwpożarowe głównie spełniają funkcje przegród przeciwpożarowych przed rozprzestrzenianiem się ognia. Nie ma możliwości uzyskania takiego współczynnika.

**Odpowiedź nr: 167**

Dla okien klasy EI30 tak, dla okien klas wyższych (EI60, EI120) najniższy możliwy do uzyskania, bliski 0,9, w oparciu o pakiety szybowe o grubościach dostosowanych do możliwości zamontowania w profilach aluminiowych

**Pytanie nr: 168**

Okno O2.1 (budynek wielofunkcyjny i penitencjarny): czy stałe szklenie należy wykonać w klasie EI60, a okno techniczne EI30, czy jedna klasa p.poż. (EI60 lub EI30) dla całego okna?

**Odpowiedź nr: 168**

Jedna klasa dla całego okna: EI30

**Pytanie nr: 169**

Okno O5.1 (budynek wielofunkcyjny i penitencjarny): czy stałe szklenie należy wykonać w klasie EI120, a okno techniczne EI60, czy jedna klasa p.poż. (EI120 lub EI60) dla całego okna?

**Odpowiedź nr: 169**

Jedna klasa dla całego okna: EI60

**Pytanie nr: 170**

Według przedmiarów (np. przedmiar robót, architektura i konstrukcja, budynek penitencjarny (B), punkt 8.9 i 9.5) wylewkę betonową posadzek P01, P02 należy zazbroić siatką stalową fi 8 mm, oczko 10x10 cm. W części opisowej projektu wykonawczego architektury i konstrukcji (punkt 4.1.3) brak informacji o konieczności zastosowania siatki zbrojeniowej w wylewkach betonowych. Czy należy uwzględnić zbrojenie wylewek siatką stalową w wycenie?

**Odpowiedź nr: 170**

Należy uwzględnić

**Pytanie nr: 171**

W części rysunkowej projektu wykonawczego architektury i konstrukcji w osiach 3pl-5pl/Dpl, 9-2x/Ax, 5-7/G i 7-3x/Nx zaznaczono na elewacji pionowe elementy (pasy). Proszę o podanie technologii ich wykonania (np. boniowanie, obróbka blacharska, panele).

**Odpowiedź nr: 171**

Pionowe boniowanie z wełny mineralnej.

**Załączniki:**

- B\_Szczegóły wykonania attyk

- C\_Informacja WUG

- E\_STWIORB\_SST 02\_Roboty sanitarne

- E\_Zgoda na lokalizację przyłączy w pasie drogi publicznej

- F\_Załącznik Nr 1\_WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

- F\_Załącznik Nr 2\_ZESTAWIENIE MEBLI

- F\_Załącznik Nr 3\_ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

- G\_Obwiednia odporów od kombinacji obliczeniowch pod płytami budynków

- G\_Odpory obliczeniowe pod ogrodzeniem

**Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi oraz załączników przy składanych ofertach.**