**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 343/2022/TP/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Maszyna wielofunkcyjna musi być fabrycznie nowa, nie starsza niż 2021 r., kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych. Urządzenie nie może być egzemplarzem pokazowym wystawienniczym lub krótkotrwało użytkowanym np. w celach pokazowych.

2. Przedmiot zamówienia wraz z opisanym osprzętem ma być produkowany seryjnie a nie przygotowany jednie dla potrzeb tego postępowania

3. Maszyna musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi dotyczące maszyny oraz dodatkowych urządzeń, całą dokumentację techniczną w której wyspecyfikowane są czynności okresowe oraz rodzaj wymienionych materiałów eksploatacyjnych (karta obsługi bieżącej i technicznej).

4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia mechaników Zamawiającego w okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie konserwacji przedmiotu zamówienia.

6. Gwarancja wymagana przez Zamawiającego - minimum 24 miesiące na wszystkie zespoły i podzespoły - obejmująca prawidłowe funkcjonowanie, wady materiałowe i fabryczne.

7. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez obydwie strony postępowania.

8. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski.

9. Załadunek i transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego należy do obowiązków Wykonawcy i będzie realizowany na jego koszt w ramach zaoferowanej ceny.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

**Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zamawianej maszyny wielofunkcyjnej wraz z akcesoriami.**

**TABELA nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCENT\*………………..… TYP/MODEL\*………………… ROK PRODUKCJI: \*…………..** | | | |
| **L.p.** | **Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego** | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
|  | **Silnik:** |  | |
| **1.** | Silnik o mocy max 25KM | **Należy podać** |  |
| **2.** | Silnik o pojemności maksimum 1000 cm³ | **Należy podać** |  |
| **3.** | Rodzaj paliwa – olej napędowy (Diesel) | **TAK** |  |
| **4.** | Zbiornik paliwa min. 25l. | **Należy podać** |  |
|  | **Skrzynia biegów, napęd, system hydrauliczny** |  | |
| **5.** | Napęd 4x4 | **TAK** |  |
| **6.** | System kierowania hydrauliczny | **TAK** |  |
| **7.** | Wyjścia hydrauliczne na tył i przód 2/l | **TAK** |  |
| **8.** | Opony kół napędowych trawnikowe  18x8,5-10, 26x12-12 | **TAK** |  |
| **9.** | Hydrostatyczny układ kierowniczy | **TAK** |  |
| **10.** | Podwójne hydrauliczne siłowniki podnoszące narzędzia | **TAK** |  |
|  | **Nadwozie i wymiary:** |  | |
| **11.** | Długość maksimum (bez akcesorii doczepnych) 2500 mm | **Należy podać** |  |
| **12.** | Wysokość maksimum (z kabiną) 2 200 mm | **Należy podać** |  |
| **13.** | Całkowita szerokość maksimum 1500 mm | **Należy podać** |  |
| **14.** | Masa własna do 800kg | **TAK** |  |
| **15.** | Wszystkie szyby bezpieczne (laminowane lub hartowane) | **TAK** |  |
|  | **Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne:** |  | |
| **16.** | Regulowana kolumna kierownicy | **TAK** |  |
| **17.** | Siedzenie kierowcy na amortyzatorach umieszczone centralnie | **TAK** |  |
| **18.** | Ogrzewanie | **TAK** |  |
| **19.** | Radio z głośnikami i anteną | **TAK** |  |
| **20.** | Kabina operatora wyciszona | **TAK** |  |
| **21.** | Wskaźniki podające co najmniej poziom paliwa, temperaturę cieczy chłodzącej silnik, licznik motogodzin. | **TAK** |  |
|  | **Akcesoria dodatkowe – zamiatarka, kosiarka, zaczep:** |  |  |
| **22.** | Zaczep umożliwiający zamontowanie przyczepy bez konieczności demontażu obciążników | **TAK** |  |
| **23.** | Szczotka walcowa o średnicy minimum 500 mm sterowana silnikiem z hydraulicznym z regulowanym kątem zamiatania. | **TAK** |  |
| **24.** | Szerokość zamiatania min.1400 mm. | **Należy podać** |  |
| **25.** | Kosiarka rotacyjna z regulowaną wysokością koszenia | **TAK** |  |
| **26.** | Szerokość koszenia max. 1300 mm. | **Należy podać** |  |
| **27.** | Maszyna musi być fabrycznie przystosowana do rozruchu przy -29 st. C | **TAK** |  |
| **28.** | Lakierownie proszkowe | **TAK** |  |
|  | **Inne wymagania:** |  | |
| **29.** | Instrukcja obsługi w języku polskim | **TAK** |  |
| **30.** | Klucze zapasowe | **TAK** |  |
| **31.** | Zestaw drogowy – lampa ostrzegawcza (barwa żółta, selektywna) umieszczona na dachu, światła drogowe przednie i tylne, migacze, przekaźniki) | **TAK** |  |
| **32.** | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy | **TAK** |  |

**TABELA nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pozostałe wymagania** | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
| **1.** | Zapewnienie serwisu aktywnego 24 h | **TAK** |  |
| **2.** | Czas przystąpienia do usunięcia usterki w terminie maksymalnie 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem maila. | **TAK** |  |
| **3.** | Maszyna wielofunkcyjna musi spełniać wymagania normy emisji spalin Stage V lub równoważnej. | **TAK** |  |
| **4.** | Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego i zapewniające jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. | **TAK** |  |
| **5.** | Wraz z maszyną zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w formie papierowej w języku polskim tj. książka serwisowa, instrukcja obsługi - eksploatacyjna i konserwacji, karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji itp. | **TAK** |  |
| **6.** | Gwarancja podstawowa na pojazd obejmująca prawidłowe funkcjonowanie pojazdu, wady materiałowe i fabryczne nie mniej niż 24 miesiące. | **Należy podać** |  |