Załącznik nr 1

**WYKAZ URZĄDZEŃ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ**

w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce,  
ul. R. Traugutta 1:

1. Centrala: MCR 9705 – 1szt.

2. Awaryjne źródła zasilania: 12V 3,6Ah – 2szt.

3. Czujka dymu optyczna: DOR-40 – 1szt.

4. Ręczny przycisk oddymiania: MCR RPO-1 – 2szt. (jeden na tej samej kondygnacji, na której jest centrala i jeden na kondygnacji położonej niżej).

5.Siłownik łańcuchowy otwierający okno oddymiające: GEZE Kettenantrieb E600 Hub 250mm – 1szt.

Wszystkie urządzenia znajdują się w obrębie tej samej klatki schodowej, na powierzchni ok. 20m2, ale na różnych wysokościach od podłogi: czujka – 3,8m, siłownik – 3,2m, centrala – 1,7m i RPO – 1,4m.

**Z przeglądu musi zostać sporządzony protokół.**