|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | **Uwagi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1 | **Obiektyw 85mm:**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Obiektyw – kompatybilny ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: aparat Canon EOS 80D* * *Przeciwsłoneczna osłona tulipanowa* * *Etui*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Ogniskowa: 85mm* * *Przysłona: min. f/1.4* * *Średnica filtra: min. 67 - 88mm* * *Autofocus: min. silnik ultradźwiękowy* * *Mocowanie do aparatu: metalowe* * *Konstrukcja : szklane soczewki o niskiej dyspersji*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Instrukcja obsługi w języku polskim* * *Gwarancja minimum 24 miesiące* | szt. | 1 |  |
| 2 | **Obiektyw 50mm**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Obiektyw - kompatybilny ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: aparat Canon 80D.* * *Przeciwsłoneczna osłona tulipanowa* * *Etui*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Ogniskowa: 50mm* * *Przysłona: min. f/1.4* * *Średnica filtra: min. 72mm* * *Autofocus: min. silnik ultradźwiękowy* * *Dystans minimalny ostrzenia: 50cm* * *Mocowanie do aparatu: metalowe*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Gwarancja minimum 24 miesiące* * *Serwis na terenie całego kraju* | Szt. | 1 |  |
| 3 | **Obiektyw 50mm**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Obiektyw – kompatybilny ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: aparat NIKON D5300.* * *Przeciwsłoneczna osłona tulipanowa* * *Etui*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Ogniskowa: 50mm* * *Przysłona: min. f/1.4* * *Średnica filtra: min. 58mm* * *Autofocus* * *Ustawienia ostrości od: min. 45cm* * *Kąt widzenia: 46° +/-4°*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Gwarancja minimum 24 miesiące* * *Serwis na terenie całego kraju* | Szt. | 1 |  |
| 4 | **Obiektyw 28-300mm**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Obiektyw – kompatybilny ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: aparat Nikon D3400* * *Przeciwsłoneczna osłona tulipanowa* * *Etui*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Ogniskowa: zmienna min. 28-300mm* * *Przysłona: min. f/3.5 - 5.6* * *Średnica filtra: 77mm +/-5mm* * *Stabilizator obrazu* * *Kąt widzenia: 75-8° +/-2°*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Gwarancja minimum 24 miesiące* * *Serwis na terenie całego kraju* | Szt. | 1 |  |
| 5 | **Aparat fotograficzny + obiektyw 18-140**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Aparat cyfrowy — lustrzanka, kompatybilna ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: obiektyw Nikkor 18-55, lampa błyskowa Nikon SB 5000* * *Akumulator litowo-jonowy,* * *Ładowarka,* * *Pasek,* * *Kable połączeniowe* * *Obiektyw min. 18-140* * *Torba na aparat*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Rozdzielczość: min. 24 mln pikseli,* * *Stabilizator obrazu: cyfrowy,* * *Czułość ISO: min. 100-12800,* * *Matryca: Typu CMOS min. 22 x 14mm,* * *Ekran LCD: min. 3 cale, obrotowy,* * *Menu w języku polskim,* * *Nagrywanie filmów: Full HD z dźwiękiem* * *Tryb zdjęć seryjnych z szybkością: min.4kl./s,* * *Zapis danych: SD, SDHC, SDXC* * *Format zapisywanych plików: min. JPEG,* * *Pola AF: wybór min. 9 pól AF* * *Złącze mini HDMI (typu C)*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Gwarancja minimum 24 miesiące* * *Serwis na terenie całego kraju* | Szt. | 2 |  |
| 6 | **Lampa błyskowa**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Lampa błyskowa - kompatybilna ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: aparat Nikon D5100.* * *Futerał* * *Zestaw filtrów*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Liczba przewodnia (ISO 100): min. 28* * *Zakres zoom: min. 24-120mm* * *Głowica ruchoma w pionie i w poziomie* * *Wbudowany panel rozpraszający* * *Przybliżony czas ładowania (pełny błysk): min.2,5s* * *Współpraca z systemami Nikon* * *Sterowanie błyskiem* * *Regulacja mocy błysku*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Gwarancja minimum 24 miesiące* * *Serwis na terenie całego kraju* | Szt. | 1 |  |
| 7 | **Radiowy wyzwalacz błysku**  **Zestaw urządzeń (skład ukompletowania):**   * *Radiowy wyzwalacz błysku – kompatybilny ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki: aparat Canon EOS 80D, Lampa błyskowa Canon Speedlite 600EX II-RT* * *Nadajnik/odbiornik – 2szt*   **Wymagania eksploatacyjno-techniczne:**   * *Pełne wsparcie E-TTL / E-TTL II dla systemu Canon* * *Możliwość zarządzania lampami z podziałem na grupy i kanały* * *Współpraca z lampami systemowymi oraz studyjnymi* * *Możliwość synchronizacji lamp dla bardzo krótkich czasów min. (do 1/8000 s) w trybie HSS*   **Dodatkowe ustalenia wymagań:**   * *Gwarancja minimum 24 miesiące* * *Serwis na terenie całego kraju* | Szt. | 1 |  |