Projekty do remontu 2022/23

Projekty odpylanie

1. Filtr Z1P11
2. Rurociąg odciągowy wraz z kopułą z taśmy Z1J05 do kolektora (wizjery, podparcia)
3. Zmiana kolektora wyciągowego do wentylatora Z1P14
4. Odcinki rurociągów stalowych do wykonania z blach napawanych
5. Podesty obsługowe na poziomach do czyszczenia rurociągu
6. Podparcie płyty sitowej wewnątrz brudnej komory
7. Filtr Z1P91
8. Rurociąg odciągowy z kopułą z sypu elewatora Z1J04 ko kolektora (wizjery, podparcia)
9. Podesty obsługowe na poziomach do czyszczenia rurociągu
10. Filtr P1P11
11. Rurociągi odciągowy z stanowisk załadunku cementu luz do kolektora (wizjery, podparcia)
12. Kolektor wlotowy do filtra
13. Lej filtra z ślimakiem rewersyjnym (możliwość sypania na dwa zbiorniki) i celkami uszczelniającymi
14. Filtr V2P01
    1. Podesty obsługowe do wymiany membran – 4 zbiorniki
15. Filtr V9P01
    1. Rurociągi odpylające z rur napawanych
16. Filtr V1P01
17. Podesty obsługowe do wymiany membran – 4 zbiorniki
18. Filtr P1P01, P1P41,P1 P61
    1. Rurociągi odpylające
19. Filtr B1P01, B1P11
    1. Rurociągi odpylające

Projekty budowlane

* + - 1. Filtr Z3P11
         1. Przedłużenie biegu klatka schodowa na podest obsługowy filtra z komina wyrzutowego
      2. Zbiornik Sulfatu i MC1-3
         1. Przedłużenie biegu klatka schodowa na górę zbiornika

Projekty pozostałe

* + - 1. Wtrysk wody MC4 – lanca na wlocie
      2. Filtr na zasilaniu wody prasa rolowa
      3. Projekt chłodnicy woda/powietrze sprężarek X1U
      4. Wymiennik freon/powietrze do osuszacza X1T
      5. Czerpnia w drzwiach sprężarkowni X2
      6. Kanały wyrzutowe osuszaczy Z9T