**Znak sprawy: PN-6/2022 Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**1.**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autoklawu pionowego do gotowania, wygrzewania w próżni, gotowania próżniowego i sterylizacji w parze/ w wodzie spełniającego następujące wymagania techniczne i jakościowe.

**WYMAGANIA PODSTAWOWE:**

1. Pojemność: 250 l
2. Ciśnienie: 3 bary
3. Grzanie: elektryczne
4. Wymiennik w płaszczu olejowym
5. Całość konstrukcji autoklawu wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
6. Wymiary całkowite max 1400 x 1000 x 1120 mm
7. Wymiary zbiornika max 620 x 920 mm
8. Autoklaw na wykręcanych stopach lub czterech kółkach jezdnych
9. Autoklaw wykonany z materiałów dopuszczonych normami międzynarodowymi do kontaktu z żywnością
10. Autoklaw odebrany i dopuszczony przez UDT
11. Autoklaw wyposażony w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający kontrolowanie i rejestrację przebiegu procesu obróbki
12. Zawór bezpieczeństwa w pokrywie maszyny
13. Schodki ze stali nierdzewnej umożliwiające dostęp do urządzenia
14. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
15. Zasilanie max 25KW/3x 400V
16. Gwarancja min. 12 miesięcy