**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa i montaż gablot muzealnych (4 szt.) i witryny stojącej (1 szt.) do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego**

1. **Gablota muzealna - specyfikacja:**

- wykonana z profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny mat,

- narożniki gabloty zaokrąglone,

- zamykana na zamek SISO,

- postument z płyty meblowej 18 mm w kolorze brązowych,

- system drzwi przesuwnych na prowadnicach,

- szkło hartowane bezpieczne o gr. 4mm,

- oświetlenie LED (taśma, wokół gabloty, barwa zimna, przewód z prawej strony na dole, puszczony w cokole z płyty meblowej).

Przykładowa realizacja:

Wymiary:

- wysokość całkowita: 90 cm,

Wymiary szklanej gabloty:

- szerokość szkła: 130 cm,

- głębokość szkła: 90 cm,

- wysokość szkła: 30 cm

Wymiary postumentu:

- szerokość: 110 cm,

- głębokość: 70 cm

- wysokość: 56 cm (przód postumentu) - 58 cm (tył postumentu).

Dla podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm. Podana tolerancja nie dotyczy wymaganej różnicy w wysokości przodu i tyłu postumentu.



1. **Witryna stojąca szklana - specyfikacja:**

- wykonana z profili aluminiowych, anodowanych na kolor srebrny mat,

- ściany i drzwi: szkło hartowane 4 mm,

- jednoskrzydłowa otwierana na bok (kierunek otwierania drzwi będzie ustalony z dostawcą na etapie realizacji),

- podłoże i góra witryny: płyta meblowa 18mm w kolorze brązowym,

- 4 półki szklane, wysokość regulowana,

- 4 nóżki poziomujące,

- zamykana na zamek patentowy SISO,

- oświetlenie LED (taśma, wokół gabloty, barwa zimna, przewód z prawej strony na dole gabloty).

Przykładowa realizacja



Wymiary

- szerokość: 60 cm

- głębokość: 40 cm,

- wysokość: 190 cm.

Dla podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 2 cm.



**Wytyczne dodatkowe**

 Gwarancja – minimum 24 miesiące

Transport do jednej lokalizacji w Szczecinie. Transport, rozładunek, rozpakowanie gablot i witryny z zabezpieczeń (kartony, folie, styropian, itp.), wniesienie ze wskazaniem do poszczególnych pomieszczeń/miejsc – czynności realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy. Pozostałości zabezpieczeń Wykonawca jest zobowiązany wynieść do pojemników wskazanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia winien być zgłoszony Zamawiającemu do odbioru w stanie umożliwiającym jego użytkowanie ( tzn. pomieszczenia po montażu opróżnione z opakowań, elementów, resztek materiałów, powierzchnie podłóg czyste, powierzchnie mebli czyste – tzn. wszystkie elementy pozbawione ewentualnych powłok zabezpieczeń fabrycznych, odkurzone).