**Załącznik 11.12 do SWZ**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 12 – Krzesło kardiologiczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Krzesło kardiologiczne 20 szt.** | |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***  \*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych) |  |
|  | Rama krzesła wykonana z materiału zabezpieczonego przed korozją przystosowana do dezynfekcji |  |
|  | Wyposażone w 4 kółka jezdne, z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni, 2 tylne wyposażone w hamulce |  |
|  | Wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości, z możliwością ustawiana ich na min 2 poziomach wysokości |  |
|  | Wyposażone w dwie pary składanych tylnych rączek transportowych |  |
|  | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |  |
|  | Siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie i grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, odpornego na wodę oraz na olej napędowy |  |
|  | Wyposażone w 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |  |
|  | Waga max. 10 kg |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne min 155 kg |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny na terenie Polski |  |
|  | Norma EN 1865 (lub równoważne) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*…………………………………………*

*(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy