**Załącznik nr 2a**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**(pomocniczy)**

dla zadania pn.:

**„*Budowa chodnika w miejscowości Pęczniew w ciągu drogi powiatowej   
Nr 1700E ul. Spółdzielcza, dł. 94,6 mb”- część 1***

| ***Lp.*** | ***Podstawa*** | ***Nr spec. tech.*** | ***Opis i wyliczenia*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE** |  |  |
|  | Kalkulacja własna | D-01.01.01 | Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie | km | 0,094 |
|  | KNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym | km | 0,094 |
|  | KNR AT-03 0101-02 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych  na gł. 6-10 cm | m | 94,00 |
|  | Kalkulacja własna | D-01.02.04 | Rozbiórka płyt yomb, krawężnika na ławie betonowej i chodnika na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 27,60 |
| 2 |  |  | **PODBUDOWY** |  |  |
|  | KNKRB6  0101-01 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. IV pod krawężniki, obrzeże i chodnik | m3 | 90,03 |
|  | KNKRB6  0101-06 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 207,74 |
|  | KNNR6  0113-01 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu | m2 | 188,00 |
| 3 |  |  | **ELEMENTY ULIC** |  |  |
|  | KSNR6  0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm  z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m | 94,00 |
|  | KSNR6  0404-03 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej | m | 94,00 |
|  | KSNR6  0502-03 | D-05.03.23a | Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8,0 cm  na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5,0 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 162,80 |
|  | KSNR6  0502-03 | D–08.04.01 | Zjazd z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8,0 cm  na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5,0 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 25,20 |
| 4 |  |  | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |
|  | Kalkulacja własna |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,094 |