##### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ/UMOWY

**ARKUSZ CENOWY (CZĘŚĆ NR 1)**

##### Dziekanat Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pilarskiego 14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 7 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** drzwi prawe i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **zasuwki:** lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA -ZABUDOWA ZLEWU** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 90 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm, dzielona w poziomie na 2 części  **część dolna:** **:** o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy), wewnątrz dodatkowe drzwi zasłaniające syfon  **część górna**: o wysokości 112 cm, 2 skrzydła drzwiowe z otworem na zlewozmywak (zlemozmywak nie jest przedmiotem zamówienia)+ 1 półka+ociekacz  **nadstawka:** h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy i półek z płyty melaminowanej:** płyta o grub.18 mm  **wszystkie obrzeża:** ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z wodoodpornego laminatu wsuwanego w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** prawe drzwi szafy w części dolnej i górnej oraz nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 2 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **zasuwki:** lewe drzwi szafy w części dlnej i górnej oraz nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |
| 1. **SZAFA BIUROWA CZEŚCIOWO PRZESZKLONA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm, **część dolna:** **:** o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy). **część górna**: o wysokości 112 cm 2 skrzydła drzwiowe w całości szklane ze szkła bezpiecznego hartowanego lub klejonego + 2 półki (3 poziomy)  **nadstawka:** h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy i półek z płyty melaminowanej:** płyta o grub.18 mm  **wszystkie obrzeża:** ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** prawe drzwi części dolnej szafy oraz nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w części przeszklonej zamek do szkła satyna  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 2 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  w przypadku drzwi szklanych po 2 szt - kołpaki w kolorze ALU  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **zasuwki:** lewe drzwi szafy w części dolnej i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 100 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** drzwi lewe i prawe szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w obu częściach jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: PRAWIDŁOWĄ ILOŚĆ PÓŁEK PODANO W OPISIE | 1 |  |  |
| szerokość | 120 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: dzielona w pionie na części: jedna o szerokości 80 cm wyposażona w wieszak wysuwany chrom, druga o szerokości 40 cm+ 4 półki (5 poziomów), 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane jedno wyposażone w lustro 40x120 cm, posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** prawe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **zasuwki:** lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w części z polkami jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA GOSPODARCZA DOSTAWIANA DO ZABUDOWY ZLEWU Z POZ.5** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 80 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafka:** 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +2 półki (3 poziomy)  **wieńce:** niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki  **zamki:** prawe drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **zasuwki:** lewe drzwi szafki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 1 SZT | 2 |  |  |
| szerokość | 40 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: **część dolna:** **:** o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: wnęka otwarta o wysokości 17,5 cm poniżej część zamknięta + 1 skrzydło drzwiowe + 1 półka. **część górna**: o wysokości 112 cm 1 skrzydło drzwiowe + 2 półki (3 poziomy),  posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 2 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 2 SZT | 4 |  |  |
| szerokość | 40 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: , **część dolna:** **:** o wysokości 80 cm łącznie z cokołem: wnęka otwarta o wysokości 17,5 cm + 3 szuflady o wys. 17,5 cm zamykane na zamek centralny. **część górna**: o wysokości 112 cm 1 skrzydło drzwiowe + 2 półki (3 poziomy)  **nadstawka:** h=78,4 cm, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, szuflady zamek centralny  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 2 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło  **prowadnice szuflad:** stalowe z dalekim wysuwem szuflad  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi i szuflad:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ZABUDOWA WNĘKI UBRANIOWA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 206 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 105 cm |
| głębokość | 61 cm |
| szczegóły | Rama wewnętrzna płytowa do mocowania 2 skrzydeł drzwiowych, wewnątrz mocowany do ścian bocznych wnęki drążek okrągły na wieszaki, chrom  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja ramy cokołu, drzwi:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamki:** drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, po 4 szt. na skrzydło  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU,  **zasuwki:** lewe drzwi zabudowy wyposażone w stalowe zasuwki 2 szt. góra + dół  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Zabudowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 100 cm |
| głębokość | 60 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: dzielona w pionie na 2 równe części: lewa wyposażona w półkę + okrągły drążek chromowany, prawa 4 półki (5 poziomów), 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane jedno wyposażone w lustro 40x120 cm, posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** drzwi lewe i prawe szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w części lewej półka zamontowane trwale, w cześci prawej jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 154 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 100 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 3 półki (4 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieniec:** szafy niewidoczny  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** drzwi lewe i prawe wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  po 3 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 154 cm |  | 3 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** dzielona w pionie na 2 równe części, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, w obu częściach 3 półki (4 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieniec:** szafy niewidoczny  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** drzwi lewe i prawe wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  po 3 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA GARDEROBA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 192 cm | UWAGA: PRAWIDŁOWĄ ILOŚĆ PÓŁEK PODANO W OPISIE | 1 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** dzielona w pionie na 2 części:prawa o szerokości 60 cm wyposażona w wieszak wysuwany chrom, lewa o szerokości 20 cm+ 4 półki (5 poziomów), 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane jedno wyposażone w lustro 40x120 cm, posiada wieniec górny i dolny  **wieniec:** szafy niewidoczny  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** prawe drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  po 4 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **zasuwki:** lewe drzwi szafy wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie w części z półkami jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA GOSPODARCZA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 80 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 40 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafka:** skrzydł drzwiowe pełne nakładane +2 półki (3 poziomy)  **wieńce:** górny widoczny  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki  **zamki:** drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 90 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: otwarta + 4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** prawe drzwi nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, nisko  **zasuwki:** lewe drzwi nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 90 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +4 półki (5 poziomów), posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** prawe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **zasuwki:** lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt. góra + dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, w szafie jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji szafy  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 270,4 (192+78,4) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 1 SZT | 2 |  |  |
| szerokość | 60 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=192 cm: wyposażona w wieszak wysuwany chrom, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane wyposażone w lustro 40 x 120 cm, w dolnej części półka na obuwie, posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=78,4 cm, 1 skrzydło drzwiowe pełne nakładane, 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafy podczas użytkowania, kolor jak korpus szafy  **zamki:** drzwi szafy i nadstawki wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  w szafie po 4 szt. na skrzydło, w nadstawce po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU, w nadstawce nisko  **regulacja półki:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA GOSPODARCZA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 117 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafka:** 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +2 półki (3 poziomy)  **wieńce:** niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki  **zamki:** prawe drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach po 2 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **zasuwki:** lewe drzwi szafki wyposażone w stalowe zasuwki 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA GOSPODARCZA NA PRZYBORY DO DRUKOWANIA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 154 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 40 cm |
| głębokość | 43 cm |
| szczegóły | **szafka:** skrzydło drzwiowe pełne nakładane +3 półki (4 poziomy)  **wieńce:** niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu szafki podczas użytkowania, kolor jak korpus szafki  **zamki:** drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  3 szt. na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie szafy do ściany  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **BIURKO PROSTOKĄTNE NA STELAŻU METALOWYM WOLNOSTOJĄCE** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zl | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 12 |  |  |
| szerokość | 140 cm |
| głębokość | 70 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór  **obrzeże:** ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej  w blacie 2 przepusty kablowe z PCV, kolor zbliżony do płyty meblowej  **stelaż biurka:** 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy wystepujące w podporach zapewniającymi sztywność konstrukcji stelaża  **osłona frontowa:** podwieszana pod blatem, mocowana pomiędzy podporami  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor stelaża:** malowany proszkowo, kolor ALU  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **BIURKO PROSTOKĄTNE NA STELAŻU METALOWYM WOLNOSTOJĄCE** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zl | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 170 cm |
| głębokość | 70 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór  **obrzeże:** ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej  w blacie 2 przepusty kablowe z PCV, kolor zbliżony do płyty meblowej  **stelaż biurka:** 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy wystepujące w podporach zapewniającymi sztywność konstrukcji stelaża  **osłona frontowa:** podwieszana pod blatem, mocowana pomiędzy podporami  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor stelaża:** malowany proszkowo, kolor ALU  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **BIURKO PROSTOKĄTNE NA STELAŻU METALOWYM WSPARTE JEDNOSTRONNIE NA KONTENERZE** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zl | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 160 cm |
| głębokość | 70 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór oraz na kontenerze bez kółek  **obrzeże:** ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej  w blacie 2 przepusty kablowe z PCV, kolor zbliżony do płyty meblowej  **stelaż biurka:** 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, **półka na klawiaturę i mysz:** konstrukcja stabilna podwieszana pod blatem  **osłona frontowa:** podwieszana pod blatem, mocowana pomiędzy podporami  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor stelaża:** malowany proszkowo, kolor ALU  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **STÓŁ BIUROWY** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zl | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm | NAROŻNIKI ZAOKRĄGLONE | 1 |  |  |
| szerokość | 180 cm |
| głębokość | 90 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór, narożniki blatu zaokrąglone  **obrzeże:** ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej  **stelaż biurka:** 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy podpór zapewniającymi sztywność stelaża  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor stelaża:** malowany proszkowo, kolor ALU  Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DOSTAWKA DO BIURKA BOCZNA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zl | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm | Obraz zawierający meble, stół, stół roboczy  Opis wygenerowany automatycznie | 6 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 60 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, klasa higieniczności E1, blat osadzony na belkach stelaża powyżej podpór  **obrzeże:** ABS o grubości 2 mm, w kolorze płyty meblowej  **stelaż dostawki:** 2 podpory w kształcie odwróconej litery „U”, wykonane z profilu stalowego zamkniętego o wym. 50 x 50 mm + stopki, stopki z tworzywa do poziomowania zlicowane z nogami stelaża z regulacją wysokości w zakresie minimum 2 cm, 2 podpory pod blatem łączone dwoma niewidocznymi belkami, belki zakończone elementami wsuwanymi odpowiednio w elementy podpór zapewniającymi sztywność stelaża, dostawki wyposażone w elementy łączące z biurkami  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor stelaża:** malowany proszkowo, kolor ALU  Dostawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **STOLIK HOLL** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto | Wartość  brutto |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 80 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z płyty melaminowanej dwustronnie, klasa higieniczności E1 o grubości 25 mm  **obrzeża:** oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **nogi:** wykonane z rury kwadratowej o wymiarze 50 x 50 mm wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 2 cm  **stelaż:** nogi łączone z profilem prostokątnym, skręcane – estetyczne i trwałe połączenie  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor stelaża:** malowany proszkowo, kolor ALU  Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **KONTENER NA KÓŁKACH Z SZUFLADAMI** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 64 cm (łącznie z kółkami) |  | 11 |  |  |
| szerokość | 43 – 44 cm |
| głębokość | 54 cm |
| szczegóły | 3 szuflady o równej wysokości, całość zamykana zamkiem centralnym  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja kontenera:** płyta o grub.18 mm  **blat:** płyta o grubości 25 mm  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamek:** meblowy centralny, kluczyk łamany  **prowadnice szuflad:** stalowe, rolkowe z blokadą malowane proszkowo  **uchwyty szuflad:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRZEGRODA NADBIURKOWA PET** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 38,5 cm |  | 4 |  |  |
| szerokość | 140 cm |
| szczegóły | **materiał:** włókno poliestrowe PET z wygłuszającą nakładką z filcu, filc akustyczny naklejany na panel PET, grubość 3 mm, przegroda wyposażona w elementy mocujące do krawędzi blatów biurek  Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRZEGRODA NADBIURKOWA PET** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 38,5 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 120 cm |
| szczegóły | **materiał:** włókno poliestrowe PET z wygłuszającą nakładką z filcu, filc akustyczny naklejany na panel PET, grubość 3 mm,przegroda wyposażona w elementy mocujące do krawędzi blatów biurek.  Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRZEGRODA WONOSTOJĄCA PET** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 38,5 cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 140 cm |
| szczegóły | Przegroda wolnostojąca wsparta na stelażu i biurkach.  **materiał:** włókno poliestrowe PET z wygłuszającą nakładką z filcu, filc akustyczny naklejany na panel PET, grubość 3 mm, przegroda wyposażona w elementy mocujące do krawędzi blatów biurek.  podstawa metalowa pozwalająca na ustawienie paneli tej wysokości  Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA DOSTAWIANA DO BIUREK** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 107 (75+32) cm | UWAGA: WERSJA LEWA I PRAWA PO 1 SZT | 2 |  |  |
| szerokość | 44 cm |
| głębokość | 70 cm |
| szczegóły | szafka z półkami Cargo oraz z cześcią otwartą, otwierana do przodu o wysuwie 90% (węższy bok szafki), wewnątrz półka na segregatory, dolna część o wys. 75 cm, górna o wys. 32 cm, elementy do łączenia z biurkiem.  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i część otwarta:** płyta o grub.18 mm, pomiędzy częścią zamykaną i otwartą grubość płyty 25 mm jak w biurkach, górna część z 1 półką  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamek:** meblowy, kluczyk łamany  **stopki meblowe:** z regulacją  **uchwyt:** metalowy łukowy o dł. 128 mm, kolor ALU  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRZEGRODA Z PLEXI** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 70 cm |  | 6 |  |  |
| szerokość | 70 cm |
| głębokość | 20 cm |
| szczegóły | **materiał:** PLEXI o grubości minimum 5 mm zapewniającej sztywność całej konstrukcji, dopuszcza się wzmocnienie za pomocą elementy aluminiowe w konstrukcji,  w dolnej części otwór 30 x 10 cm umożliwiający przekazanie dokumentów, przegroda mocowana do biurek, szafek lub nadstawek  Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PRZEGRODA Z PLEXI** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 70 cm |  | 4 |  |  |
| szerokość | 140 cm |
| głębokość | 20 cm |
| szczegóły | **materiał:** PLEXI o grubości minimum 5 mm zapewniającej sztywność całej konstrukcji, dopuszcza się wzmocnienie za pomocą elementy aluminiowe w konstrukcji,  w dolnej części otwór 30 x 10 cm umożliwiający przekazanie dokumentów, przegroda mocowana do biurek, szafek lub nadstawek  Przegroda powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **NADSTAWKA DO BIURKA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 32 cm |  | 4 |  |  |
| szerokość | 70 cm |
| głębokość | 30 cm |
| szczegóły | **nadstawka: dzielona na 2 równe części**  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Nadstawka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PÓŁKA OTWARTA ŚCIENNA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 78,4 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 45 cm |
| głębokość | 24 cm |
| szczegóły | 1 półka  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja:** płyta o grub.18 mm  **plecy:** pełne z płyty HDF, kolor jak całość półki  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Półka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **PÓŁKA OTWARTA ŚCIENNA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 78,4 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 70 cm |
| głębokość | 24 cm |
| szczegóły | 1 półka  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja:** płyta o grub.18 mm  **plecy:** pełne z płyty HDF, kolor jak całość półki  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Półka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **KONTENER Z SZUFLADAMI JAKO JEDNOSTRONNA PODPORA BIURKA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 72,5 cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 43 - 44 cm |
| głębokość | 70 cm |
| szczegóły | 4 szuflady o równej wysokości, całość zamykana zamkiem centralnym, wyposażony w elementy łączące z biurkiem  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja kontenera:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamek:** meblowy centralny, kluczyk łamany  **prowadnice szuflad:** stalowe, trwałe umożliwiające daleki wysuw szuflad  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty szuflad:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Kontener powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **REGAŁ OTWARTY DO ZABUDOWANEJ WNĘKI (HOLL)** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 190 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 85 cm |
| głębokość | 85 cm |
| szczegóły | otwarty +4 półki (5 poziomów),  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne (niełączone) z płyty HDF wsuwanej w wyfrezowane rowki zapobiegające wypchnięciu tyłu regału podczas użytkowania, kolor jak korpus regału  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm, jedna z półek mocowana trwale w celu wzmocnienia konstrukcji  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką, tylny cokół cofnięty umożliwiający dosunięcie regału do ściany  **połączenia:** kołkowe + konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Regał powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ZABUDOWA KUCHENNA GÓRNA (SZAFKI GÓRNE)** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość kpl | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 70/80,7 cm | ZGODNIE Z OPISEM | 1 |  |  |
| szerokość | 245,8 cm |
| głębokość | 70 cm |
| szczegóły | Zabudowa (komplet szafek) złożona z 4 szafek montowanych na szynie.  szafka o szer. 70 cm, wys. 65 cm, gł. 35 cm – 2 szt, w każdej po 2 półki  szafka o szer. 53,1 cm, wys. 65 cm, gł. 35 cm - 1 szt + 2 półki  szafka o szer. 52,7 cm, wys. 80,7 cm, gł. 35 cm – 1 szt + 2 półki  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne HDF, kolor jak korpus regału  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  po 2 szt. na skrzydło  **regulacja półek** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub rownoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafki powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **ZABUDOWA KUCHENNA DOLNA (SZAFKI DOLNE)+BLAT** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość kpl | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 82/85 cm | ZGODNIE Z OPISEM | 1 |  |  |
| szerokość | 229,7 cm |
| głębokość | 55/60 cm |
| szczegóły | Zabudowa (komplet szafek) złożona z 3 szafek przykrytych blatem.  Zestawienie szafek:  szafka o szer. 59,7 cm, wys. 82 cm, gł. 55 cm – 1 szt + 4 szuflady  szafka o szer. 90 cm, wys. 82 cm, gł. 55 cm - 1 szt, bez półek zabudowa zlewu  szafka o szer. 80 cm, wys. 82 cm, gł. 55 cm – 1 szt + 2 półki  dodatkowo należy zaplanować panel maskujący przy drzwiach wejściowych  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** pełne, pod zlew niepełne, z HDF, kolor jak korpus szafek  **uchwyty drzwi i szuflad:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor ALU  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk. fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach  po 2 szt. na skrzydło  **szuflady:** wyposażone w prowadnice z tzw. dolnym montażem i cichym samodomykiem  **regulacja półek** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Dąb Palermo lub rownoważny, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **blat:** dł. 250 cm, głębokość 60 cm, kuchenny pokryty **HPL** o grubości minimum 28 mm, prwa strona blaku po łuku, w blacie należy wykonać otwór pod zlewozmywak dostarczony przez zamawiającego, dostawa obejmuje montaż zlewozmywaka, przy montażu należy zaplanować listwy przyblatowe z PCV, wzór kolorystyczny jak blat  **stopki meblowe:** kuchenne z regulacją wysokości, przykryte z frontu cokołem, cokół przypodłogowo wyposażony w uszczelniającą listwę silikonową bezbarwną  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty i blatu:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Zabudowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |
| 1. **LAKOBEL** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 60 cm | Zgodnie z opisem | 1 |  |  |
| szerokość | 250 cm |
| szczegóły | ściana pomiędzy szafkami górnymi i dolnymi chroniona szkłem LACOBEL w kolorze białym | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **STÓŁ KUCHENNY** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm | ZGODNIE Z OPISEM | 1 |  |  |
| szerokość | 178,5 cm |
| głębokość | 45 cm |
| szczegóły | **blat:** wykonany z tego samego materiału jak blat kuchenny, pokryty **HPL** o grubości minimum 28 mm, naożniki frontowe zaokrąglone.  **stelaż stalowy:** ramowy wykonany z rury stalowej o profilu zamkniętym, kolor ALU  **nogi:** wykonane z rury stalowej o profilu zamkniętym i wymiarze 40x40 mm, kolor ALU, nogi wyposażone w stopki do regulacji poziomu w zakresie minimum 2 cm  stelaż i nogi: skęcane – estetyczne polączenie, dodatkowo blat stołu mocowany podblatowo do ściany  **kolor blatu:** Dąb Palermo lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Stół powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonany z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **LADA PODAWCZA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 110/180 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 230 cm |
| głębokość | 30/40 cm |
| szczegóły | **dolna część lady:**  o konstrukcji skrzyniowej, dzielona w pionie i poziomie na 3 części, front wyposażony w cofnięty cokół, skrzynia przykryta blatem o grubości minimum 28 mm, skrzynia mocowana do ściany  **materiał skrzyni:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja skrzyni:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie okejone: ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **stopki meblowe:** z regulacją  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** Olcha lub równoważny w zakresie wzoru i kolorystyki, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **kolor blatu oraz frontowego cokołu:** zielony marmur, ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  **górna część lady:**  wyposażona w osłonę z PLEXI o długości 160 cm, o grubości minimum 5 mm, PLEXI osadzone na 2 słupkach stojących wykonanych z kształtowników w kolorze ALU, słupki zamocowane trwale do blatu, w dolnej części osłony otwór podawczy na dokumenty o wymiarze 40x10 cm, całość konstrukcji sztywna, trwała i estetyczna  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |
| **WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (CZĘŚĆ NR 1)** | | | | | |  |

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawomocnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy

##### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ/UMOWY

**ARKUSZ CENOWY (CZĘŚĆ NR 2)**

##### Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ul. Pomorska 46/48

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | 6 | |  | |  |
| szerokość | 90 cm |
| głębokość | 40 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=170 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane +3 półki (4 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **nadstawka:** h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym  **zamki:** wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach szafy zamek 67 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka, nadstawki 5 cm  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 3 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów szaf 72,5 cm od dolnej krawędzi drzwi, nadstawki 11 cm  **zasuwki:** lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |
| 1. **SZAFA BIUROWA GARDEROBA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | | Ilość sztuk | | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | | 3 | |  |  |
| szerokość | 90 cm |
| głębokość | 40 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=170 cm: 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane, dzielona na 2 części, lewa o szerokości 24 cm +3 półki (4 poziomy), w prawej wieszak wysuwany chrom, posiada wieniec górny i dolny, wewnątrz na prawym skrzydle drzwiowym lustro 70x30 cm  **nadstawka:** h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane + 1 półka (2 poziomy), posiada wieniec górny i dolny  **wieńce:** szafy i nadstawki niewidoczne  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze białym  **zamki:** wszystkie drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach szafy zamek 67 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka, nadstawki 5 cm  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, w szafie po 3 szt na skrzydło, w nadstawce po 2 szt na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów szaf 72,5 cm od dolnej krawędzi drzwi, nadstawki 11 cm  **zasuwki:** lewe drzwi szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty:mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA CZĘŚCIOWO PRZESZKLONA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | 4 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 40 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=170 cm, dzielona na 2 części  część dolna: o wysokości 90 cm łącznie z cokołem, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy)  część górna: o wysokości 80 cm, 2 skrzydła drzwiowe w całości szklane ze szkła bezpiecznego hartowanego+ 1 półka z płyty melaminowanej (2 poziomy)  nadstawka: h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamki:** drzwi poza szklanymi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach nadstawki szafy zamek 5 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach , w szafie w cześci dolnej i w nadstawce po 2 szt na skrzydło,  zawiasy do drzwi szklanych po 2 szt na skrzydło wyposażone w kołpaki w kolorze satyna  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów górnej cześci szafy 72,5 cm od dolnej krawędzi drzwi – jej dolnej cześci, nadstawki 11 cm  **zasuwki:** lewe drzwi dolnej cześci szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFA BIUROWA CZĘŚCIOWO OTWARTA Z NADSTAWKĄ** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 240 (170+70) cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 40 cm |
| szczegóły | **szafa:** h=170 cm, dzielona na 3 części  część dolna: o wysokości 90 cm łącznie z cokołem, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy)  część górna: otwarta o wysokości 80 cm+ 1 półka z płyty melaminowanej (2 poziomy)  nadstawka: h=70 cm, 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+1 półka (2 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafy, nadstawki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamki:** drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, w drzwiach nadstawki szafy zamek 5 cm od dolnej krawędzi drzwi – środek zamka  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach w części dolnej szafy i w nadstawce po 2 szt na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, niższy otwór uchwytów nadstawki 11 cm od dolnej krawędzi drzwi  **zasuwki:** lewe drzwi dolnej cześci szafy i nadstawki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA BIUROWA STOJĄCA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 90 cm |  | 1 |  |  |
| szerokość | 90 cm |
| głębokość | 40 cm |
| szczegóły | 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+2 półkI (3 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki:** płyta o grub.18 mm  **blat i półki:** płyta o grubości 28 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamki:** drzwi wyposażone w zamek meblowy, kluczyk łamany, zamek 23,5 cm od górnej krawędzi drzwi – środek zamka  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach 2 szt na skrzydło  **stopki meblowe:** z regulacją w zakresie minimum 25 mm, regulacja z góry w wieńcu dolnym  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna, wyższy otwór uchwytów 5 cm od górnej krawędzi drzwi  **zasuwki:** lewe drzwi szafki wyposażone w stalowe zasuwki po 2 szt góra+dół  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **wysokość cokołu:** 10 cm łącznie z dolna półką  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** mahoń, lub zbliżony lub w przypadku braku w ofercie producentów inny do wyboru przez zamawiającego  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 60 cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 80 cm |
| głębokość | 30 cm |
| szczegóły | 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+2 półkI (3 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamki:** drzwi zamykane na zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, po 2 szt na skrzydło  **mocowanie szafek:** na szynie montażowej  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** wiśnia dworkowa, lub zbliżony  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA** | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 60 cm |  | 2 |  |  |
| szerokość | 45 cm |
| głębokość | 30 cm |
| szczegóły | 2 skrzydła drzwiowe pełne nakładane+2 półkI (3 poziomy)  **materiał:** płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, klasa higieniczności E1  **konstrukcja szafki i półki:** płyta o grub.18 mm  **krawędzie:** wszystkie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **plecy:** HDF o grubości min. 3 mm w kolorze użytej płyty meblowej  **zamki:** drzwi zamykane na zamek meblowy, kluczyk łamany  **zawiasy:** stalowe, puszkowe CLIP-ON ocynk, fi 35 mm, 110 stopni z cichym samodomykiem, regulacja w 3 płaszczyznach, po 2 szt na skrzydło  **mocowanie szafek:** na szynie montażowej  **uchwyty drzwi:** metalowe, łukowe o dł. 128 mm, kolor satyna  **regulacja półek:** na pełnej wysokości co 3,2 cm  **połączenia:** kołkowe+konfirmaty+mimośrodowe zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej  **kolor płyty:** wiśnia dworkowa, lub zbliżony  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Szafka powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonana z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **BIURKO KOMPUTEROWE PROSTOKĄTNE** | | | | | | | |
| Parametry szczegółowe | | | Rysunek / zdjęcie | Ilość sztuk | Cena jednostkowa  brutto w zł | | Wartość brutto w zł  (ilość szt x cena jedn. brutto) |
| wymiary | wysokość | 75 cm |  | 1 |  | |  |
| szerokość | 100 cm |
| głębokość | 60 cm |
| szczegóły | **biurko:** wsparte na konstrukcji płytowej+osłona frontowa  przepusty kablowe: 2 szt z PCV w narożnikach biurka, kolor przepustów zbliżony do koloru płyty meblowej  **wykonanie:**  konstrukcja biurka: płyta melaminowana dwustronnie o grub.18 mm, blat: płyta melaminowana dwustronnie o grubości 28 mm, płyty w klasie higieniczności E1, wszystkie krawędzie oklejone ABS o grubości 2 mm w kolorze użytej płyty meblowej, połączenia: kołkowe+konfirmaty zakończone zaślepkami z tworzywa sztucznego, kolor zaślepek zbliżony do płyty meblowej, wysokość osłony frontowej 45 cm, stopki meblowe z regulacją w zakresie minimum 15 mm  **kolor płyty:** wiśnia dworkowa, lub zbliżony  ostateczna kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji  Biurko powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wytrzymałości, bezpieczeństwa i trwałości oraz być wykonane z materiałów posiadających atesty higieniczne i dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej | |
| **WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (CZĘŚĆ NR 2)** | | | | | |  | |

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem

osobistym osoby uprawomocnionej do występowania

w imieniu Wykonawcy