***Załącznik nr 5***

**Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych**

**przez oferowany samochód ciężarowy samowyładowczy (wywrotka tylnozsypowa)**

**Znak sprawy: KML – 16/2022**

**Oświadczam, że oferowany samochód marki …………………………. model …………………………**

**Wyprodukowany w …………………………roku spełnia niżej podane wymagania / parametry:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne** | **Określenie parametru** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Parametry techniczne:** |  |
|  | silnik wysokoprężny o pojemności skokowej nie mniejszej jak 12 500 cm3  | TAK/NIE |
|  | moc silnika nie mniejsza jak 410 KM; | TAK/NIE |
|  | moment obrotowy silnika nie mniejszy niż 2100 Nm; | TAK/NIE |
|  | norma emisji spalin EURO 6; | TAK/NIE |
|  | wydech pionowy, za kabiną; | TAK/NIE |
|  | kierownica z lewej strony; | TAK/NIE |
|  | dopuszczalna masa całkowita max. 26000 kg; | TAK/NIE |
|  | nośność przedniego podwozia min. 8000 kg | TAK/NIE |
|  | system zmiany biegów zautomatyzowany; | TAK/NIE |
|  | rozstaw osi 1-2 min. 3700 mm – max. 3800 mm; | TAK/NIE |
|  | układ napędowy 6x4; | TAK/NIE |
|  | oś tylna: koła podwójne (bliźniaki) z blokadą mechanizmu różnicowego; | TAK/NIE |
|  | opony uniwersalne (całoroczne) o rozmiarze 315/80 R22,5 | TAK/NIE |
|  | zawieszenie mechaniczne (resory); | TAK/NIE |
|  | kabina typu dziennego min. dwuosobowa, fabryczny kolor – pomarańczowy, niebieski. | TAK/NIE |
|  | kabina o min szerokości 2300 mm (nie wliczając lusterek) | TAK/NIE |
|  | **Zabudowa – wywrotka tylnozsypowa:**  |  |
|  | pojemność skrzyni ładunkowej min. 12m3; | TAK/NIE |
|  | konstrukcja skrzyni w kształcie prostokąta z burtami bocznymi stałymi; | TAK/NIE |
|  | część płaska podłogi o szerokości nie mniejszej niż 1900 mm i nie większej niż 2100mm; | TAK/NIE |
|  | podłoga i burty wykonane ze stali trudnościeralnej Hardox 450; | TAK/NIE |
|  | grubość podłogi min. 6 mm i grubości burt min. 5 mm; | TAK/NIE |
|  | burta przednia z dachem o długości nie mniejszej niż 200 mm | TAK/NIE |
|  | burta tylna z górnymi zawiasami doszczelniona uszczelką oraz wyposażona w min. 2 szt. dociągów; | TAK/NIE |
|  | skrzynia ładunkowa z tylną półką zsypową; | TAK/NIE |
|  | wysokość burt nie mniejsza niż 1150 mm i nie większa niż 1250 mm; | TAK/NIE |
|  | podnoszenie skrzyni za pomocą czołowego siłownika hydraulicznego sterowanego pneumatycznie z kabiny; | TAK/NIE |
|  | sygnalizacja podniesienia skrzyni ładunkowej w kabinie kierowcy; | TAK/NIE |
|  | plandeka zwijana do zabezpieczenia ładunków sypkich zamocowana na bocznej burcie; | TAK/NIE |
|  | wysuwana lub rozkładana drabinka w tylnej oraz przedniej części zabudowy; | TAK/NIE |
|  | podpora naprawcza pod skrzynię ładunkową; | TAK/NIE |
|  | z tyłu pojazdu tablice wyróżniające zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów; | TAK/NIE |
|  | skrzynia oklejona taśmami odblaskowymi oraz wyposażona w żółte światła obrysowe; | TAK/NIE |
|  | skrzynia ładunkowa śrutowana oraz malowana farbą podkładową oraz nawierzchniową - kolor do ustalenia; | TAK/NIE |
|  | zabezpieczenie tylnych świateł uchylną kratką; | TAK/NIE |
|  | bariery boczne przeciw-najazdowe aluminiowe; | TAK/NIE |
|  | tylny zderzak składany homologowany; | TAK/NIE |
|  | pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z wyciągarką mocowane za kabiną; | TAK/NIE |
|  | na zabudowie zamontowana łopata, szczotka (ulicówka), skrzynka narzędziowa z fabrycznym kompletem narzędzi; | TAK/NIE |
|  | **Wyposażenie:** |  |
|  | wspomaganie układu kierowniczego, kierownica regulowana w min. dwóch płaszczyznach; | TAK/NIE |
|  | lusterka boczne podgrzewane i regulowane elektrycznie; | TAK/NIE |
|  | elektrycznie otwierane szyby drzwi; | TAK/NIE |
|  | klimatyzacja kabiny; | TAK/NIE |
|  | immobiliser; | TAK/NIE |
|  | tempomat; | TAK/NIE |
|  | centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami); | TAK/NIE |
|  | fabryczne światła do jazdy dziennej LED; | TAK/NIE |
|  | fabryczne radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki; | TAK/NIE |
|  | reflektory przeciwmgielne; | TAK/NIE |
|  | 2 lampy robocze białe w tylnej części podwozia; | TAK/NIE |
|  | tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy); | TAK/NIE |
|  | z tyłu pojazdu hak holowniczy oraz gniazda elektryczne i pneumatyczne przyczepy; | TAK/NIE |
|  | **Bezpieczeństwo:** |  |
|  | elektroniczny system zapobiegające blokowaniu się kół podczas hamowania (np. ABS); | TAK/NIE |
|  | system kontroli trakcji ESP z możliwością wyłączenia; | TAK/NIE |
|  | **Wyposażenie dodatkowe:** |  |
|  | apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164 | TAK/NIE |
|  | komplet dywaników gumowych | TAK/NIE |
|  | CB radio z instalacją antenową | TAK/NIE |
|  | przewód z pistoletem do pompowania kół; | TAK/NIE |
|  | w dostarczonym samochodzie musi być paliwo w ilości powyżej wskaźnika rezerwy. | TAK/NIE |

*\*) należy wypełnić każdą pozycję kol. 3*

……………………………, dnia ……………………..

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/ów)