[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp.z o.o.
wf=4
pr=BIMES	4.1
nan=
pe=0
op=1
opn=2	1	2	1	1	0	19	8	0	0	1	1	0
prn=2	2	2	6	6	1	6	2	1
own=3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=zł
wk=0.00

[STRONA TYT]
na=Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu instalacji
dt=17.07.2020
ni=Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
nw=
nb=Instalacja elektryczna
nfh=UNIBEL SP. Z O.O. UL. RYBNA 18, 82-300 ELBLĄG NIP: 578-30-03-714 REGON: 280278103 TEL. 55 236-85-84 www.unibel.pl , biuro@unibel.pl
nk=
kln=
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

[STAŁE]

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Korytko siatkowe 50/50'	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=52

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Materiały inne (Materiały)	0
jm=%
ce=0.00
cw=0.00
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=29.4

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Uchwyty koryt siatkowych 50	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=52

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1.02

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL18	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=5.74

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 18	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=14.56

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 25x25	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=20.8

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=83.4

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Przewód YnDY 450/750V 5x4,0·mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=37.44

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rozdzielnica R-PP	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=13.6

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Przewód S/FTP kat. 6A LS0H	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=46.8

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Oprawa LED 35W n/t IP44 IK04	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=Robotnicy	0
jm=r-g
ce=0.00
cw=0.00
il=47.3382

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00/40A	0
jm=szt
ce=0.00
cw=0.00
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Przewód YnDY 450/750V 3x1,5·mm2	0
jm=m
ce=0.00
cw=0.00
il=16.64

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie poczty pneumatycznej.
id=2
nu=1
nsn=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	05 1104-6
na=Elementy konstrukcyjne, przykręcanie do gotowego podłoża na stropie, 2-mocowania, uchwyty
jm=szt
nu=  1
nsn=
op=0
ob=52

[PRZEDMIAR]
wo=52.000000	1	32+20	

[RMS 15]
nz=0.094500	0

[RMS 4]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	05 1105-7
na=Montaż korytek siatkowych, przykręcenie do gotowych otworów1310Korytko siatkowe 50/50
jm=m
nu=  2
nsn=
op=0
ob=52

[PRZEDMIAR]
wo=52.000000	1	32+20	

[RMS 15]
nz=0.158000	0

[RMS 1]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	05 0110-4
na=Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle
jm=m
nu=  3
nsn=
op=0
ob=20

[PRZEDMIAR]
wo=20.000000	1	20

[RMS 15]
nz=0.442000	0

[RMS 8]
nz=1.040000	0

[RMS 12]
nz=0.680000	0

[RMS 9]
nz=2.700000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	05 0209-3
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30·mm21310Przewód YnDY 450/750V 5x4,0·mm2
jm=m
nu=  4
nsn=
op=0
ob=36

[PRZEDMIAR]
wo=36.000000	1	36

[RMS 15]
nz=0.055500	0

[RMS 10]
nz=1.040000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	05 0209-1
na=Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm21310Przewód S/FTP kat. 6A LS0H
jm=m
nu=  5
nsn=
op=0
ob=45

[PRZEDMIAR]
wo=45.000000	1	45

[RMS 15]
nz=0.040600	0

[RMS 13]
nz=1.040000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	05 1209-6
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm
jm=otwór
nu=  6
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=0.725000	0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	05 1209-12
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 40·cm, Fi·25·mm
jm=otwór
nu=  7
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=1.870000	0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	05 0404-2
na=Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kg / tylko częściowy demontaz i ponowny montaz rozdzielnicy R-istn. w celu doposażenia w rozłaczniko bezpiecznik/
jm=szt
nu=  8
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=2.990000	0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	05 0406-1
na=Montaż rozłączniko bezpiecznika RBK-00
jm=szt
nu=  9
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=0.630000	0

[RMS 16]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	05 1203-2
na=Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2
jm=szt
nu=  10
nsn=
op=0
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=5.000000	1	5

[RMS 15]
nz=0.020000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	05 1209-8
na=Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·25·mm
jm=otwór
nu=  11
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=1.310000	0

[POZYCJA]
id=14
na=Demontaż instalacji w pomieszczeniu magazynowym.
jm=kpl
nu=  12
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	05 0404-1
na=Montaż rozdzielnicy R-PP
jm=szt
nu=  13
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=2.630000	0

[RMS 11]
nz=1.000000	0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	05 1203-2
na=Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4·mm2
jm=szt
nu=  14
nsn=
op=0
ob=5

[PRZEDMIAR]
wo=5.000000	1	5

[RMS 15]
nz=0.020000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	05 0103-1
na=Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi·18
jm=m
nu=  15
nsn=
op=0
ob=14

[PRZEDMIAR]
wo=14.000000	1	14

[RMS 15]
nz=0.356000	0

[RMS 7]
nz=1.040000	0

[RMS 6]
nz=0.410000	0

[RMS 9]
nz=2.100000	0

[RMS 3]
nz=2.100000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	05 0203-1
na=Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm21310Przewód YnDY 450/750V 3x1,5·mm2
jm=m
nu=  16
nsn=
op=0
ob=16

[PRZEDMIAR]
wo=16.000000	1	16

[RMS 15]
nz=0.035200	0

[RMS 17]
nz=1.040000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	05 0511-5
na=Oprawy LED , przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych.
jm=kpl
nu=  17
nsn=
op=0
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2.000000	1	2

[RMS 15]
nz=1.140000	0

[RMS 14]
nz=1.000000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	05 0307-1
na=Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
jm=szt
nu=  18
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=0.231000	0

[RMS 5]
nz=1.020000	0

[RMS 2]
nz=2.500000	0
op=M

[POZYCJA]
id=21
na=Prace związane z przełączeniami i rozdziałem instalacji elektrycznej magazynu.
jm=kpl
nu=  19
nsn=
op=1
opn=1
kj=0.00	0.00	0.00
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	05 1303-3
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
jm=pomiar
nu=  20
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=0.830000	0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	05 1301-1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
jm=pomiar
nu=  21
nsn=
op=0
ob=1

[PRZEDMIAR]
wo=1.000000	1	1

[RMS 15]
nz=1.300000	0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	05 1304-5
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
jm=szt
nu=  22
nsn=
op=0
ob=2

[PRZEDMIAR]
wo=2.000000	1	2

[RMS 15]
nz=0.500000	0

