[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.45
nan=Przebudowa budynku związana z wykonaniem instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	6.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		
ka=Do weryfikacji	16711680

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=EUROPROJEKT Zbigniew Kuśmierz
afn=82-300 Elbląg, ul.Królewiecka 195 a
nb=Przebudowa budynku związana z wykonaniem instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
ab=ul. Komeńskiego 35,  82-300 Elbląg
ni=Szpital Miejski św. Jana Pawła II
ai=ul. Komeńskiego 35; 82-300 Elbląg
br=Budowlana, Instalacyjna
dt=lipiec 2020r.
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
cpv=45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku, polegająca na wykonaniu instalacji przyłącza poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wraz z wykonaniem punktów nadania i odbioru przesyłek dla mieszczącego się w budynku przy ul. Komeńskiego laboratorium analitycznego oraz dla Izby Przyjęć w budynku szpitala przy ul. Żeromskiego.13101310Sieć poczty pneumatycznej, łącząca budynki Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II, prowadzona jest pod poziomem terenu na działkach nr. 1, 8, 29, 54/2, obręb 17, gmina Miasto Elbląga. 1310Przewody zaprojektowano z rur PE-HD dn160 PE 100, połączone ze sobą za pomocą muf elektrooporowych. Odcinek sieci poczty pneumatycznej pod ul. Komeńskiego należy wykonać metodą bezwykopową z rur jw., w rurze osłonowej stalowej DN 350 na długości L=15,8 m, w sposób gwarantujący stabilność ww. nawierzchni. Komora startowa zlokalizowana jest na trenie Szpitala przy ul. Żeromskiego. 13101310Instalacja przyłącza poczty pneumatycznej tworzyć będzie jeden wspólny system przeznaczony do transportu próbek materiału biologicznego, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz dokumentów.1310W celu zapewnienia optymalnych warunków transportu przesyłek konieczne jest zachowanie parametrów gwarantujących bezpieczeństwo oraz brak wpływu na właściwości i parametry przesyłanych materiałów.  1310Zaprojektowany system będzie automatyczny oraz dwukierunkowy. Nominalna średnica przewodów równa będzie DN160, co umożliwi przesyłanie pojemników transportowych o średnicy wewnętrznej 115 mm. Instalacja poczty składać się będzie z 2 automatycznych stacji nadawczo-odbiorczych: jednej w laboratorium analityczny na drugim piętrze budynku przy ul. Komeńskiego, oraz drugiej na wysokim parterze budynku przy ul. Żeromskiego w pomieszczeniu Izby Przyjęć. Stacje obsługiwane frontowo, wyposażone w zblokowane ze stacją kosze odbiorcze oraz systemowe stelaże do składowania pojemników transportowych. Stacje nadawczo-odbiorcze zlokalizowane będą na oddziałach w miejscach łatwo dostępnych dla personelu medycznego. Wszystkie stacje będą zaopatrzone w urządzenia odbierające zapobiegające wstrząsowi próbek przy osiadaniu w zasobniku. Stacje nadawczo-odbiorcze będą zaopatrzone w urządzenia akustyczne powiadamiające o nadejściu przesyłki. 1310W pomieszczeniu laboratorium analitycznego zaprojektowano dodatkowo stacje samowyładowczą. W tej stacji pojemniki są automatycznie i bezobsługowo otwierane i rozładowywane, następnie automatycznie i bezdotykowo zamykane i wysyłane z powrotem do stacji, z których przyszła wysyłka. Stacja samowyładowcza automatycznie odsyła również puste pojemniki. Druga stacja odbiorczo-nadawcza ma służyć do przesyłania wyników badań. 1310Dodatkowo zaprojektowano jedną stację serwisową, zlokalizowaną w maszynowni poczty pneumatycznej, służącą do czyszczenia oraz serwisowania instalacji. 1310Instalację poczty pneumatycznej zaprojektowano z przewodów PCV, wewnątrz których poruszać się będą pojemniki transportowe. Do napędu instalacji przewidziana jest dmuchawa, która zlokalizowana będzie w maszynowni poczty pneumatycznej w przyziemiu budynku przy ul. Komeńskiego. Elementami systemu, które zmieniają tor drogi pojemników, w sposób umożliwiający dotarcie do stacji docelowej są zwrotnice. Wzdłuż przewodów poczty prowadzone będą również kable systemowe zasilające poszczególne stacje.1310W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano stację techniczną umożliwiającą  m.in. wykonywanie zabiegów mycia i dezynfekcji. 1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 405]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=darniarze gr.II	0
id=712	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 761]
ty=R
na=dekarze gr.III	0
id=053	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 744]
ty=R
na=izolarze gr.III	0
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych	0
id=220	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 431]
ty=R
na=murarz kat. 9	0
id=z91	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 104]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=posadzkarz-płytkarz gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 915]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.8	1594812200
cw=19.8	PLN
il=0

[RMS ZEST 50]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.15
cw=14.15	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=R
na=spawacze	0
id=400	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 64]
ty=R
na=szklarze gr.II	0
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=szklarze gr.III	0
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=Zacieraczka mechaniczna do betonu	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=30
cw=30	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 83]
ty=R	1
na=robocizna	0
id=999	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wydzielenie pomieszczenia na stację nadawczo-odbiorczą w izbie przyjęć szpitala przy ul. Żeromskiego1310 
wa=0
kn=0	0	0
id=3550
nu=1
cpv=45400000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=3555
pd=						1
mpn=_1211
na=Ścianka wewnętrzna aluminiowa, kątowa z drzwiami; wypełnienie panelem w kolorze profili. Skrzydło drzwiow 900, klamka obustronna, zamek
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=9.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.06

[PRZEDMIAR]
wo=9.52	1	9,52					

[POZYCJA]
id=3553
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0505-02	7	0505-02		1
mpn=_1211
na=Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 1310- montaż
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=9.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.06

[PRZEDMIAR]
wo=9.52	1	9,52					

[POZYCJA]
id=3557
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1115-02	2-02	1115-02		1
mpn=_1211
na=Warstwy wygładzające pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=2.73	1	2,73					

[POZYCJA]
id=3560
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-03	2-02	1112-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=2.73	1	2,73					

[POZYCJA]
id=3559
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-03	2-02	1112-03		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wywinięcie wykładziny na ściany 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=0.34	1	(2,10<m>+1,30<m>)*0,10<m>					

[POZYCJA]
id=3561
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=3.07	1	#p4+#p5					

[POZYCJA]
id=3562
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=12.25	1	(2,10<m>+1,30<m>)*2,80<m>+2,1<m>*1,3<m>					

[POZYCJA]
id=3563
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbą lateksową szorowalną starych tynków wewnętrznych ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=12.25	1	#p7					

[ELEMENT 1]
na=Wydzielenie pomieszczenia na dmuchawę 
wa=0
kn=0	0	0
id=3566
nu=2
cpv=45400000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=3576
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0332-01	4-01	0332-01		1
mpn=1211
na=Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.04

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2,80<m>*2					

[POZYCJA]
id=3568
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0113-01	2-02	0113-01		1
mpn=_1211
na=Ściana działowa o grubości 12 cm z gazobetonu o wysokości do 4.5 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.04

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	4,8<m>*2,80<m>					

[POZYCJA]
id=3578
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.03

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	1,0<m>*1,0<m>*0,56<m>					

[POZYCJA]
id=3577
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0331-08	4-01	0331-08		1
mpn=1211
na=Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.03

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0					

[POZYCJA]
id=3579
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.101
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.04

[PRZEDMIAR]
wo=0.101	1	1,0<m>*0,56<m>*0,18<m>					

[POZYCJA]
id=3580
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0802-02	2-02	0802-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=26.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=26.88	1	4,8<m>*2,80<m>*2					

[POZYCJA]
id=3727
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-01	2-02	1118-01		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=18.858
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=18.858	1	4,79<m>*3,82<m>+1,00<m>*0,56<m>					

[POZYCJA]
id=3729
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08	2-02	1118-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=18.858
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=18.858	1	4,79<m>*3,82<m>+1,00<m>*0,56<m>					

[POZYCJA]
id=3728
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05	2-02	1120-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=17.22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.08

[PRZEDMIAR]
wo=17.22	1	(4,79<m>+3,82<m>)*2					

[POZYCJA]
id=3583
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=13.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=13.44	1	4,8<m>*2,80<m>					

[POZYCJA]
id=3731
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=45.419
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=45.419	1	(3,28<m>*2+4,76<m>)*2,80<m>+3,28<m>*4,76<m>-0,9<m>*2,10<m>					

[POZYCJA]
id=3589
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=45.419
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=45.419	1	#p19					

[POZYCJA]
id=3584
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1204-03	2-02	1204-03		1
mpn=1211
na=Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 jednostronne o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.06

[PRZEDMIAR]
wo=1.89	1	0,9<m>*2,10<m>					

[ELEMENT 1]
na=Nadproże drzwiowe z belek stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=3686
nu=3
cpv=45223000-6
wn=		

[POZYCJA]
id=3687
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0330-07	4-01	0330-07		1
mpn=1211
na=Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0.405
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=0.405	1	1,65<m>*0,20<m>+0,25<m>*0,15<m>*2					

[POZYCJA]
id=3688
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie podlewki betonowej gr 20cm z betonu C16/20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2					

[POZYCJA]
id=3689
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0208-03	2-05	0208-03		1
mpn=_1211
na=Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg1310Uwaga: w pozycji uwzględnić materiał - stal do wykonania nadproża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=95
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3693
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0204-03	4-01	0204-03		1
mpn=1211
na=Wypełnienie przestrzeni między nadprożem a ścianą zaprawą montażową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.924
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=0.924	1	1,65<m>*0,56					

[POZYCJA]
id=3692
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	1,65					

[POZYCJA]
id=3705
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-04	4-01	0206-04		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3706
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-12 0102-03	AT-12	0102-03		1
mpn=_1211
na=Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa ościeży
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2.996
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.05

[PRZEDMIAR]
wo=2.996	1	0,56<m>*(2,10<m>*2+1,15<m>)					

[POZYCJA]
id=3697
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  do gruntowania - ościeża
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4.196
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=4.196	1	#p28+6<m>*0,20<m>					

[POZYCJA]
id=3707
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4.196
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=4.196	1	#p29					

[POZYCJA]
id=3732
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-09 0109-10 	4-01	0109-09	 0109-10 	1
mpn=18:0:9.50920,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9.5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=0.76
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0.76	1	#p11+0,2<m3>					

[POZYCJA]
id=3733
pd=						0
na=Koszt utylizacji gruzu
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=1.368
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.368	1	#p31*1,8					

[ELEMENT 1]
na=Pozostałe roboty budowlane - przejścia przez ściany i stropy, zabudowy
wa=0
kn=0	0	0
id=3551
nu=4
cpv=45400000-1
wn=		

[POZYCJA]
id=3586
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-12 0302-01	AT-12	0302-01		1
mpn=_1211
na=Obudowy pionu instalacyjnego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji nośnej
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.04

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	0,75<m>*3,0<m>					

[POZYCJA]
id=3717
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.07

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	#p33					

[POZYCJA]
id=3711
pd=						1
mpn=1211
na=Przewierty koronowe przez ściany i stropy
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=35
ob=510
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.03

[PRZEDMIAR]
wo=412	1	37<cm>+25<cm>+56<cm>+40<cm>+90<cm>+37<cm>+56<cm>+71<cm>					
wo=98	1	34<cm>+34<cm>+30<cm>					

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3588
nu=5
cpv=45112100-6
wn=		

[POZYCJA]
id=3713
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0318-02	2-01	0318-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer. do 2,5 m w gruncie kat. III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=222.009
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=222.009	1	(7,95<m>*1,3<m>+8,63<m>*3,19<m>+10,25<m>*5,05<m>+16,23<m>*3,83<m>+20,93<m>*2,58<m>+22,26<m>*1,53<m>+6,73<m>*1,015<m>)*0,90<m>					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3718
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0326-10	2-01	0326-10		1
mpn=_1211
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m, w gruntach suchych kat. III-IV, szalunkami systemowymi, wraz z rozbiórką - robocizna
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=189.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=94.5	1	27<m>*3,5<m>					
wo=95	1	19<m>*5<m>					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3721
pd=						1
mpn=_1211
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 5 m szalunkami systemowymi - koszt wynajmu  szalunków
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=38
ob=189.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=189.5	1	#p37					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3590
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0401-02	2-18	0401-02		1
mpn=1211
na=Przeciski pneumatyczne o długości do 20 m rurami o śr.nom. 350 mm w gruntach kat. III-IV
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=15.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15.8	1	15,80					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=3722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0608-01	1	0608-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=12.177
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12.177	1	(106<m>-15,8<m>)*0,9<m>*0,15<m>					

[POZYCJA]
id=3723
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=40.59
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=40.59	1	(106<m>-15,8<m>)*0,9<m>*0,50<m>					

[POZYCJA]
id=3714
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=166.442
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=166.442	1	#p36-(#p40+#p41)-2,8<m3>					

[POZYCJA]
id=3725
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0109-06 0109-08 	4-01	0109-06	 0109-08 	1
mpn=17:0:9.50919,101211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9.5 km (grunt kat. III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=55.567
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=55.567	1	#p36-#p42					

[POZYCJA]
id=3726
pd=						0
na=Koszt utylizacji ziemi z wykopu
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=44
ob=100.021
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.01

[PRZEDMIAR]
wo=100.021	1	#p43*1,8					

[ELEMENT 1]
na=Instalacja poczty pneumatycznej
wa=0
kn=0	0	0
id=3585
nu=6
cpv=45300000-0
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Stacje
wa=0
kn=0	0	0
id=3593
nu=6.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3594
pd=						1
mpn=1211
na=Stacja szpitalna automatyczna nadawczo-odbiorcza przelotowa w obudowie metalowej - zamknięty obwód pneumatyczny, panel sterujący - wielofunkcyjny wyświetlacz - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3595
pd=						1
mpn=1211
na=Stacja laboratoryjna samowyładowcza, panel sterujący - wielofunkcyjny wyświetlacz - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3596
pd=						1
mpn=1211
na=Stacja laboratoryjna końcowa, nadawcza, panel sterujący - wielofunkcyjny wyświetlacz - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3597
pd=						1
mpn=1211
na=Stacja techniczna w maszynowni, panel sterujący - wielofunkcyjny wyświetlacz - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3598
pd=						1
mpn=1211
na=Kosz wyładowczy pod stacją dla odbioru pojemników transportowych, włącznie z miękką poduszką tłumiącą - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=49
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3599
pd=						1
mpn=1211
na=Slajd na próbki do stacji samowyładowczej ze stali szlachetnej - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3600
pd=						1
mpn=1211
na=Komplet dla odprowadzenia powietrza dla stacji końcowych - wydmuch powietrza poza pomieszczeniem, w którym znajduje się stacja (włącznie z odpowiadającymi elementami końcowymi)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=51
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3601
pd=						1
mpn=1211
na=Sygnalizacja optyczno-akustyczna - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3602
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania stacji i akcesoriów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[POZYCJA]
id=3605
pd=						1
mpn=1211
na=Oznakowanie komponentów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[ELEMENT 2]
na=Pojemniki transportowe i ich akcesoria1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3604
nu=6.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3603
pd=						1
mpn=1211
na=Pojemnik transportowy standardowy (min. 330 x min. 121) - dostawa elementów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=55
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3606
pd=						1
mpn=1211
na=Pojemnik transportowy hermetyczny - dostawa elementów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3607
pd=						1
mpn=1211
na=Zaprogramowanie wszystkich pojemników
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=57
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=3608
pd=						1
mpn=1211
na=Oznaczenie pojemników transportowych
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=58
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[POZYCJA]
id=3611
pd=						1
mpn=1211
na=Woreczki dla transportu materiału biologicznego - BIOHAZARD - IVD - dostawa materiałów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=59
ob=1000
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000					

[ELEMENT 2]
na=Zwrotnice
wa=0
kn=0	0	0
id=3610
nu=6.3
wn=		

[POZYCJA]
id=3609
pd=						1
mpn=1211
na=Trójdrożna zwrotnica elektroniczna - systemowa - 160mm - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=60
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3612
pd=						1
mpn=1211
na=Trójdrożna zwrotnica elektroniczna - powietrzna - 110mm - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3613
pd=						1
mpn=1211
na=Końcówka powietrzna do zwrotnicy - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3614
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania zwrotnic
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3617
pd=						1
mpn=1211
na=Oznakowanie komponentów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=64
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[ELEMENT 2]
na=Kable systemowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3616
nu=6.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3615
pd=						1
mpn=1211
na=Kabel systemowy dla zasilania poszczególnych elementów systemu oraz przekazywania danych - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=65
ob=350
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=350	1	350					

[POZYCJA]
id=3618
pd=						1
mpn=1211
na=Kabel dla podłączenia sygnalizatorów włącznie z listwą elektroinstalacyjną - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=66
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3621
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania kabli
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Rurociąg transportowy
wa=0
kn=0	0	0
id=3620
nu=6.5
wn=		

[POZYCJA]
id=3619
pd=						1
mpn=1211
na=Rurociąg transportowy z tworzywa sztucznego PVC - tworzywo bakteriostatyczne z atestem - średnica zewnętrzna 160mm, grubość ścianki 3,2mm, włącznie z mufami, kolor szary - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=68
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70					

[POZYCJA]
id=3622
pd=						1
mpn=1211
na=Rurociąg transportowy z tworzywa sztucznego PVC izolowany - średnica zewnętrzna 160mm, grubość ścianki 3,2mm, włącznie z mufami, kolor szary - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=153
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=153	1	153					

[POZYCJA]
id=3623
pd=						1
mpn=1211
na=Łuki transportowe z tworzywa sztucznego PVC - średnica zewnętrzna 160mm, grubość ścianki 3,2mm, promień łuku 800mm, włącznie z mufami, kolor szary - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=70
ob=56
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56					

[POZYCJA]
id=3624
pd=						1
mpn=1211
na=Mufy rurociągu nierdzewne, dla połączenia stacji poczty pneumatycznej z rurociągiem transportowym - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=71
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14					

[POZYCJA]
id=3626
pd=						1
mpn=1211
na=Rurociąg transparentny transportowy z tworzywa sztucznego PVC - średnica zewnętrzna 160mm, grubość ścianki 3,2mm, włącznie z mufami, transparentny - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=72
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[POZYCJA]
id=3627
pd=						1
mpn=1211
na=Łuki transparentne transportowe z tworzywa sztucznego PVC - średnica zewnętrzna 160mm, grubość ścianki 3,2mm, promień łuku 800mm, włącznie z mufami, transparentny - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3628
pd=						1
mpn=1211
na=Rurociąg transportowy z tworzywa sztucznego PEHD - preizolowany fabrycznie, zgrzewany elektrooporowo - średnica zewnętrzna 200mm, grubość ścianki 23,2mm + izolacja + karbowana osłona izolacji cieplnej - dostawa elementów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=74
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100					

[POZYCJA]
id=3630
pd=						1
mpn=1211
na=Łuki transportowe z tworzywa sztucznego PEHD - preizolowane fabrycznie, zgrzewane elektrooporowo - średnica zewnętrzna 200mm, grubość ścianki 23,2mm + izolacja + karbowana osłona izolacji cieplnej - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[POZYCJA]
id=3631
pd=						1
mpn=1211
na=Mufy elektrooporowe PEHD
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=76
ob=42
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[POZYCJA]
id=3632
pd=						1
mpn=1211
na=Zestaw uszczelniający 160 do mufy elektrooporowej
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=77
ob=42
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42					

[POZYCJA]
id=3633
pd=						1
mpn=1211
na=Przejściówki PE-HD/PVC
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3634
pd=						1
mpn=1211
na=Konstrukcja wsporcza do centrali w maszynowni - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3635
pd=						1
mpn=1211
na=Klapy wydmuchowe - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3636
pd=						1
mpn=1211
na=Oznakowanie tras rurociągu wg linii z oznaczeniem "UWAGA POCZTA PNEUMATYCZNA", co 10m trasy w budynkach i kanale
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3637
pd=						1
mpn=1211
na=Test funkcjonalności i szczelności tras rurociągu transportowego
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3638
pd=						1
mpn=1211
na=Konstrukcje metalowe do mocowania trasy rurociągu - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3639
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla montażu tras rurociągu, izolacji połączeń (obejmy montażowe, opaski kablowe, klej do tworzywa, pręty gwintowane, taśma uszczelniająca, środki czyszczące, rozpuszczalniki, pianka) - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Zabezpieczenia przeciwpożarowe
wa=0
kn=0	0	0
id=3640
nu=6.6
wn=		

[POZYCJA]
id=3641
pd=						1
mpn=1211
na=Opaski przeciwpożarowe EI 120 - 160mm - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=85
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=3642
pd=						1
mpn=1211
na=Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść rurociągu od strony opaski (kit ogniotrwały, wata, znacznik) - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=86
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=3643
pd=						1
mpn=1211
na=Przeciwpożarowe zabezpieczenie przejść kabla od strony opaski (kit ogniotrwały, wata, znacznik ID) - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=87
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[POZYCJA]
id=3644
pd=						1
mpn=1211
na=Dokumentacja przejść przeciwpożarowych (spis, oznakowanie, zdjęcia)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3646
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania systemu przeciwpożarowego - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3647
pd=						1
mpn=1211
na=Zasilanie liniowe impulsowe - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[POZYCJA]
id=3648
pd=						1
mpn=1211
na=Zasilacz wzmacniający impulsowy - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3649
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania komponentów - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=92
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[POZYCJA]
id=3650
pd=						1
mpn=1211
na=Oznakowanie komponentów - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=93
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[ELEMENT 2]
na=Centrala sterująca
wa=0
kn=0	0	0
id=3652
nu=6.7
wn=		

[POZYCJA]
id=3651
pd=						1
mpn=1211
na=Centrala sterująca - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3653
pd=						1
mpn=1211
na=Zasilanie awaryjne UPS - min. 100W - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3654
pd=						1
mpn=1211
na=Oprogramowanie wizualizacyjne, sterowania, programujące i zbierania danych (oprogramowanie dla edycji, konfiguracji i monitoringu poczty pneumatycznej) - licencja - dostawa elementów i instalacja
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3655
pd=						1
mpn=1211
na=Stanowisko wizualizacyjne wraz z monitorem, klawiaturą oraz myszką - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Maszynownia
wa=0
kn=0	0	0
id=3656
nu=6.8
wn=		

[POZYCJA]
id=3657
pd=						1
mpn=1211
na=Dmuchawa do transportu pojemników do masy 2kg (3,0kW), włącznie z wymaganymi akcesoriami (np. czujnik ciśnienia), sterowanie mocy dmuchawy min. do 75Hz - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3661
pd=						1
mpn=1211
na=Regulacja częstotliwości dmuchawy trójfazowej 3,0kW, włącznie z wymaganymi akcesoriami i ustawieniami - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3658
pd=						1
mpn=1211
na=Kabel do podłączenia sterowania prędkością dmuchawy - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=100
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3662
pd=						1
mpn=1211
na=Kabel do podłączenia dmuchawy - dostawa elementów i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=101
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[POZYCJA]
id=3663
pd=						1
mpn=1211
na=Materiał montażowy i instalacyjny dla mocowania komponentów w centrali
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3664
pd=						1
mpn=1211
na=Oznaczenie linii i komponentów
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3665
pd=						1
mpn=1211
na=Wyposażenie miejsca pracy operatora w centrali - biurko o wymiarach blatu min. 1400x800 z płyty wiórowej - dostawa elementu i montaż
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[ELEMENT 2]
na=Przeprowadzenie prób i rozruch poczty pneumatycznej
wa=0
kn=0	0	0
id=3666
nu=6.9
wn=		

[POZYCJA]
id=3667
pd=						1
mpn=1211
na=Parametryzacja i uruchomienie systemu, zaprogramowanie zgodnie z wymaganiami klienta
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3674
pd=						1
mpn=1211
na=Testy indywidualne włącznie z potrzebnymi pomiarami, zapewnieniem atestów oraz rewizji z celu wykazania jakości i funkcjonalności instalacji
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3675
pd=						1
mpn=1211
na=Testy kompleksowe systemu poczty pneumatycznej
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3676
pd=						1
mpn=1211
na=Przeszkolenie obsługi - użytkownicy (w tym wymagana dokumentacja)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3677
pd=						1
mpn=1211
na=Przeszkolenie obsługi - personelu technicznego (w tym wymagana dokumentacja)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[POZYCJA]
id=3684
pd=						1
mpn=1211
na=Dokumentacja powykonawcza w formie drukowanej oraz elektronicznej na CD
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN
nsn=SSTB-01.09

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

