[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.75
nan=Kod CPV- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	2	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Firma Architektoniczno-Budowlana "STYL" Sp. z o.o
afn=80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 2
nb=Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej  wraz z Infrastrukturą techniczna
ab=GDAŃSK  ul. Unruga  dz.nr 10/303 obręb 74
ni= TBS "MOTŁAWA " Sp. z o.o.
ai=80-742 Gdańsk, ul. Szczygla 1
br=Zagospodarowanie terenu z elem. małej architektury-Etap IX
nk=inż. Bogusław Rolski	
dt=II kwartał 2021	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zawartość opracowania13101310Przedmiar obejmuje następujący zakres robót:1310-wykonanie ławek parkowych-10 szt.1310-wykonanie koszy na śmieci-6 szt.1310-wykonanie wiaty drewnianej dla osób starszych-1 szt.1310-demontaż istniejącego śmietnika o konstrukcji stalowej1310-demontaż słupków fundamentowych żelbetowych1310-rozbiórka nawierzchni tymczasowego placu utwardzonego1310-wywiezienie gruzu i utylizacja1310-montaż śmietnika na nowym miejscu z wykorzystaniem elementów po demontażu (ewentualne częściowe uzupełnienie)1310-zakładanie trawników-2260,0 m21310-nasadzenia drzew i krzewów-ogółem 51 szt.1310-pielęgnacja zieleni1310

[ELEMENT 1]
na=Mała architektura, nasadzenia i trawniki
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Ławki parkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=537
nu=1.1

[POZYCJA]
id=538
pd=						1
mpn=1211
na=Ławki na konstrukcji stalowej osadzone w gruncie  z siedziskami i oparciem z listew drewnianych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=9
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Kosze na śmieci
wa=0
kn=0	0	0
id=544
nu=1.2

[POZYCJA]
id=545
pd=						1
mpn=1211
na=Betonowe kosze na śmieci z wkładem metalowym pojemności 40 l.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Wiata dla osób starszych
wa=0
kn=0	0	0
id=554
nu=1.3

[POZYCJA]
id=556
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.53
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	0,35*0,35*0,10*9						
wo=0.42	1	0,35*12,0*0,10						

[POZYCJA]
id=560
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0602-02	2-21	0602-02		1
mpn=1211
na=Słupy z betonu żwirowego C12/15 zbrojone
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0,25*0,25*1,00*9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=567
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0601-05	2-21	0601-05		1
mpn=1211
na=Fundamenty z betonu żwirowego C12/15
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0.25*0.25*12,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=579
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-03	2-02	0603-03		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	0,25*4*1,00*9+0,25*3*12						

[POZYCJA]
id=584
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-04	2-02	0603-04		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18,00						

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0107-01	2-02	0107-01		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków betonowych grubości 24 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=21.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.8	1	12,00*1,75+5,30*0,15						

[POZYCJA]
id=599
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-01	2-02	0902-01		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=46.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=46.27	1	(12,0*1,75+5,30*0,15)*2+2,00*2*0,25+3,35*2*0,25						

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0212-12	2-02	0212-12		1
mpn=_1211
na=Wieńce monolityczne z betonu C12/15 na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0.25*0.25*12,0						

[POZYCJA]
id=615
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.06
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	4*12,0*2*0,667/1000						

[POZYCJA]
id=624
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0602-06	2-21	0602-06		1
mpn=1211
na=Słupy pergoli drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.24	1	0,16*0,16*2,35*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=627
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0603-02	2-21	0603-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wieńczące pergoli  - oczepy z krawędziaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.69	1	0,16*0,16*24,0+0,12*0,16*1,0*4						
wo=0.61	1	0,06*0,16*3,20*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych deskami grub. 22 mm z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=21.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.44	1	3,20*6,70						

[POZYCJA]
id=644
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-01	0-15II	0527-01		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie drewnianym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy podkładowej izolacyjnej - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=21.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.44	1	3,20*6,70						

[POZYCJA]
id=653
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02	0-15II	0527-02		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie drewnianym - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=21.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.44	1	3,20*6,70						

[POZYCJA]
id=660
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	7,0*0.50						

[ELEMENT 2]
na=Demontaż śmietnika stalowego wraz z fundamentami i utwardzonym placem
wa=0
kn=0	0	0
id=788
nu=1.4

[POZYCJA]
id=906
pd=				 		1
mpn=1:3:094,101211
na=Ostrożny demontaż ram z profili stalowychi, obudowy z paneli blaszanych i zadaszenia śmietnika z przeznaczeniem do ponownego montażu w innym miejscu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.55
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	548,43/1000						

[POZYCJA]
id=1173
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0801-03	2-31	0801-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0						

[POZYCJA]
id=1176
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0						

[POZYCJA]
id=1180
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-08	2-31	0802-08		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30.0						

[POZYCJA]
id=1158
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01	2-01	0307-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	wokół słupków fundamentowych			
wo=6	1	0,75*0,25*1,00*2*16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1132
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0302-01	4-04	0302-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie słupków fundamentowych betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,25*0,25*1,00*16						

[POZYCJA]
id=1142
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0501-01 z.sz. 2.18.  9910 	2-01	0501-01	 z.sz. 2.18.  9910 	1
mpn=15:0:0932,101211
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.67805		0.955*0.71
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1162
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0501-04	2-01	0501-04		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III - dodatek za każdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 9 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=6	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1184
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-01	4-04	1103-01		1
mpn=1211
na=Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0,25*0,25*1,00*16						
wo=3.6	1	30.0*0.12						
wo=6	1	30.0*0.20						

[POZYCJA]
id=1186
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=1188
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
mpn=1211
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=10.6	1	10,60						

[POZYCJA]
id=1190
pd=		Cennik wysypiska		Cennik wysypiska		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=29
ob=21
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	1,00*2400/1000						
wo=7.2	1	3,60*2000/1000						
wo=11.4	1	6,00*1900/1000						

[ELEMENT 2]
na=Śmietnik S1-ponowny montaż po demontażu
wa=0
kn=0	0	0
id=673
nu=1.5

[POZYCJA]
id=674
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.35*0.35*0.10*16						

[POZYCJA]
id=678
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0602-02	2-21	0602-02		1
mpn=1211
na=Słupy z betonu żwirowego C16/20 zbrojone
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	0.25*0.25*1.00*16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=691
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-03	2-02	0603-03		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	0.25*4*1.00*16						

[POZYCJA]
id=696
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-04	2-02	0603-04		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16.00						

[POZYCJA]
id=779
pd=						1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w fundamentach
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=784
pd=						1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kotew stalowych M8 w gotowych ślepych otworach
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1018
pd=						1
mpn=_1211
na=nakrętki stalowe M8
uw=M
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=132
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1026
pd=						1
mpn=_1211
na=Kotwy stalowe  montażowe M8 HST l=120 mm
uw=M
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=64
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1058
pd=						1
mpn=_1211
na=Dostarczenie konstrukcji stalowej śmietnika
uw=M
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.08
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto 15% wagi konstrukcji (ewentualne uszkodzenia przy demontażu)			
wo=0.08	1	0.55*0.15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1103
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaż konstrukcji stalowej smietnika- ramy słupy i rygle z profili walcowanych na gorąco malowanych proszkowo,pod obudowę panelami z blachy perforowanej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.55
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.55	1	548,43/1000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.75		0.75
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1028
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż paneli osłonowych z blachy perforowanej wym. 1,0x2,0 m za pomocą wkrętów samogwintujących
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	1,00*2,00*18						

[POZYCJA]
id=1042
pd=						1
mpn=121,0:0,0911
na=Zadaszenie śmietnika blachą stalową ocynkowaną-trapezową na konstrukcji stalowej
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=25.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=				
ko=	zadaszenie śmietnika z blachy trapezowej			
wo=25.33	1	25,33						

[ELEMENT 2]
na=Zakładanie trawników
wa=0
kn=0	0	0
id=797
nu=1.6

[POZYCJA]
id=798
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-01	2-21	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=23.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	1190,00*0,02						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=800
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-04	2-21	0101-04		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=23.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=804
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-05	2-21	0101-05		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=23.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=806
pd=		Cennik wysypiska		Cennik wysypiska		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=45
ob=41.65
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=41.65	1	23,80*1.75						

[POZYCJA]
id=807
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-01	2-21	0213-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.12
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	1190,00/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=812
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-02	2-21	0213-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.12
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	1190,00/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=810
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-01	2-01	0229-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II (pod wysiew trawy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=119
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	1190,00*0.10						

[POZYCJA]
id=815
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-04	2-01	0229-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=119
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119,00						

[POZYCJA]
id=818
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1190
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1190	1	1190,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Zadrzewienia
wa=0
kn=0	0	0
id=822
nu=1.7

[POZYCJA]
id=823
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-07	2-21	0302-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	klon jesienolistny			
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=828
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-07	2-21	0302-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	klon zwyczajny			
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=833
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	wiśnia pospolita			
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1224
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-01	2-21	0209-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ( pod nasadzeniami)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	1.00*1.00*19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=855
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-02	2-21	0209-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
wa=0
kn=0	0	0
id=859
nu=1.8

[POZYCJA]
id=860
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-01	2-21	0702-01		1
mpn=1211
na=Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1190
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1190	1	1190,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
7c21f9 bc4fa6c9264b8617f5662a899